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第1章 [bookmark: _Toc11395][bookmark: OLE_LINK77]投标邀请

项目概况 
[bookmark: OLE_LINK71][bookmark: OLE_LINK25]中南民族大学融媒体中心建设项目招标项目的潜在投标人应在中南民族大学采购综合管理服务平台（https://caizhao.scuec.edu.cn/zb/）获取招标文件，并于2026年07月 22 日10点00分（北京时间）前递交投标文件。 
一、项目基本情况
1.项目编号： HBT-23125052-264840
[bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK67]2.项目名称：中南民族大学融媒体中心建设项目
3.采购方式：公开招标
[bookmark: OLE_LINK74][bookmark: OLE_LINK63]4.预算金额（万元）：590
5.最高限价（万元）：590
[bookmark: OLE_LINK76]6.采购需求：详见第三章项目采购需求。投标人的投标报价超过采购预算金额或最高限价的，其投标报价无效。
[bookmark: OLE_LINK42]7.合同履行期限：详见第三章项目采购需求。
8.本项目（是/否）接受联合体投标：否
9.是否可采购进口产品：否
10. 本项目（是/否）专门面向中小微企业：否 
11. 符合条件的小微企业价格扣除优惠为：10%
二、申请人的资格要求
[bookmark: OLE_LINK65]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即： 
（1）具有独立承担民事责任的能力； 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
（6）法律、行政法规规定的其他条件。 
2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。 
3.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。 
4.未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 
5.落实政府采购政策需满足的资格要求： / 。
6.本项目的特定资格要求：/。
三、获取招标文件
1.时间：2026年 07 月 02 日至2026年 07 月 08 日，每天上午8:30至12:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外） 
[bookmark: OLE_LINK30]2.地点：中南民族大学采购综合管理服务平台（https://caizhao.scuec.edu.cn/zb/）
[bookmark: OLE_LINK45]3.方式：网上获取，符合条件的供应商请登录中南民族大学采购综合管理服务平台（https://caizhao.scuec.edu.cn/zb/），完成“供应商注册”（具体操作详见平台网页中“服务指南-操作指南-供应商参与中南民族大学招标项目操作指南”）。完成注册登记后，请于上述“获取采购文件”时间内获取采购文件（具体操作详见平台网页中“服务指南-操作指南-供应商参与中南民族大学招标项目操作指南”），待审核通过后，供应商下载采购文件。
4.售价（元）：300
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.2026年 07 月 22 日10点00分（北京时间） 
2.地点：武汉市洪山区民族大道182号中南民族大学4号教学楼215室
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。 
六、其他补充事宜
[bookmark: OLE_LINK44]1.采购项目需要落实的政府采购政策：本项目需落实的节能环保、中小微型企业扶持（含支持监狱企业发展、促进残疾人就业）等相关政府采购政策详见招标文件。
2.采购代理机构银行资料：
户    名：湖北省招标股份有限公司
开 户 行：招商银行水果湖支行
行    号：308521015186
账    号：12790 54338 10603
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息 
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK24]名   称：中南民族大学 
地   址：武汉市洪山区民族大道182号
联  系  人：朱老师 
联系方式：027-67843832
2.采购代理机构信息 
名   称：湖北省招标股份有限公司 
[bookmark: OLE_LINK46]地   址：武汉市武昌区中北路108号兴业银行大厦五层 
[bookmark: OLE_LINK17]联系方式：027-87716883、18271808077
3.项目联系方式 
[bookmark: OLE_LINK28]项目联系人：李彦豪、陈芳铭、田翠 
[bookmark: OLE_LINK29]电   话：027-87716883、18271808077

 
 湖北省招标股份有限公司
2026年07月01日

第2章 [bookmark: _Toc27188]投标人须知
[bookmark: _Toc46332774][bookmark: _Toc141611042][bookmark: _Toc37569474][bookmark: _Toc69087134][bookmark: _Toc14963][bookmark: _Toc85864513][bookmark: _Toc43915610][bookmark: _Toc22284338][bookmark: _Toc430813236][bookmark: _Toc432367319]投标人须知前附表
投标人应仔细阅读本招标文件的第二章“投标人须知”，下面所列资料是对“投标人须知”的具体补充和说明。如有矛盾，应以本表为准。
	条款号
	条款名称
	内容

	1.1.2
	采购人
	中南民族大学

	1.1.3
	采购代理机构
	湖北省招标股份有限公司

	1.1.4
	项目名称
	中南民族大学融媒体中心建设项目

	1.1.5
	项目地点
	中南民族大学

	1.1.6
	项目内容
	详见第三章《项目采购需求》

	1.2.1
	资金来源
	财政性资金

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	服务期
	详见第三章《项目采购需求》

	1.3.2
	付款方式
	投标人完成总体项目服务的设计方案，并得到采购人书面认可，支付首笔项目进度款，支付金额不超过项目总金额的15%；完成基础办公环境部署，支付第二笔项目进度款，累计支付金额不超过项目总金额的50%；完成各系统现场部署及初步调试试运行，并得到采购人书面认可，支付第三笔项目进度款，累计支付金额不超过项目总金额的80%；总体建设完成并交付后，支付项目金额剩余部分。（以合同签订为准）

	1.4.1
	申请人资质条件、能力和信誉
	1.具体要求详见第一章《投标邀请》第二条“申请人资格要求”。
2.须提供的证明文件详见第四章《评标方法、步骤及标准》中的《资格审查表》。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	√不接受
□接受，应满足下列要求：
联合体资质按照联合体协议约定的分工认定

	1.9.1
	踏勘现场
	√不组织，投标人自行踏勘
□组织，踏勘时间：
踏勘集中地点：

	1.10.1
	投标预备会
	√不召开
□召开，召开时间：
召开地点：

	1.11
	中标后分包
	□不允许
允许，
[bookmark: OLE_LINK64][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK8]（1）分包内容要求：当中标人不具备承担分包内容的单位资质时，本项目只允许将“中南民族大学融媒中心建设项目装饰部分”分包；当中标人具备承担分包内容的单位资质时，本项目不允许分包。
[bookmark: OLE_LINK19]（2）分包金额要求：不超过 1668797.13 元。投标人投标报价的该项分包报价超过此限额的作无效投标处理。
（3）资质要求：承担分包内容的单位须具备有效的国家建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级或以上资质及安全生产许可证。

	1.12
	是否接受进口产品
	□接  受
√不接受

	
	支持中小企业政策
	本项目属于非预留份额的采购项目或者采购包，对于小微企业评审时价格扣除比例按以下规定执行：
依据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，本项目对参加政府采购活动的小型和微型企业报价给予10%（工程项目为3%）的扣除，用扣除后的价格参与评审；其中，对小微企业中的“四类小微企业”的报价，即残疾人企业或监狱企业；纳入创新产品应用示范推荐目录内的企业；政府采购项目的品目属于政府优先采购《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目》范围内，获得相关证书的企业，以《关于落实稳住经济一揽子政策进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（鄂财采发〔2022〕5号）对应的价格评审优惠幅度的上限给予评审优惠。中小企业应当提供《中小企业声明函》（详见本招标文件第六章 投标文件格式），对符合小微企业中的上述“四类小微企业”，还应提供符合该条款要求的其他证明材料，否则在评审时不享受上述评审优惠。
[bookmark: OLE_LINK66]根据工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为软件和信息技术服务业。
根据工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，本项目采购标的允许分包的“中南民族大学融媒中心建设项目装饰部分”对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。
依据财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
依据财政部 民政部 中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合该通知规定条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）。
满足本招标文件第1.4.2条的规定且接受大中型企业与小微企业组成联合体，或者满足本招标文件第1.11条的规定且允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
供应商应当对《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》及其它符合鄂财采发〔2022〕5号文件第二条规定的证明材料的真实性负责，上述材料与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

	
	采购节能产品政策
	供应商提供的产品如属于《节能产品政府采购品目清单》中“政府强制采购产品”的，评审时不予价格扣除。
供应商提供的产品如属于《节能产品政府采购品目清单》中非“政府强制采购产品”的，给予该项产品价格1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

	
	采购环保产品政策
	供应商提供的产品如属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，给予该项产品价格1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清或者修改的时间
	在收到相应澄清文件后24小时内

	3.2.4
	采购预算价格
	本项目采购预算详见第一章《投标邀请》。

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止日期后 90 日历日

	3.4.1
	投标保证金
	本项目不收投标保证金。

	3.5.1
	是否允许递交备选投标方案
	√不允许
□允许

	3.6.4
	投标文件份数
	投标文件纸质版：正本一份，副本四份
投标文件电子版：
√不要求
□要求
以上资料均应密封提交。

	[bookmark: _Toc293340766][bookmark: _Toc293340906][bookmark: _Toc291177824][bookmark: _Toc293650191][bookmark: _Toc291177681][bookmark: _Toc293650331][bookmark: _Toc291177538]3.6.5
	装订要求
	按照投标人须知第3.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订：
√装订成一册
□分册装订，共分册，分别为：
第一册，包括
第二册，包括
投标文件采用胶粘方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

	4.1.2
	封套上写明
	采购代理机构名称：湖北省招标股份有限公司
（项目名称）投标文件在年月日时分前不得开启
投标人名称：
投标人地址：

	4.1.3
	开标一览表
	为方便开标唱标，投标人应将《开标一览表》和《法定代表人授权书》单独密封提交，并在密封袋上标明“开标一览表”字样。

	4.2.1
	提交投标文件截止时间
	详见第一章《投标邀请》

	4.2.2
	提交投标文件地点
	详见第一章《投标邀请》

	5.1.1
	开标时间和地点
	详见第一章《投标邀请》

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的2/3，从政府采购专家库中随机抽取。

	6.3.2
	推荐中标候选人
	中标候选人数量3家

	7.1.1
	定标原则
	采购人按评审报告中推荐的中标候选人排序确定中标人。

	7.2.2
	中标结果公告
	公告媒介：
中国政府采购网（http://www.ccgp-hubei.gov.cn/）
公告期限：1个工作日

	7.3.2
	中标通知书领取
	中标结果公告发布后，中标人即可前往采购代理机构处领取中标通知书，并于30日内按照招标文件要求和投标文件承诺与采购人签订政府采购合同。

	8.1.1
	质疑期
	投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人或采购代理机构提出质疑。我公司受理项目质疑部门为运营管理部，联系人：刘刚，联系电话：027-87816246。

	8.2.1
	质疑回复
	采购人或采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

	9.1.1
	履约担保
	有
无
履约担保金额：/ 
履约担保形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交

	10.1.1
	招标代理服务费收取方式和标准
	根据采购人和采购代理机构签署的委托代理协议书约定：
1）招标代理服务费：√由中标人支付  □由采购人支付
[bookmark: OLE_LINK73]2）支付标准：参照原国家计委计价格[2002]1980号规定的工程类收费标准的70%计取，不足4000元按4000元支付。
3）支付时间：招标代理服务费由中标人在领取中标通知书的同时，向代理机构支付。
4）支付方式：银行转账等非现金方式支付。
5）银行账户信息
户    名：湖北省招标股份有限公司
开 户 行：招商银行水果湖支行
行    号：308521015186
账    号：12790 54338 10603
6）其他事项：中标人交纳采购代理服务费时需携带以下开票资料：①开票单位名称；②纳税人识别号（或统一社会信用代码）；③营业执照或税务登记证地址；④单位联系电话；⑤开户行及账号。

	10.2.1
	招标代理服务费收讫时限
	领取中标通知书当天

	1.12.5
	异常低价情形
	（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 65%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65 %；
（3）投标报价低于采购项目最高限价65 %的，即投标报价＜采购项目最高限价×65 %；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定：
□有，具体规定为：______________
无

	1.12.6
	是否适用本国产品支持政策
	适用，本项目采购标的含第二章《投标人须知》中适用本国产品标准的货物
□不适用，本项目采购标的不含第二章《投标人须知》中适用本国产品标准的货物

	

	1）除本招标文件另有规定外，招标文件中出现的类似于“近三年”或“前三年”、“近五年”或“前五年”均指递交投标文件时间以前3年或前5年，以此类推。如：递交投标文件时间为2019年3月1日，则“近三年”是指2016年3月1日至2019年3月1日。
2）本招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。
3）投标人须知前附表中，“√”代表选中，“□”代表未选中。


[bookmark: _Toc432367320][bookmark: _Toc430813237][bookmark: _Toc152045529][bookmark: _Toc247527553][bookmark: _Toc300834949][bookmark: _Toc247513952][bookmark: _Toc152042305][bookmark: _Toc144974497]
投标人须知
1、 [bookmark: _Toc29430][bookmark: _Toc23094][bookmark: _Toc430813238][bookmark: _Toc432367321][bookmark: _Toc76047115]总则
[bookmark: _Toc432367322][bookmark: _Toc430813239][bookmark: _Toc247513953][bookmark: _Toc23232][bookmark: _Toc144974498][bookmark: _Toc15896][bookmark: _Toc247527554][bookmark: _Toc152045530][bookmark: _Toc76047116][bookmark: _Toc152042306][bookmark: _Toc300834950]1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，制定本招标文件。
1.1.2采购人：见投标人须知前附表。
1.1.3采购代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5项目地点：见投标人须知前附表。
1.1.6项目内容：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc300834951][bookmark: _Toc152045531][bookmark: _Toc247527555][bookmark: _Toc144974499][bookmark: _Toc76047117][bookmark: _Toc430813240][bookmark: _Toc247513954][bookmark: _Toc19734][bookmark: _Toc152042307][bookmark: _Toc28000][bookmark: _Toc432367323]1.2 资金来源和落实情况
1.2.1资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc152042308][bookmark: _Toc430813241][bookmark: _Toc247527556][bookmark: _Toc144974500][bookmark: _Toc300834952][bookmark: _Toc152045532][bookmark: _Toc247513955][bookmark: _Toc432367324][bookmark: _Toc76047118][bookmark: _Toc23204][bookmark: _Toc8563]1.3 服务期限及付款方式
1.3.1服务期限：见投标人须知前附表。
1.3.2付款方式：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc430813242][bookmark: _Toc432367325][bookmark: _Toc9128][bookmark: _Toc152045534][bookmark: _Toc247513957][bookmark: _Toc247527558][bookmark: _Toc76047119][bookmark: _Toc144974502][bookmark: _Toc152042310][bookmark: _Toc763][bookmark: _Toc300834954]1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标；
[bookmark: _Toc432367326][bookmark: _Toc27836][bookmark: _Toc21807][bookmark: _Toc247527559][bookmark: _Toc247513958][bookmark: _Toc300834955][bookmark: _Toc144974503][bookmark: _Toc152042311][bookmark: _Toc152045535][bookmark: _Toc430813243]1.5 费用承担
1.5.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: _Toc14830][bookmark: _Toc432367327][bookmark: _Toc7639][bookmark: _Toc300834956][bookmark: _Toc152045536][bookmark: _Toc152042312][bookmark: _Toc247513959][bookmark: _Toc144974504][bookmark: _Toc430813244][bookmark: _Toc247527560]1.6 保密
1.6.1参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc23316][bookmark: _Toc432367328][bookmark: _Toc20780][bookmark: _Toc144974505][bookmark: _Toc247513960][bookmark: _Toc152042313][bookmark: _Toc300834957][bookmark: _Toc247527561][bookmark: _Toc430813245][bookmark: _Toc152045537]1.7 语言文字
1.7.1招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
[bookmark: _Toc432367329][bookmark: _Toc14305][bookmark: _Toc4339][bookmark: _Toc247527562][bookmark: _Toc144974506][bookmark: _Toc430813246][bookmark: _Toc300834958][bookmark: _Toc247513961][bookmark: _Toc152045538][bookmark: _Toc152042314]1.8 计量单位
1.8.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc432367330][bookmark: _Toc17317][bookmark: _Toc19714][bookmark: _Toc300834959][bookmark: _Toc247513962][bookmark: _Toc247527563][bookmark: _Toc152042315][bookmark: _Toc144974507][bookmark: _Toc430813247][bookmark: _Toc152045539]1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购代理机构按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除采购人和采购代理机构的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，投标人在编制投标文件时参考，采购人和采购代理机构不对投标人据此作出的判断和决策负责。
[bookmark: _Toc20773][bookmark: _Toc19586][bookmark: _Toc432367331][bookmark: _Toc152042316][bookmark: _Toc430813248][bookmark: _Toc152045540][bookmark: _Toc144974508][bookmark: _Toc247513963][bookmark: _Toc300834960][bookmark: _Toc247527564]1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购代理机构按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
[bookmark: _Toc432367332][bookmark: _Toc3305][bookmark: _Toc1265][bookmark: _Toc430813249][bookmark: _Toc152042317][bookmark: _Toc247513964][bookmark: _Toc300834961][bookmark: _Toc152045541][bookmark: _Toc247527565][bookmark: _Toc144974509]1.11 中标后分包
1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当提供分包人名称及其相应资料。
1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，并提供分包人名称及其相应资料。
[bookmark: _Toc432367334][bookmark: _Toc16689][bookmark: _Toc18582]1.12 政府采购政策
1.12.1 除非《投标人须知前附表》中有特殊规定，本项目所采购的服务及货物应当为中华人民共和国境内提供。
[bookmark: OLE_LINK10]1.12.2为促进中小企业发展，依据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、财政部、工业和信息化部《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库[2020]46号）、财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、财政部 民政部 中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），本项目投标人如符合上述文件规定的，需提供《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》，评审时将对投标人报价给予一定比例的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例详见《投标人须知前附表》。
中小企业划型标准详见附件1：工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。
1.12.3 根据《财政部 国家发展改革委关于印发<节能产品政府采购实施意见>的通知》（财库［2004］185号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，供应商所投产品如属于节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单范围的，供应商必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并进行单独分项报价。属于政府强制采购产品的，已作为投标时强制性要求不再给予价格扣除。属于优先采购范围的，按照《投标人须知前附表》中相关规定，对该项产品的价格给予一定比例的扣除，具体扣除比例详见《投标人须知前附表》。
1.12.4依据湖北省财政厅 湖北省公共资源交易监督管理局《关于落实稳住经济一揽子政策进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（鄂财采发〔2022〕5号）的规定，货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的 6%—10%提高至 10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由 2%—3%提高至 4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件中对应的 3%—5%、1%—2%的规定执行。对小微企业中的残疾人企业、监狱企业、采购产品纳入创新产品应用示范推荐目录内企业、采购产品获得节能产品或环境标志产品认证证书的企业，以价格评审优惠幅度的上限给予评审优惠。本招标文件第1.12条关于政府采购政策优惠须经评标委员会评审后执行，未提供单独分项报价或未提供有效证明材料的不给予价格扣除
[bookmark: OLE_LINK18]1.12.5异常低价审查:
按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库[2026]2号）规定，自2026年2月1日起，政府采购评审中出现异常低价情形，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序。适用情形：（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 65 %的；（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 65 %的；（3）投标报价低于采购项目最高限价 65 %的；（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
评审委员会启动异常低价投标审查后，属于上述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
[bookmark: OLE_LINK14]1.12.6本国产品标准及相关政策
[bookmark: OLE_LINK15]1.12.6.1.本国产品应当符合以下条件：
（1）在中国境内生产。产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
a.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
b.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
c.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
d.简单的上漆、磨光和分装；
e.其他不属于属性改变的情形。
（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例。产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
[image: IMG_256]
财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合第（1）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求。对特定产品，在符合第（1）项和第（2）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。
[bookmark: OLE_LINK16]1.12.6.2.本国产品标准的适用范围
[bookmark: _GoBack]本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
1.12.6.3.对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
1.12.6.4.政策执行要求
（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算：
“产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。”
（2）有关证明文件。供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。
2、 [bookmark: _Toc432367335][bookmark: _Toc27990][bookmark: _Toc17590][bookmark: _Toc152045542][bookmark: _Toc152042318][bookmark: _Toc247513966][bookmark: _Toc300834963][bookmark: _Toc430813251][bookmark: _Toc144974510][bookmark: _Toc247527567]招标文件
[bookmark: _Toc432367336][bookmark: _Toc20894][bookmark: _Toc3741][bookmark: _Toc144974511][bookmark: _Toc300834964][bookmark: _Toc247513967][bookmark: _Toc430813252][bookmark: _Toc152045543][bookmark: _Toc152042319][bookmark: _Toc247527568]2.1 招标文件的组成
2.1.1本招标文件包括下列文件及根据本章第1.10款、第2.2款对招标文件所作的澄清、修改。
第一章投标邀请
第二章投标人须知
投标人须知前附表
投标人须知
第三章项目采购需求
第四章评标方法、步骤及标准
第五章合同主要条款
第六章投标文件格式
2.1.2投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如发现缺页或附件不全，应在获得招标文件1日内向采购代理机构提出，以便补齐。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。
2.1.3投标人或者其他利害关系人对招标文件有质疑的，应当在收到招标文件之日起7个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。本处所称“质疑”是指投标人或者其他利害关系人认为招标文件的内容违反法律、行政法规的强制性规定，违反公开、公平、公正和诚实信用原则，影响投标人投标而向采购代理机构提出的质疑。质疑与答复应采取书面形式。
2.1.4采购代理机构对质疑的答复构成对招标文件澄清或者修改的，采购代理机构应当按照第2.2款规定办理。
2.1.5投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。评标委员会将否决未对招标文件做出实质性响应的投标文件。
[bookmark: _Toc432367337][bookmark: _Toc31687][bookmark: _Toc24461][bookmark: _Toc247527569][bookmark: _Toc247513968][bookmark: _Toc152042320][bookmark: _Toc144974512][bookmark: _Toc152045544][bookmark: _Toc430813253][bookmark: _Toc300834965]2.2 招标文件的澄清或者修改
2.2.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。
2.2.2 招标文件的澄清或者修改以书面形式发给所有领取招标文件的投标人，但不包括问题的来源。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
2.2.3 投标人在收到澄清或者修改通知后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购代理机构，确认已收到该澄清或者修改通知。
2.2.4上述书面形式通知包括纸质的文件、信件，也包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件等数据电文。
3、 [bookmark: _Toc667][bookmark: _Toc26270][bookmark: _Toc432367339][bookmark: _Toc247527571][bookmark: _Toc152045546][bookmark: _Toc247513970][bookmark: _Toc152042322][bookmark: _Toc300834967][bookmark: _Toc430813255][bookmark: _Toc144974514]投标文件
[bookmark: _Toc13911][bookmark: _Toc23365][bookmark: _Toc432367340][bookmark: _Toc144974515][bookmark: _Toc247513971][bookmark: _Toc152042323][bookmark: _Toc247527572][bookmark: _Toc430813256][bookmark: _Toc300834968][bookmark: _Toc152045547]3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标函及附件
3.1.2 报价文件
3.1.3 商务文件
3.1.4 技术文件
[bookmark: _Toc19053][bookmark: _Toc26862][bookmark: _Toc432367341][bookmark: _Toc430813257][bookmark: _Toc144974516][bookmark: _Toc152042324][bookmark: _Toc300834969][bookmark: _Toc247513972][bookmark: _Toc152045548][bookmark: _Toc247527573]3.2 投标报价
3.2.1投标人的投标报价应包含完成本项目的全部费用，包括但不限于设计、采购、运输、保险、装卸、仓储、保管、安装指导、检测、调试、验收、售后服务、利润和税金等费用。投标人对报价的准确性和完整性负责，任何漏报、错报等均是投标人的风险。
3.2.2本项目投标单价在合同执行过程中是固定不变的，投标人应充分考虑合同履行期间各类材料、配件和人工的市场风险和国家政策性调整风险系数，并计入投标报价。除合同约定的情况外，投标人不得以任何理由在合同执行期间要求予以价格调整。
3.2.3投标人应在报价表上注明拟提供货物的单价和总价。每种货物只允许有一个报价，以可调整的价格或可选择的价格提交的投标文件将不予接受。
3.2.4投标报价不得超过投标人须知前附表中规定的采购预算价格，否则评标委员会将否决其投标。
[bookmark: _Toc13431][bookmark: _Toc432367342][bookmark: _Toc5513][bookmark: _Toc300834970][bookmark: _Toc152045549][bookmark: _Toc144974517][bookmark: _Toc430813258][bookmark: _Toc152042325][bookmark: _Toc247527574][bookmark: _Toc247513973]3.3 投标有效期
3.3.1 投标有效期见投标人须知前附表。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担法律和招标文件规定的责任。
3.3.3需要延长投标有效期的，采购代理机构将以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。
[bookmark: _Toc481][bookmark: _Toc10927][bookmark: _Toc432367343][bookmark: _Toc152042326][bookmark: _Toc152045550][bookmark: _Toc247527575][bookmark: _Toc430813259][bookmark: _Toc144974518][bookmark: _Toc300834971][bookmark: _Toc247513974]3.4 投标保证金
3.4.1本项目不收投标保证金。
[bookmark: _Toc15297][bookmark: _Toc432367344][bookmark: _Toc1857][bookmark: _Toc144974521][bookmark: _Toc247527578][bookmark: _Toc430813260][bookmark: _Toc300834974][bookmark: _Toc247513977][bookmark: _Toc152045553][bookmark: _Toc152042329]3.5 备选投标方案
3.5.1本项目是否允许递交备选投标方案详见《投标人须知前附表》的规定。
3.5.1.1本项目不允许投标人递交备选投标方案的，若在投标文件中递交了备选方案，其投标文件将被视为无效文件。
3.5.1.2本项目允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。
[bookmark: _Toc432367345][bookmark: _Toc20798][bookmark: _Toc24363][bookmark: _Toc430813261][bookmark: _Toc152045554][bookmark: _Toc152042330][bookmark: _Toc144974522][bookmark: _Toc300834975][bookmark: _Toc247513978][bookmark: _Toc247527579]3.6 投标文件的编制
3.6.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。
3.6.2 投标文件应当对招标文件的实质性内容作出响应。
3.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人授权代表签字、盖单位章。投标人代表是法定代表人的，投标文件应附法定代表人身份证明；投标人代表是授权代理人的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书和授权代理人身份证明。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人授权代表签字确认。
3.6.4 投标文件份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。
4、 [bookmark: _Toc432367346][bookmark: _Toc2846][bookmark: _Toc2423][bookmark: _Toc152042331][bookmark: _Toc247513979][bookmark: _Toc247527580][bookmark: _Toc144974523][bookmark: _Toc430813262][bookmark: _Toc300834976][bookmark: _Toc152045555]投标
[bookmark: _Toc15446][bookmark: _Toc25444][bookmark: _Toc432367347][bookmark: _Toc247513980][bookmark: _Toc300834977][bookmark: _Toc152042332][bookmark: _Toc144974524][bookmark: _Toc247527581][bookmark: _Toc152045556][bookmark: _Toc430813263]4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1投标人应将所有投标文件（包括纸质文件和电子文件）密封完好。
4.1.2封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.1.3为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封提交，并在密封袋上标明“开标一览表”字样。
[bookmark: _Toc10767][bookmark: _Toc432367348][bookmark: _Toc9540][bookmark: _Toc247513981][bookmark: _Toc152042333][bookmark: _Toc300834978][bookmark: _Toc430813264][bookmark: _Toc247527582][bookmark: _Toc152045557][bookmark: _Toc144974525]4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点见投标人须知前附表。
4.2.3投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4逾期送达指定地点的或者不按照本章第4.1.1项要求密封的投标文件，采购人和采购代理机构应当拒收。
[bookmark: _Toc22376][bookmark: _Toc432367349][bookmark: _Toc1032][bookmark: _Toc247513982][bookmark: _Toc152045558][bookmark: _Toc152042334][bookmark: _Toc430813265][bookmark: _Toc300834979][bookmark: _Toc247527583][bookmark: _Toc144974526]4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购代理机构。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字、盖章。
4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第三条、第四条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5、 [bookmark: _Toc432367350][bookmark: _Toc2147][bookmark: _Toc22238][bookmark: _Toc152045559][bookmark: _Toc430813266][bookmark: _Toc144974527][bookmark: _Toc152042335][bookmark: _Toc247527584][bookmark: _Toc247513983][bookmark: _Toc300834980]开标
[bookmark: _Toc432367351][bookmark: _Toc13487][bookmark: _Toc15373][bookmark: _Toc247527585][bookmark: _Toc247513984][bookmark: _Toc430813267][bookmark: _Toc152042336][bookmark: _Toc144974528][bookmark: _Toc300834981][bookmark: _Toc152045560]5.1 开标时间和地点
5.1.1开标会按投标人须知前附表规定的开标时间和地点准时举行，采购代理机构在此邀请所有投标人授权代表准时参加开标会。投标人授权代表如出席会议，应向采购代理机构提交投标人授权代表身份证明，出示本人身份证，以证明其出席。投标人授权代表如不出席会议，则视为对开标程序和内容无异议。
[bookmark: _Toc13208][bookmark: _Toc29124][bookmark: _Toc432367352][bookmark: _Toc152045561][bookmark: _Toc247527586][bookmark: _Toc144974529][bookmark: _Toc152042337][bookmark: _Toc430813268][bookmark: _Toc247513985][bookmark: _Toc300834982]5.2 开标程序
5.2.1主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标会纪律
（2）介绍参加开标会的单位和人员
（3）介绍本项目招标的主要过程
（4）检验投标文件密封情况
（5）启封投标文件、核验投标人授权代表身份
（6）唱标
（7）宣布评标安排及其他事项
（8）开标会结束
[bookmark: _Toc22300][bookmark: _Toc13700][bookmark: _Toc432367353][bookmark: _Toc300834983][bookmark: _Toc430813269]5.3 开标异议
5.3.1投标人对开标程序有异议的，投标人授权代表应当在开标现场提出，采购代理机构当场作出答复，并制作记录。
6、 [bookmark: _Toc4051][bookmark: _Toc30332][bookmark: _Toc432367354][bookmark: _Toc247527587][bookmark: _Toc247513986][bookmark: _Toc152045562][bookmark: _Toc144974530][bookmark: _Toc430813270][bookmark: _Toc152042338][bookmark: _Toc300834984]评标
[bookmark: _Toc432367355][bookmark: _Toc22364][bookmark: _Toc30423][bookmark: _Toc247513987][bookmark: _Toc152045563][bookmark: _Toc152042339][bookmark: _Toc247527588][bookmark: _Toc430813271][bookmark: _Toc144974531][bookmark: _Toc300834985]6.1 评标委员会
6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。评标委员会成员人数以及评审专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2采购人不得以专家身份参与本项目的评标，采购代理机构工作人员不得参加本项目的评标。
6.1.3评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
[bookmark: _Toc23933][bookmark: _Toc12303][bookmark: _Toc432367356][bookmark: _Toc247513988][bookmark: _Toc144974532][bookmark: _Toc247527589][bookmark: _Toc152042340][bookmark: _Toc152045564][bookmark: _Toc430813272][bookmark: _Toc300834986]6.2 评标原则
6.2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
[bookmark: _Toc16368][bookmark: _Toc10471][bookmark: _Toc432367357][bookmark: _Toc247513989][bookmark: _Toc430813273][bookmark: _Toc300834987][bookmark: _Toc152045565][bookmark: _Toc144974533][bookmark: _Toc247527590][bookmark: _Toc152042341]6.3 评标
6.3.1评标委员会按照第四章“评标方法、步骤及标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标方法、步骤及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.3.2评标委员会按投标人须知前附表规定的数量在评标报告中向采购人推荐中标候选人。
7、 [bookmark: _Toc432367358][bookmark: _Toc24209][bookmark: _Toc4425][bookmark: _Toc430813274][bookmark: _Toc300834990][bookmark: _Toc300834988][bookmark: _Toc152045566][bookmark: _Toc152042342][bookmark: _Toc144974534][bookmark: _Toc247513990][bookmark: _Toc247527591]定标
[bookmark: _Toc851][bookmark: _Toc24114][bookmark: _Toc432367359][bookmark: _Toc152045567][bookmark: _Toc300834989][bookmark: _Toc144974535][bookmark: _Toc152042343][bookmark: _Toc247513991][bookmark: _Toc247527592][bookmark: _Toc430813276]7.1 确定中标人
7.1.1采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内按照《投标人须知前附表》中规定的中标原则确定中标人。
[bookmark: _Toc432367360][bookmark: _Toc29566][bookmark: _Toc4306][bookmark: _Toc430813275]7.2 中标结果公告
7.2.1采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在《投标人须知前附表》中规定的媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告，中标结果公告期限为1个工作日。
[bookmark: _Toc15349][bookmark: _Toc432367361][bookmark: _Toc21749][bookmark: _Toc247513992][bookmark: _Toc247527593][bookmark: _Toc300834991][bookmark: _Toc430813277]7.3 中标通知
7.3.1采购人和采购代理机构以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将招标结果通知未中标的投标人。
7.3.2 中标结果公告发布后，中标人即可前往采购代理机构处领取中标通知书，并于30日内按照招标文件要求和投标文件承诺与采购人签订政府采购合同。
8、 [bookmark: _Toc10970][bookmark: _Toc19500]质疑和投诉
[bookmark: _Toc21669][bookmark: _Toc2996]8.1质疑
8.1.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与本项目采购活动的供应商。
我公司受理项目质疑部门为运营管理部，联系人：刘刚，联系电话：027-87816246。
8.1.2投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
投标人为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
质疑书不符合上述要求的，采购人或代理机构应书面告知具体事项，质疑人应当按要求进行修改或补充，并在质疑有效期限内提交。
[bookmark: _Toc9529][bookmark: _Toc28178]8.2质疑回复
8.2.1采购人或采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。
8.2.2质疑答复应当包括下列内容：
（1）质疑供应商的姓名或者名称；
（2）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；
（3）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；
（4）告知质疑供应商依法投诉的权利；
（5）质疑答复人名称；
（6）答复质疑的日期。
[bookmark: _Toc20916][bookmark: _Toc5726]8.3投诉
8.3.1质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，且投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
8.3.2政府采购监督管理部门应当在收到投诉后30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。财政部门处理投诉事项，需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内。
9、 [bookmark: _Toc32191][bookmark: _Toc29698][bookmark: _Toc432367362][bookmark: _Toc430813278]合同授予
[bookmark: _Toc432367363][bookmark: _Toc182][bookmark: _Toc18769][bookmark: _Toc430813279][bookmark: _Toc144974538][bookmark: _Toc300834993][bookmark: _Toc247513994][bookmark: _Toc152045570][bookmark: _Toc247527595][bookmark: _Toc152042346]9.1履约保证金
9.1.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和采购人认可的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。
9.1.2中标人不能按本章第9.1.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，给采购人造成的损失的，中标人还应当予以赔偿。
[bookmark: _Toc432367364][bookmark: _Toc14947][bookmark: _Toc32438][bookmark: _Toc430813280]9.2 签订合同
9.2.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。中标人无正当理由拒签合同的，采购人将取消其中标资格；给采购人造成的损失的，中标人还应当予以赔偿。
9.2.2采购人和中标人不得向对方提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，双方不得私下订立背离合同实质性内容的协议。
9.3.3 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
10、 [bookmark: _Toc23419][bookmark: _Toc432367365][bookmark: _Toc8481][bookmark: _Toc430813281][bookmark: _Toc247513995][bookmark: _Toc152042347][bookmark: _Toc152045571][bookmark: _Toc247527596][bookmark: _Toc144974539][bookmark: _Toc300834994]招标代理服务费
[bookmark: _Toc432367366][bookmark: _Toc16017][bookmark: _Toc22584][bookmark: _Toc430813282]10.1收取方式和标准
10.1.1采购代理机构按投标人须知前附表规定的方式和标准收取招标代理服务费。
10.1.2 原国家计委计价格[2002]1980号规定标准收费：
	中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	lOO-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	l000—5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-lOOOO
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	lOOOO-100000
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	100000以上
	0.01%
	0.01%
	0.01%


注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下：
    100万元×1.0%=1万元
    (500-100)万元×0.7%=2.8万元
    (1000-500)万元×0.55%=2.75万元
    (5000-l000)万元×0.35%=14万元
    (6000-5000)万元×0.2%=2万元
合计收费=l+2.8+2.75+14+2=22.55(万元)
[bookmark: _Toc25965][bookmark: _Toc28686][bookmark: _Toc432367367][bookmark: _Toc430813283]10.2收取时间
10.2.1采购代理机构按投标人须知前附表规定的时限收讫招标代理服务费。
11、 [bookmark: _Toc432367368][bookmark: _Toc2323][bookmark: _Toc13957][bookmark: _Toc430813284]无效投标和废标
[bookmark: _Toc432367369][bookmark: _Toc20682][bookmark: _Toc21570][bookmark: _Toc430813285]11.1 无效投标
11.1.1投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：详见第四章“评标方法、步骤及标准”。
[bookmark: _Toc18563][bookmark: _Toc32174][bookmark: _Toc432367370][bookmark: _Toc430813286]11.2 废标
11.2.1出现下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
12、 [bookmark: _Toc432367371][bookmark: _Toc30169][bookmark: _Toc16836][bookmark: _Toc430813287][bookmark: _Toc144974542][bookmark: _Toc152042350][bookmark: _Toc247527599][bookmark: _Toc247513998][bookmark: _Toc152045574]纪律和监督
[bookmark: _Toc3496][bookmark: _Toc31497][bookmark: _Toc432367372][bookmark: _Toc430813288][bookmark: _Toc247527600][bookmark: _Toc144974543][bookmark: _Toc152045575][bookmark: _Toc247513999][bookmark: _Toc300834995][bookmark: _Toc152042351]12.1 对采购人和采购代理机构的纪律要求
12.1.1 采购人和采购代理机构不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争。
12.1.2采购人和采购代理机构不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
12.1.3采购人和采购代理机构工作人员不得接受投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向投标人报销应当由个人承担的费用。
12.1.4 采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定投标人的特定条件，但不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇。
12.1.5 采购人和采购代理机构不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。
12.1.6 采购人和采购代理机构不得向评标委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。
12.1.7 采购人或者采购代理机构不得通过对样品进行检测、对投标人进行考察等方式改变评审结果。
12.1.8在确定中标人前，采购人或者采购代理机构不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。
12.1.9 采购人和采购代理机构不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。
[bookmark: _Toc9172][bookmark: _Toc5621][bookmark: _Toc432367373][bookmark: _Toc300834996][bookmark: _Toc152045576][bookmark: _Toc247527601][bookmark: _Toc247514000][bookmark: _Toc430813289][bookmark: _Toc144974544][bookmark: _Toc152042352]12.2 对投标人的纪律要求
12.2.1投标人不得以向采购人、采购代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者提供虚假材料以及采取其他不正当手段谋取中标。
12.2.2 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害政府采购活动各当事人的合法权益。
12.2.3 投标人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
[bookmark: _Toc432367374][bookmark: _Toc15378][bookmark: _Toc16469][bookmark: _Toc144974545][bookmark: _Toc247514001][bookmark: _Toc247527602][bookmark: _Toc300834997][bookmark: _Toc152042353][bookmark: _Toc152045577][bookmark: _Toc430813290]12.3 对评标委员会成员的纪律要求
12.3.1 评标委员会成员与投标人有利害关系的，必须回避。
12.3.2 评标委员会成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。政府采购评审专家在评审过程中受到非法干预的，应当及时向财政、监察等部门举报。
12.3.3 评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。
13、 [bookmark: _Toc18540][bookmark: _Toc432367376][bookmark: _Toc8652][bookmark: _Toc300835000][bookmark: _Toc152045580][bookmark: _Toc430813293][bookmark: _Toc144974547][bookmark: _Toc247514004][bookmark: _Toc247527605][bookmark: _Toc152042357]需要补充的其他内容
13.1 需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
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第3章 [bookmark: _Toc7247]项目采购需求
[bookmark: _Toc15914640]
[bookmark: _Toc535832547][bookmark: _Toc162164501][bookmark: _Toc26590]注：本章中标★为实质性要求，投标人须在其投标文件中提供相应承诺（另有要求的从其要求），对相关要求进行响应。响应不满足的，作无效投标处理。
[bookmark: _Toc28853][bookmark: _Toc19971]一、项目概况
高校融媒体中心作为高校数字校园建设的重要组成部分，其不同于传统校园电视台需配置十分复杂的采编播管存系统，而是围绕架构合理、安全可靠、操作简单、集成度高、成本低、易维护、开放性强等特点进行设计，顺应当代全媒体时代内容生产和信息传播的特点和需求。中南民族大学遴选投标人提供融媒体中心建设服务；主要服务内容包含：全景演播实训系统、融媒体采编基础支撑系统、学生融创空间及综合发布系统、融媒体中心暖通系统、融媒体中心形象识别系统、融媒体管理平台系统、舆情监测与传播分析系统、融媒体中心人员委培及品牌推广服务。
[bookmark: _Toc7012]二、建设目标
建设高校全景演播厅、广播台、综合发布平台、舆情监测室等实习实践平台，培养新时代下高校培养新闻人的专业技能素质与文化素质。
1.建立校内新闻采编发一体化协作平台，实现AI智能投稿平台、AI-AIGC写稿助手系统、网站发布（宣传部、二级单位）、新媒体发布以及移动端新闻处理功能。
2.建立AI智能资源管理，充分利用人工智能技术，打造校园统一的文图、视音频资料存储、检索、调用、管理平台。将学校网站群管理平台中的历史稿件资源、宣传部线下的历史图片和视频资源，按照统一规则迁移至融媒体资源管理平台，实现这些资源的安全存储、便捷查询与管理。
3.建立全景演播实训系统，提供校园演播室实训、直播、录播、活动录制、节目录制等相关的设备，满足校园课程录播、晚会、演播室等不同应用场景的需求。
4.建立综合发布及学生融创空间，提供集会议、教学、实训、调度指挥、综合发布等功能的融创空间，提供综合发布大厅大屏和会议扩声系统相关设备。
5.建立融媒体基础硬件支撑平台，为融媒体中心基础硬件，提供设备存储、设备借还管理、网络、安全等资源。
6.建立舆情监测与传播分析系统，实时掌握突发舆情信息、分析研判舆情动向；统计分析分发稿件信息传播情况。
7.建立融媒体中心文化驾驶舱可视化大屏系统，实时掌握融媒体中心各项平台系统数据和分析，支持融媒体文化内容、各项平台系统数据在线展示和切换。
8.为融媒体中心人员提供内容策划、人员委培、媒体实操等培训服务，为融媒体中心文化产品提供主流媒体推广服务。
9.对融媒体中心空间、形象展示进行改造；提供融媒体中心办公家具，满足工作人员办公需求；提供融媒体中心形象展示物料，对外展示融媒体中心形象。提供融媒体中心空调等，为工作人员提供舒适的环境温度和安全的办公环境。
[bookmark: _Toc31035][bookmark: _Toc29136]三、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 
[bookmark: _Toc31726]《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2018
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013
《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015
《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021
《声环境质量标准》GB3096-2008
《民用建筑室内环境污染控制规范》GB50325-2020
《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB18580-2025
《木器涂料中有害物质限量》GB18581-2020
《室内装饰装修材料内墙涂料中甲醛释放限量》GB18582-2020
《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB18583-2008
《家具中有害物质限量》GB 18584-2024
《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》GB 18585-2001
《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》GB18586-2001
《铝合金门窗》GB/T 8478-2026
《建筑装饰用铝单板》GB/T 23443-2024
《干挂饰面石材及其金属挂件》JC830.1～830.2-2005
《石材用建筑密封胶》GB/T23161-2009
《涂饰、裱糊与软包》GB50210-2018
《广告设计制作规范》GB/T 35000-2018
《建筑装饰装修 LED 照明技术规程》JGJ/T 420-2017
《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB 50617-2010
《防伪油墨 第2部分：磁性防伪油墨》GB/T 17001.2-2025
[bookmark: _Toc1399][bookmark: OLE_LINK9]四、融媒体中心建设项目服务要求
（1）服务内容
本项目为中南民族大学融媒体中心建设项目，拟利用行政办公楼二楼部分办公室及小露台区域进行集中设计改造，建设总面积约为626平方米。项目旨在整合校内媒体资源，构建集新闻生产、品牌传播、思政教育于一体的全媒体平台，打造新时代高校宣传思想文化工作的主阵地。
（2）设计目标
本项目以“整合资源、重构流程、技术赋能”为核心建设思路，具体目标如下：
资源整合优化：对校内现有的广播站、校报、记者团等媒体资源进行系统整合，打破部门壁垒，实现资源共享与协同作业。
采编发流程重构：以学生团队为重要力量，重塑“策、采、编、审、发、评、管”七位一体的内容生产流程，建立符合融媒体传播规律的工作机制。
技术平台建设：重视新媒体技术应用，搭建集内容汇聚、生产、审核、分发于一体的技术支撑平台，实现多平台分发、全媒体覆盖。
移动优先策略：遵循移动优先原则，利用移动传播技术，形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效的移动传播矩阵。
（3）功能需求
本项目需为以下团队组织提供工作与交流场地：
校广播站
校报工作站
大学生记者团
其他相关学生媒体组织
通过合理的空间规划，满足各团队的日常办公、内容生产、技术培训、交流研讨等需求，实现“融媒体+育人”的有机结合。
（4）空间规划与设计要点
4.1 整体布局
项目设计应包含以下功能区域走廊及公共通道、思政育人空间（小露台）、校报展示工作间、4K全景演播厅、融创及综合发布空间、多功能交流空间、综合工作站、广播台直播室、导播室、广播台音视频剪辑室、舆情监测室、器材室、洗手间等
4.2 重点区域设计要求
设计方案应充分考虑整体项目运行节能和使用效率，对项目各区域的电源接入和网络接入点位数量、设备利旧和新增设备等提出合理设计，对项目整体运行设计合理的智能控制。
1）走廊及公共通道
作为校园文化宣传的主阵地，应充分利用墙面空间展示学校融媒体建设成果、优秀作品、团队风采等。设计应具有互动性和展示性，可采用电子屏幕、展板、灯光装置等多种形式，营造沉浸式的文化体验氛围。
2）4K全景演播厅
作为融媒体中心的核心功能区域，需充分考虑声学处理和灯光布置。建议层高不低于3.5米，墙面采用专业吸音材料，地面铺设防静电地板。配置虚拟演播绿箱及实景舞美背景，满足高质量视频节目制作需求。
3）融创及综合发布空间
作为融媒体中心的指挥中枢和中控平台，应满足策划指挥、内容生产、融合发布等业务需求。需配置大屏显示系统、指挥调度工位，实现中心全景运营情况的实时呈现与任务调控指挥。
4）思政育人空间
围绕思政教育与党建文化主题进行设计，可作为红色文化展示、党建活动、主题教育的重要场所，体现“融媒体+思政”的育人理念。
5） 校报工作展示空间
   校报是承载学校历史的重要媒体。要充分利用空间展示中南民族大学报报道的重要内容，对校报工作空间进行设计。
6） 广播台空间升级
对现有广播台空间进行合理设计，对现有广播台空间改造升级。
7） 交流共享空间
在现有的场地中，布局一定的空间可进行校内外师生交流研讨。
4.3 设计基调与风格要求
年轻化审美：整体设计风格应契合年轻学生的审美偏好，色彩明快、造型现代、富有活力，采用活泼上进的视觉语言。
空间最大化利用：在现有空间基础上进行合理规划，优化动线设计，兼顾功能性与舒适性，避免空间浪费。
环境艺术设计：在满足功能需求的前提下，注重环境艺术效果的呈现，通过材质、灯光、色彩的有机搭配，营造高品质的工作与交流环境。
资源投入合理化：确保设计方案经济实用，避免过度装修和形式主义，做到每一分投入都服务于实际使用需求。
4.4其他设计要求
声学处理：演播厅、直播室、录音室等有声学指标要求的技术用房，应符合《广播电视录（播）音室、演播室声学设计规范》（GY/T 5086—2012）的相关规定。
电气系统：演播区和设备间需设置专用回路，避免电压波动影响设备运行；预留充足插座和网络接口，满足设备扩展需求。
环保要求：装修材料应符合国家环保标准，优先选择具有环保认证的产品，确保室内空气质量达标。
网络基础设施：采用六类或超六类网线进行综合布线，无线网络覆盖需考虑设备密集区域的信号强度，确保数据传输速度和稳定性。
★（5）投标人应根据以上设计及功能要求，对整体空间进行总体设计，总体设计方案经采购人同意后方可实施。（提供承诺函，未提供视为无效响应）
[bookmark: OLE_LINK34]（6）融媒体中心人员委培及品牌推广服务
1.为融媒体中心日常工作提供图文、视频、新媒体产品等内容的策划服务；为融媒体中心内容产品提供主流媒体品牌推广服务，推广媒体为中央级媒体。
2.为融媒体中心师生提供人员委培服务，委派至中央级或国家级媒体单位跟班学习。
3.为融媒体中心人员提供实训服务，包括发布会执行、直播实操、媒体采编发实训等。
[bookmark: _Toc18542]五、需满足的数量、质量、安全、技术规格、物理特性等要求
	序号
	项目名称
	实施中涉及的硬件指标参数要求

	一
	[bookmark: OLE_LINK2]全景演播实训系统建设

	1
	高清小间距LED显示屏
	[bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK50]★1.室内全彩LED柔性软模组（小间距SMD），用于室内异形/弧面/柱面等造型拼装；（提供承诺函并加盖公章）
2.用于演播厅坐播台背景显示，根据坐播台设计情况要能实现正常拍摄坐播流程时所需功能；
[bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK52]★3.显示面积不少于20.6平方米；（提供承诺函并加盖公章）
★4.室内全彩柔性LED显示屏模组，须满足异形/弧面造型拼装需求；（提供承诺函并加盖公章）
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK11]★5.像素间距≤1.25mm；（投标人应提供制造商提供的含技术指标的产品宣传彩页或者制造商官网的相应技术指标的网页（带网址信息，可复查）截图或技术白皮书或第三方检测报告作为证明资料，并加盖投标人公章。）
6.像素结构1R1G1B，像素密度≥640,000 dot/㎡，灯珠封装为SMD三合一表贴工艺；
7.模组须采用柔性PCB与软面罩套件结构，支持外弧及内弧弯曲安装（弯曲角度≥157°），并支持磁吸前维护拆装方式；
8.防护等级≥IP30；
9.模组平整度≤0.3mm；
10.光学性能要求：白平衡亮度≥600 cd/㎡，色温3000–10000K可调，水平/垂直视角均≥160°，亮度均匀性≥97%，色度均匀性±0.003 CxCy以内，对比度≥3000:1；
11.驱动与画质：恒流驱动，刷新率≥3840Hz，灰度级≥16bit；
12.整屏峰值功耗≤450W/㎡、平均功耗≤150W/㎡；
13.整屏供货须为同系列软模组＋配套接收卡＋电源＋磁吸框架成套供货，拼装后无可见黑线、亮度及色度一致性达标，验收以全屏白场/灰阶/刷新实测及带载稳定性为准。

	2
	显示屏控制系统
	1.支持多路HDMI高清信号输入；
2.支持亮度自定义调节；
3.支持图像瞬间切换与画中画显示功能；
4.支持点对点像素映射显示；
5.数量不少于1套。

	3
	显示屏钢结构
	1.按照显示屏尺寸及要求定制，尺寸应不小于30平米；
2.室内LED显示屏专用钢结构框架系统；
3.主体承重结构经精密激光切割成形，整体框架设计需满足≥1.5倍屏体自重的安全冗余系数；
4.表面处理采用防锈工艺，色泽均匀、耐腐蚀、防静电；
5.结构需预留标准化安装孔位及调节机构，支持前维护方式，保证屏体拼装后平整度≤0.3mm/m²、缝隙≤0.5mm；框架需确保内部设备通风散热良好、走线整齐规范。

	4
	智能配电箱
	1.按照显示屏尺寸及要求定制，输入电源AC 380V/三相五线制，输出为LED显示单元供电回路，辅助设备独立支路；
2.配电柜内集成智能监控单元（MCU），支持通过中控系统或上位机软件实现远程分步上电/断电控制（时序上电）；
3.具备单路/分组上电延时设定功能，防止瞬间冲击电流过大；
4.系统需具备智能电能监测功能，可实时采集并显示总电量、电压、电流、功率因数、有功功率、频率及各支路开关状态，并支持故障报警（过压、欠压、过流、漏电、温度异常等）；
5.柜内配置复合防雷模块（SPD），并具备防雷失效指示与遥信报警触点；保护机制须完整覆盖过压、欠压、过流、短路、断路及漏电保护，所有输出回路均配置高分断微型断路器（MCB），确保单点故障不影响整屏运行；
6.柜体采用标准GGD/非标定制型材，防护等级≥IP20，具备良好的散热与电磁屏蔽性能，门带安全锁具；
7.数量不少于1套。

	5
	图文播出组件
	1.可处理丰富的多层次环境，视频画面中，同时显示文本字幕、图片、动画、左飞字幕、上滚字幕、挂角气象、三维气象、实时股票数据滚动播出、综合信息播出、台标/角标等若干项目；
2.屏幕要素可以在无限量地层叠层中显示，可以对屏幕输出实现最大限度地灵活处理和创建控制，屏幕要素还可与实时动态效果相结合；
3.支持嵌入式数字视频输出：2路数字视频出，正键和反键主输出同步于外参考信号，抖动小于 0.2 UI（135pS）输出支持嵌入式音频，外部参考信号，模拟黑电平信号嵌入式音频的输入和输出；
4.数量不少于1套。

	6
	广播级高清摄像机
	1.广播级便携式摄像机，须采用三片式CMOS影像传感器架构（单片尺寸≥1/2英寸背照式）；
2.总有效像素≥1220万；
3.灵敏度不低于F13（1080/50p典型值）；
4.水平分辨率在4K模式下≥2000电视线、高清模式下≥1000电视线；
5.须内置线性可变电子无级ND滤镜（衰减范围覆盖1/4至1/128）；
6.光学变焦倍率≥17倍，镜头广角端起始焦距≤5.6mm，光圈范围F1.9–F16；
7.须支持4K 60p最高帧率录制，且同时支持4K与高清同步录制功能；
8.增益控制范围-3dB至+18dB（1dB步进）；
9.色温范围2000K–15000K；
10.须支持光学防抖（OIS）；视频输出须同时具备12G-SDI接口及HDMI接口，且支持HLG BT.2020及S-Log3曲线；
11.须支持4K 10bit 4:2:2录制格式；
12.具备人脸识别自动对焦及人体追踪自动构图功能；
13.须具备预记录功能（触发前缓存时长≥28秒）；
14.须支持QoS高质量流媒体传输及双LTE链路聚合连接；
15.数量不少于2套。

	7
	摄像机电池
	1.与本系统配备摄像机匹配的锂离子电池，额定电压14.4V；
2.须支持在摄像机寻像器中实时显示数字电量信息；
3.容量≥95Wh/6.6Ah；
4.须内置14.4V D型口输出/充电输入接口及5V/2A USB输出接口；
5.具备4段LED电量指示灯及多重安全保护电路；
6.数量不少于4块。

	8
	摄像机电池充电器
	1.与本系统配备摄像机电池匹配；
2.不少于2通道智能识别有线充电；
3.每路配有4段LED充电指示灯，指示实时充电容量百分比；
4.具有LED充电指示灯；
5.1路圆型DC孔适配输出；
6.数量不少于2套。

	9
	三脚架
	1.专业级摄像三脚架云台套装（75mm球碗接口）：云台采用75mm球碗设计，与脚架快速锁紧结合；
2.支持大范围俯仰/水平调节；
3.标准承重能力≥5kg；
4.内置动态平衡系统；
5.阻尼支持连续无级可调；
6.滑动快装板支持快速侧卡装卸，提升机位架设效率；
7.脚架为双级铝合金管结构，展开工作高度范围75cm（最低）～175cm（最高）；
8.锁定机构稳固，抗晃动性能满足演播室及外景拍摄需求；
9.配置单手柄中置操控；
10.套装含便携软包，便于运输与存储；
11.配套可装拆移动脚轮，脚轮材质为铝材质，结实耐用，带静音橡胶垫，每个滑轮带独立脚踏制动，可在平滑地面实现快速移位并在定位后可靠锁止，兼顾现场灵活调度与拍摄稳定；
12.工作直径不小于100cm，最大承重40公斤；
13.数量不少于2套。

	10
	广播级超高速储存卡
	1.与本系统广播级高清摄像机匹配储存卡，标称容量≥240GB；
2.接口协议须支持PCIe Gen4及以上；
3.最高顺序读取速度不低于1800MB/s；
4.最高顺序写入速度不低于1700MB/s；
5.满足高码流4K视频连续稳定写入无丢帧需求；
6.工作温度范围覆盖-12℃至72℃；
7.数量不少于2张。

	11
	广播级超高速读卡器
	1.与本系统存储卡匹配专用读卡器，上行主机接口为 USB Type‑C；
2.传输通道能力至少满足 USB 40Gbps（USB4，40 Gb/s 通道级），用于充分发挥卡端标称读取带宽上限；
3.机身须采用金属导热散热壳体结构，保障连续大文件传输时的温度稳定性与传输一致性；
4.端子配置USB-C上行口×1并配嵌入式防脱出卡位；
5.供电方式为USB总线供电；
6.随设备配套高性能USB-C to USB-C连接线；
7.工作温度范围0℃～40℃（室内/现场非冷凝环境使用）；
8.数量不少于2个。
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	手柄控制器
	1.与本系统摄像机匹配的有线变焦/录制遥控手柄；
2.通过摄像机侧REMOTE遥控接口直接取电与控制，无需独立供电；
3.本体须集成连续可变速率变焦摇杆及REC开始/停止按键，并具备协议切换功能以适配不同品牌摄像机遥控协议，同时支持变焦方向反转以适应正装/倒挂安装姿态；
4.摇杆须支持双面操作（手指推拨及拇指按压均可），变焦响应平滑可调；
5.连接线缆为螺旋柔性线，长度≥0.7m；
6.夹具为管夹结构，可夹持圆管外径10–45mm；控制器本体重量≤0.15kg；
7.数量不少于2个。
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	配套摄像机携带包
	1.与本系统摄像机匹配便携携带包（软质防护结构），用于肩扛式摄像机及常用附件（话筒、电池、小型电源等）现场转运；
2.包体主材为高密度材料，等级至少为1680D级防水耐磨尼龙面料，关键受力部位做加强缝线与扣件加固，内腔全周加厚缓震衬垫；
3.主仓内设可调整/可拆卸活动隔板以适配不同机身+短镜/附件组合；外部设独立拉链配件口袋若干；
4.顶部/侧面配置人体工学 手提把，并配可调节肩背带（重心贴近躯干的人体工学背负取向）；
5.闭合拉链为防泼水拉链体系（拉链齿/轨位做防渗处理），底部设耐磨防滑脚垫；
6.内部净空尺寸 42×20×22 cm（±10mm）；
7.外部最大轮廓尺寸 52×23×24 cm（±10mm）；
8.包体不大于2.0kg（不含附件）；
9.随包应至少附带可拆肩带与分隔挡板等标准配件；
10.数量不少于2个。
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	高清演播室系统一体机
	1.演播室核心功能导播设备：具备至少8个4K\SDI通道（入出可配）；
2.支持至少1路Ref信号输入；
3.支持4K HDR采用10bit线性工作流模式；
4.声卡具备至少2路TRS模拟线路输入；
5.2路TRS模拟线路输出，支持至少1路48V幻象供电；1个3.5mm监听音频信号输出；
6.支持SDI内嵌音频输入、输出；
7.全功能超级演播室软件支持至少8路4K信号源或8路高清信号源输入；
8.支持至少2路本地素材输入；
9.至少8路网络流媒体信号输入，至少1路远程桌面输入，至少1路USB视频源输入，至少1路PPT素材播放通道，至少2路NDI信号源输入，至少2通道抠像功能，支持至少1路4K节目录制，同时支持多路流媒体直播输出、多画面监看、信号切换、音频调节、字幕、特技、真三维虚拟布景、云交互、延时播、慢动作、体育赛事直播等功能；支持语音智能控制、跨平台H5多屏控制等多种控制方式；
10.硬件配置：CPU： 单颗至强8核心16线程或以上，基础频率不低于3.1GHz，最高频率不低于4.5GHz；
11.显卡：显存不低于24GB DDR6；
12.内存：不低于32GB DDR5；
13.系统硬盘：不低于512G M.2接口SSD；
14.固态硬盘素材硬盘：不低于2TB M.2接口SSD固态硬盘；
15.机箱结构：便携型机箱设计，机箱自带不小于17寸液晶屏幕 ；
16.接口卡： 视频输入输出接口：12G-SDI x 8；（入出可配）；
17.锁相接口：BB/Tri-level；
18.音频接口：具备至少2路TRS模拟线路输入，2路TRS模拟线路输出，支持至少1路48V幻象供电；
19.通讯接口：具有双路千兆以太网接口、USB×6以上；
20.数量不少于1套。
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	全功能超级演播室软件V1.0
	1.支持独立的图文字幕制作软件，可实现精美图文字幕的制作及字幕模板的快速修改；
[bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK27]▲2.专业的体育赛事直播功能：1)提供足球、篮球、羽毛球、乒乓球等多种赛事模板；2)可速修改体育赛事比分计分模板；3)可快速播出人名条、比赛比分标题条、出场名单介绍等图文模板；4)支持导入execl文件中的队员数据（包含足球，篮球，乒乓球，羽毛球等赛事类型）；（提供软件功能截图，并加盖公章）
3.系统支持手机的远程控制。用手机扫描软件中的远程控制二维码，即可进入H5远程控制界面，界面包括控制台、播单、大播单、Tally、赛事等多个模块。控制台模块可实现信号导切、虚拟机位导切、赛事计时计分、PPT翻页、提词器翻页、摇臂、录制、推流、慢动作、字幕控制等，同时按键状态、亮灯颜色与软件主界面一致。播单模块既可以控制视频列表的逐条播出，也可控制列表中场景、图文模板的播放、停止，远程播单与虚拟软件中对应条目状态一致。可控制播单逐条播放、触发播放，远程播单与虚拟软件中对应条目状态一致；
4.手机端远程控制界面的信号模块可手动输入或拷贝流信号地址、推流地址，可设置分辨率、码率、推流通道等，“确定”后这些参数与软件同步更新；
5.支持广电及专业素材格式，包含：视频包括AVI，DV，DVCPRO，DVCProHD，H.264，MOV，MPEG，MP4，WMV；音频包括MP3，WAV，WMA；图片包括BMP，PNG，JPEG；
6.支持内嵌真三维虚拟布景功能；实现多机位虚拟背景，实时对高清信号或4K信号进行色键处理，可实现8个虚拟机位之间的摇臂切换效果。可以实现虚拟摄像机镜头水平、俯仰、变焦，以及摄像机机位的空间位置的移动。可实时调节虚拟抠像效果、实时切换抠蓝抠绿、可实现局部遮挡功能；可在多窗口场景中实时切换不同场景，及主持人位置；可灵活调整主持人的位置及大小；可灵活调整虚拟物件的位置及光影效果；
[bookmark: OLE_LINK31]▲7.系统集成在线资源库，包括场景、图文字幕模板、视频文件、图片文件等，按应用领域、节目类型做初步分类显示，如新闻类、教育类、军事类、访谈类等，可下载各种文件加以使用（提供软件功能截图并加盖公章）；
[bookmark: OLE_LINK33]▲8.系统支持在线资源的查询功能。查询在线资源库中资源时，可先选择应用类别，如新闻类、军事类，再通过标签进行查询，每个标签都是一个筛选条件，颜色、类别等均可作为标签使用；可使用单一标签或组合标签进行查询，标签与标签之间是“与”的关系（提供软件功能截图并加盖公章）；
9.软件具有提词器功能，可将文稿内容逐条显示于合成画面前；通过鼠标可实时调整提词窗口位置、字体大小、字体颜色、窗口透明度等参数；
▲10.系统支持本地绘画功能。借助其他设备，通过操作鼠标即可在合成输出画面进行实时绘画、标注、批注等。软件中提供画笔的颜色可选,提供不少于12种画笔颜色选择。画笔功能绘画的内容，可通过本地录制功能录制到最终合成画面。提供绘画撤销、恢复及一键擦除功能，实现对标注内容的编辑（提供软件功能截图并加盖公章）；
11.系统提供多画面监看。无需借助外部设备，自动将所有输入、输出信号多画面分割监看。可分割画面包括PGM、PVW、4K&高清信号、本地视频、流信号、PPT、NDI等。系统提供自动、一视窗、二视窗、四视窗、八视窗、十视窗、十四视窗、十六视窗、二十视窗等9种模式选择。
12.软件具有美肤处理功能，对抠像后的前景人物进行美肤、美白、磨皮处理；
13.具有彩色示波器功能，可以波形图、直方图矢量图形式显示视频画面的幅度和相位；
14.系统支持竖屏9:16输入输出，输出支持9:16网络流媒体输出，支持对接抖音、快手等网络竖屏直播平台，支持9:16竖屏文件录制；
▲15.云台控制协议：支持标准VISCA协议及VISCA OVER IP网络控制协议；支持同时广播级云台控制，可实现控制广播级摄像机的推拉摇移，支持存储不少于8个预制机位（提供软件功能截图并加盖公章）；
16.系统提供云平台接口，联网后，切换至云交互页签，可显示登录账号密码，登录后可创建直播活动，无需浏览器，在软件界面内就能完成对直播活动的操作。云平台支持包括答题、抽奖、投票、评论在内的互动类型，互动内容可以通过图文模板、跑马等形式展现；
▲17.软件支持实时检测评论内容并对其进行审核，审核通过后才能在节目中使用，评论内容可以显示在显卡扩展输出的画面中（提供软件功能截图并加盖公章）；
18.支持接入手机信号，通过微信登录，无需下载APP。登录后自动获取嘉宾推流地址、通话地址和Tally地址，无需手动输入。通过手机可接入远程嘉宾信号，并与演播室主持人互动，并且支持多人同时互动；远程嘉宾无需专用设备即可完成语音连麦互动；
19.支持延时播出功能，可实现输入基带信号和网络流媒体推流信号同时延时播出，延时播出时长最大支持60秒，延时播出中支持一键切换应急备播通道，备播通道支持图片、视频或任意一路输入信号；
20.支持NDI流媒体协议，支持16路NDI信号实时输入，支持局域网内一键自动搜索NDI信号源，无需输入ip地址，支持将客户端的桌面、ppt、图片、视频播放器等不同的窗口内容实时传送到导播系统，并绑定到虚拟场景、双视窗或画中画中，实现局域网高质量低延时信号传输。
21.支持实时慢动作回放功能，实现对输入信号一键截取慢动作回放镜头，慢动作截取时长支持1至60秒可调，回放速度支持0%至100%可调，慢动作回放素材支持列表和图标显示方式；
22.内置广播级非线性编辑系统，可直接进行后期剪辑编辑；
23.支持多通道录制，不少于10路；可以选择文件格式和编码格式；录制文件封装格式支持AVI、MP4、MXF、MOV、MKV、FLV、TS等；编码格式需要支持MPGE2I、H.264、H.265等；支持分段录制、带通道文件录制、Clean信号录制功能；
24.联网使用时，在录制PGM信号的同时可将PGM信号中的声音自动转成SRT字幕文件，该文件放置在录制文件夹中加以保存；
25.支持录制保护功能，录制过程中断电重启，之前录制的节目不受影响，确保录制节目安全；
26.支持录制后生成带切换点信息的故事板工程交互文件，交互文件自动保存，后续可直接导入非编便于后期二次编辑。将不同的输入信号分别排列在故事板不同的轨道上，并显示各输入信号的切点，而PGM视音频作为BG轨道排列在故事板最下方，用于为后期编辑提供参考；
▲27.系统支持短视频截取及多平台发布，无需浏览器，在软件中的“授权”界面即可添加各个平台的授权账号，添加账号数量不限。在软件中“综合”界面可以显示已发布视频在抖音、快手、哔哩哔哩等多个主流媒体平台上的多种数据，如发布量、播放量、点赞数、转发量、评论数等，并采用饼状图、曲线、数据等方式呈现；（提供软件功能截图并加盖公章）
28.支持“拆条发布”。直播时可选择“拆条发布”，拆条时长可选择5秒、10秒、15秒，根据选择的时长可往前截取相应时长的内容自动生成视频文件，并自动加载到发布列表中。发布列表中的视频可同时发布到不同自媒体平台，例如抖音、快手、BILIBILI等；
▲29.对列表中每条视频可以打点处理，列表中素材可实现顺序播放、循环播放、断点播放等模式，并可改变每条素材的播放速度，30%-200%任意调整。发布列表中可显示发布平台、发布状态、任务状态等内容，发布状态包括正在发布、已发布，任务状态包括正常、异常；（提供软件功能截图并加盖公章）；
30.系统提供软件在线升级。主机联网后点击“版本更新”，软件自动搜索最新版本，如有最新版本则将软件名称、新版本号等信息显示在软件界面中。点击“开始下载”将最新版本下载到本地并自动完成安装，下载过程和安装过程均有进度条提示，在日志窗口中显示下载完成、验证通过、安装成功等信息提示。如果没有新版本，则在日志窗口中提示已经是最新版本；
31.数量不少于1套。
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	全功能控制面板
	1.具备一键抓取静帧，可实时抓取主输出上视频的静帧；
2.按钮能够显示白、红、黄、蓝、绿五种基本颜色，提供至少58个功能按键；
3.含有至少2×12 路切换按键：通过按键可直接切换节目母线，预置母线，虚拟场景源信号；
4.具备不少于 10 个自定义相位按键用来实现摄像机推拉摇移的效果；
5.推动半圆形 T-Bar 可手动切换场景；
6.具备实现主输出与预输出之间切换的按键；
7.具备交叉叠化键，用来实现主输出与预输出之间交叉叠化的切换效果；
8.含有至少10个音频旋钮，可调节信号源及最终信号的音频；
9.具备一键流媒体功能，用来触发视频的网络直播；
10.具备一键录制功能，用来录制视频；
11.数量不少于1套。
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	桌面级硬盘阵列系统
	1.企业级网络存储服务器（NAS/SAN一体或专用录像存储型）：系统层面提供细粒度权限管控与安全共享机制；
2.支持基于账户与文件对象设置访问规则，并可通过群组方式进行批量权限下发；
3.完整支持不少于 13 种 ACL 权限规则，且在 Windows / macOS 本地权限语义及 SMB 等文件共享协议下均能正确生效，保证多平台协作的一致性；
4.内置操作审计日志，可实时记录账户关键行为（登录、访问、修改/删除、权限变更等），用于追溯与合规核查，降低机密数据外泄风险；
5.备份子系统采用企业级增量备份机制，通过异动区块追踪（块级增量）仅同步发生变化的数据区块，显著减少备份窗口与带宽占用，提高存储效率与RPO可控性；
6.硬件平台配置：处理器为 ≥Intel同级四核 x86架构（基准2.0GHz，睿频可至≥2.7GHz）；
7.外部接口配置 ≥2×USB 3.2 Gen1、≥1×2.5GbE RJ45、≥1×1GbE RJ45；
8.机内提供 ≥2个2.5英寸SSD硬盘槽位，可用于缓存/系统/录像高速存储；
9.支持对本机硬盘进行初始化/格式化，单盘标识容量 ≥1TB；
10.配套提供2块监控级3.5英寸企业硬盘（单块容量≥8TB）；
11.满足7×24小时写入与多路视频并发录像/多版本备份的吞吐与可靠性要求；
12.数量不少于1套。
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	绿箱安装制作
	1.高清虚拟抠像绿箱系统（定制安装型）：整体刚性强、无晃动；基层为高强度拼装基层板，表面平整度误差≤2mm/㎡，接缝处做无缝拼接与补土打磨处理，确保抠像背景无阴影断层；
2.绿箱工作面采用广电级高清抠像绿漆（Pantone 354C或等效色值），涂层均匀无反光、无色差，色彩饱和度与亮度满足虚拟演播室抠像要求；
3.配套蓝绿双色抠像地垫，铺设后平整无卷边；
4.系统按现场实际尺寸定制加工与安装，完工后绿箱与地垫衔接自然、无漏光缝隙；
5.整体符合GY/T 155-2000《演播室高清晰度电视数字视频信号接口》等相关标准要求；
6.验收以实拍抠像效果（边缘无毛刺、无溢色、人物与背景融合自然）为准；
7.数量不少于1套。
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	高清信号分配器
	1.功能参数满足以上系统正常运行使用的信号分配的Mini Converter
SDI Distribution信号分配器；
2.数量不少于4套。

	20
	调音台
	1.用于演播室音频混音的模拟调音台（输入通道≥16路，不得为纯数字DSP混音台/不得为蓝牙娱乐混音器：其中话筒输入≥10路、线路输入≥16路，单声道输入通道≥8路（Combo口/XLR+TRS共用），另设≥4路立体声线路输入通道；
2.总线结构：编组母线≥4组 + 立体声主输出母线≥1组，AUX辅助发送≥4路（其中≥1路可作内置效果返回复用）；
3.麦克风前置放大器采用A类离散式增益级设计（倒相达林顿式高转换速率话放电路），标称等效输入噪声优于-125 dBu量级；
4.单声道通道功能应包含：PAD衰减开关（-26 dB级）、高通滤波器（≈80 Hz，12 dB/oct）、3段参量EQ（高/低频为搁架式、中频为峰谷式可调频段），并具备单旋钮动态压缩控制（阈值+比率联动调节）；
5.整机应提供可全局切换+48V幻象电源（所有话筒通道统一供电），输出侧具备XLR平衡主输出及编组输出/监听输出/AUX发送等完整接口组；
6.内置数字多效果引擎，预置效果程序≥24组（含混响/延迟/调制类等），带参数调节与脚踏开关接口（FX bypass）；集成USB Audio双向数字音频接口，规格不低于24-bit / 最高采样率≥192 kHz，实现≥2进/2出计算机音频收发（兼容Windows/macOS，免驱或提供驱动支持）；
7.机箱为金属机壳，内置宽电压全球通用电源（AC 100–240V）；
8.随设备附机架安装附件套件；
9.功耗≤30 W；
10.工作温度0–40℃；
11.数量不少于1套。
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	广播级无线领夹话筒
	1.广播级无线领夹式话筒系统：集成双无线通道与快速频率扫描（QuickScan）功能，具备≥100个可切换频率信道；
2.支持自动扫频选频以规避干扰，可自动检测并锁定可用洁净频点，简化多套系统部署流程；
3.发射端采用腰包式便携设计；
4.配备高灵敏度全向领夹式电容话筒（心形/全向可选），拾音清晰自然，频响范围覆盖人声核心频段；
5.接收机为双通道独立处理架构，每通道均支持XLR平衡输出与6.35mm非平衡输出，可直接接入调音台或音频处理器；
6.系统具备即插即用特性，开机自动同步频率，无需复杂配置；
7.信噪比≥100dB（A加权），总谐波失真≤0.5%@1kHz，动态范围≥110dB，确保语音还原清晰、无杂音；
8.发射机采用两节AA电池供电，续航时间≥8小时（典型使用条件下），
9.接收机支持DC 12-18V宽电压输入，适配机柜集中供电；
10.整机结构坚固耐用，发射机需要重量轻、佩戴舒适，接收机满足专业场所对稳定性与易用性的双重要求；
11.接收机一拖二发射机为1套；
12.数量为不少于2套。
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	监听音箱
	1.用于演播室音频监听的近场有源监听音箱：​低频单元≥5英寸锥形，高频单元≥1英寸球形（半球形）架构；
2.由独立双功放驱动（低频≥45W、高频≥25W，合计额定输出≥70W）；
3.频率响应54Hz–30kHz（-10dB）；核心平直响应区间74Hz–24kHz（-3dB）；分频点设于2kHz；
4.支持+4dBu/-10dBV灵敏度切换（默认-10dBV），输入阻抗≥10kΩ（平衡）；
5.输入接口配置XLR平衡与TRS 6.35mm（平衡/非平衡兼容）双输入口；
6.背板设ROOM CONTROL（房间声学补偿，-2/-4dB @<500Hz）与HIGH TRIM（高频微调，±2dB @>2kHz）控制器，适配不同声学环境；
7.定位为专业录音棚、播出音频区及视音频制作室的高保真近场监听使用；
8.单只重量≥5kg；
9.数量不少于2支。
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	监听耳机
	1.用于录音/播出音频区监听的封闭式专业监听耳机：封闭式/半开放式设计；
2.频响范围10Hz–25kHz；
3.额定阻抗≤80Ω；
4.灵敏度≥94dB/mW；
5.最大输入功率≥500mW；
6.须采用单侧出线设计，线缆长度≥2.5m且接口为3.5mm立体声插头（配6.35mm转接适配器）；
7.耳罩须为包耳式设计并采用透气缓压材质，适合长时间佩戴监听使用；
8.头梁须为自适应调节结构；
9.整机重量≤280g；
10.数量不少于3个。
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	提词器
	1.用于演播室摄像机实时读稿的广播级提词器系统（32英寸级）：结构采用全手拧免工具调节设计；
2.支持多档位安装方式，可实现镜像屏俯仰角度调节、摄像机前后距离微调及摄像机高度升降，快速适配不同机身与镜头组合；
3.光学系统配置≥2mm专业镀膜无色分光镜；
4.采用多介质膜消色差超薄增透工艺，具备防眩光高亮显示技术，光学透过率≥85%，分光比2:8（透:反），光损失＜3%，透反率比至少满足1:0.35，确保主播视线与文稿高度重合且无重影；
5.显示单元使用≥32英寸LED专业屏；分辨率≥1920×1080，亮度≥250cd/m²，水平视角≥140°/垂直视角≥130°，接口含VGA+HDMI双输入，可直接连接PC播控； 
6.提词软件兼容Windows XP/7/10系统，支持镜像显示、多人分色播出（不同主持人可独立设置字体/背景色）、滚动速度无级调节、字号/字体/字色/背景色自定义搭配；
7.具备智能排版引擎，支持TXT/RTF/Word等文本及图片/PPT/视频等多媒体素材直接导入播出；
8.软件内置多语种词库，支持英、日、韩、德、俄、法、阿拉伯文及藏、蒙、傣、维、朝鲜等少数民族语言实时混排；
9.控制方式灵活，支持手机/平板无线同屏控制（脱离电脑主机独立使用）、语音控制（文稿随语速自动同步进退）、键盘/鼠标/遥控器/有线无线脚踏等多种操控手段，支持单/双人协同控制及一键翻页；
10.可对文稿、图片、PPT等素材执行一键上下左右镜像翻转；
11.配套专业铝合金三脚架，手动升降范围90cm（收纳）～185cm（展开）；
12.云台支持水平360°旋转，承重范围7～30kg，带重力自锁机构，确保拍摄稳定；
13.数量不少于1套。
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	提词器电脑
	1.台式播控/工作主机（塔式）：处理器≥Intel Core i7-13700同级或更优（16核24线程，基础频率≥2.1GHz，最大睿频≥5.2GHz，30MB Intel Smart Cache），平台芯片组配套；
2.系统内存≥16GB（DDR4-3200MHz或DDR5级）；
3.≥2个内存插槽并留扩展余量；
4.存储配置≥1TB 7200rpm SATA机械硬盘 + ≥1TB SSD固态硬盘（SSD为主系统盘，HDD为辅存/素材盘）；
5.支持后续扩容；
6.独立显卡，显存≥2GB，具备标准显示输出接口（HDMI/DisplayPort），满足系统图形输出与多屏基础扩展需求；
7.主机接口应包含USB×≥8（含USB 3.2/3.0高速口若干）、RJ45千兆网口×≥1、音频输入/输出，机箱为塔式（可入19寸机柜或直接台式放置）；
8.随机配套24英寸显示器×1台，分辨率≥1920×1080，接口含HDMI（或DP）并配对应信号线；
9.随箱附电源线、键鼠套装及驱动环境；
10.数量与题词器一致。
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	1U GPS/BD2双模母钟
	1.配置内置式的GPS/BD2双模卫星信号接收模块；
2.内置充电电池及充电电路,在电池满充的情况下如果掉电可保证内部时钟守时半年；
3.提供至少1路1PPS脉冲信号输出；
4.提供至少1路LTC标准时码输出；
5.提供至少1路RS232的当地标准时间码信号输出；
6.提供至少2路RS485的当地标准时间码信号输出；
7.支持Windows9x/NT/2000/2003/2008/Win7/Win8/Win10 ；
8.GPS/BD2双模天线接口：BNC；
9.并行至少12通道，射频输入频率1559M~1577M, （BD2  B1波段，GPS  L1波段）；
10.典型捕获时间2.0秒；典型热启动15秒，典型初始化启动45秒；典型冷启动 120秒；
11.1PPS 输出精度至少：20nS；
12.无GPS/BD2授时时，可保证时钟精度为±5ppm(在 25℃±1℃下)，即年误差小于 2.5 分钟 ；
13.授时信号传输距离： ≤1000m（RS485总线结构）或≤100m（LTC/EBU总线结构）；
14.GPS/BD2跟踪能力： 同时跟踪≥12颗卫星；
15.计算机校时方式：RS23216、标准19英寸 1U单元。
16.数量不少于1套。

	28
	GPS接收天线
	1.GPS/北斗有源授时蘑菇头天线：工作频点覆盖GPS L1 1575.42MHz与北斗B1 1561.098MHz（双模接收），右旋圆极化（RHCP）；
2.输出阻抗 50 Ω，驻波比 ≤1.5；
3.内置低噪声放大器（LNA）型有源天线，整机增益≥37 dB​ 级，噪声系数 ≤1.5 dB；天线体为密封防水蘑菇头结构；
4.防护等级 IP65/IP67级；
5.工作温度 -40℃～+85℃；
6.出厂配套低损耗同轴馈线（50-5级/同档，长度 50 m）；
7.馈线两端接头应配置为 N型（公头↔母头或按母钟/设备端匹配），并配套馈线固定安装支架（抱箍/底座/螺杆紧固件成套）。
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	倒计时控制器
	1.标准19英寸1U机架式时码分配器，须接收外部RS485标准时码信号输入，经处理后输出≥4路RS485时码信号（含开播、标准、倒计时三种时码）；
2.具备多台级联扩展能力（级联数≥32台）；
3.面板集成液晶显示屏，实时显示运行状态与时间信息；
4.须支持通过配套软件在24小时内设置≥40段预置播出时间表，配置数据具备掉电存储功能；
5.须设手动应急切换机制，在外部时码异常时仍能维持基础授时；
6.内置充电电池，外部断电后守时续航≥6个月；
7.工作电源AC 220V/50Hz；
8.数量不少于1套。
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	3/3/3 三联子钟
	1.三联时间码显示屏（含时、分、秒三组三位数显示），每组数字高度≥3英寸；
2.须提供RS485时码信号输入及环出接口各1路，支持时码信号中继转发；
3.工作电源AC 220V/50Hz；
4.RS485信号在总线结构下有效传输距离≥1000m；
5.整体外形尺寸790×395×75mm（±10mm）；
6.具备大字符高可视度现场时间显示能力，适用于演播室及播出机房；
7.数量不少于1套。
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	SDI转HDMI转换盒
	1.便携式SDI转HDMI格式转换器，须支持3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI多速率信号自适应接入；
2.配置SDI输入及SDI环出接口各1路，同时提供≥1路HDMI数字视频输出；
3.须支持SDI嵌入式音频解嵌并通过3.5mm模拟音频接口独立输出，同时具备SDI音频嵌入至HDMI输出的功能，确保音视频同步传输；
4.面板设有电源及信号状态指示灯；
5.整机便携式设计，适用于现场制作及多格式信号监看场景；
6.数量不少于1个。
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	HDMI分配器
	1.HDMI 1×4分配器，配置HDMI输入1路及HDMI输出4路，实现一路源信号同步分配至四路显示终端；
2.须符合HDMI 1.4及以上标准，支持4K×2K@30Hz及1080p@60Hz等格式并向下兼容；
3.内置信号缓冲及驱动放大电路，保障长线缆传输稳定性；
4.设备带电源及信号状态LED指示灯；
5.配套DC电源适配器；
6.数量不少于2个。
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	无线导播通话系统
	1.头戴一体式无线导播通话系统（一拖五，六路全双工通话），须采用免许可频段及数字加密技术，支持自动配对；
2.须具备双麦克风ENC环境降噪（降噪深度≥20dB），全向通话距离≥350m（视距无遮挡）；
3.电池容量≥700mAh，支持可更换电池设计，单次续航≥10小时；
4.音频性能：信噪比≥71dB，总谐波失真≤1%，麦克风最大输入声压级≥115dBSPL，耳机输出声压级≥94dBSPL；
5.整机净重≤170g（含电池），头戴一体式结构，适合长时间佩戴与现场调度通话使用；
6.数量不少于1套。
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	耳返
	1.专业级UHF无线耳返监听系统（一拖五/供5名演职人员同时使用，含入耳式监听耳机成套供货）：系统工作频率范围520–600MHz，适用于舞台演出/活动现场作为个人返听监听使用；
2.发射主机射频输出功率≥5 dBm（典型）；
3.工作电流≤100mA（典型）；
4.空旷无干扰场地有效覆盖距离≥50m；
5.每只腰包接收机接收灵敏度优于8 dBμV，立体声分离度＞45dB，音频频响20Hz–15kHz（-6dB截点），信噪比＞60dB，接收机工作电流≤115mA（典型）；
6.系统成套组成至少含：UHF发射主机×1、腰包接收机×5、入耳式监听耳机×5（配多规格耳塞套），接收机供电采用常规干电池/充电电池方案（以中标供货实配为准），接口与机身设计应满足演出场景佩戴牢固、操作直观、不易误触的要求；
7.验收以实场通电搜频、静噪/分离度主观听感与基本距离拉距核验为准；
8.数量不少于1套。
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	导播控制台
	1.定制化导播控制台（金属结构型）：主体框架采用高强度冷轧钢板或铝合金型材精密加工而成，具备抗震、承重与电磁屏蔽性能；
2.台面设计符合人体工学，高度与倾斜角度适宜长时间操作，支持多席位（如导播、字幕、音频）并排布局；
3.核心特征为全封闭式内部走线管理系统，台体内预设纵向线缆槽、横向过线孔及绑线支架，强弱电分离敷设，确保信号线缆与电源线缆无交叉干扰；
4.控制台集成标准19英寸机架单元（用于安装音视频设备、电源时序器等）及非标设备托盘，背部配置可拆卸盖板便于检修；表面经脱脂、酸洗、磷化及静电喷塑处理，耐磨防腐，外观颜色与现场装修风格协调；
5.台体底部配备可调承重脚轮与固定支脚，既方便机房内短距离移动就位，又能确保工作状态下稳固不位移，满足演播室、指挥中心等高强度作业环境的稳定运行要求；
7.数量不少于1组。
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	抠像监视器
	1.全高清广播级监视器：面板尺寸23.8英寸，面板色域覆盖100% DCI‑P3；
2.具备VICO 1.97级（教育A级）护眼认证，可有效缓解长时间监看的视觉疲劳；
3.接口配置12G‑SDI（支持12G/6G/3G/HD/SD‑SDI自动适应，含4×3G‑SDI聚合模式）与HDMI 2.0（支持4K接入），满足全高清及4K基带信号与多媒体信号混合接入需求；
4.支持12G‑SDI/HDMI混合四画面监看及双画面PBP/PIP画中画监看，实现多信号源同屏比对与调度；
5.显示区域≥527.04×296.46mm；
6.分辨率≥1920×1080，显示比例≥16:9，亮度≥400 nits，静态对比度≥1000:1；色彩处理深度≥10bit（8bit+FRC），内部信号处理精度≥18‑bit，确保灰阶过渡平滑、无断层；
7.可视角度≥178°(H)/178°(V)，保证多角度观看无色偏与亮度衰减，适用于演播室、播出总控、后期调色及现场制作的高质量监看需求；
8.数量不少于1台。
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	反监大屏
	1.55英寸4K HDR商用显示器，分辨率≥3840×2160；
2.须同时支持HDR10、HLG及Dolby Vision三种HDR格式；
3.对比度≥4000:1，亮度≥620cd/㎡，峰值亮度≥850cd/㎡；
4.须支持7×24小时连续运行；
5.响应速度≤8ms；
6.VA面板，可视角度≥178°，防眩光屏幕，直下式LED背光并支持局部调光；
7.内置安卓系统（≥9.0版本）；
8.内置数字标牌功能，支持作为WIFI热点；
9.接口HDMI≥4路，须支持RS232C远程控制及第三方中控系统协议对接；
10.信号格式最高支持4K@60P并向下兼容；
11.数量不少于1套。
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	反监大屏地面支架
	1.落地式移动电视支架，主体采用高强度冷轧钢板，表面防锈涂装处理；
2.适用32″~80″显示设备，最大承重≥90kg，安全系数≥4倍静载验证；
3.VESA安装孔位覆盖主流显示器规格；
4.底部配静音万向轮带锁止装置；
5.数量不少于1套。
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	电源时序器
	1.8路智能时序电源管理器（1U机架式）；
2.面板采用铝黑色设计，配备≥2英寸彩色液晶显示窗；
3.内置时钟芯片，支持定时开关机功能；
4.电力输入为单相三线制（L/N/G），AC 200–240V 50/60Hz；
5.输出配置≥8路万用插座继电器受控 + ≥1路直通万用插座，单路最大承受功率≥2000W，总负载功率≥6000W（无功功率）；
6.输出插座采用阻燃ABS材料，磷铜电极，最大承载电流≥13A，符合国标万用插孔规范；
7.具备顺序开启、逆序关闭功能；
8.支持PASS键一键全开、面板单路独立开关、自由通道关闭及过流保护；
9.提供RS-232 COM接口，支持中控系统指令控制及级联叠机功能（ID 0–255可调），实现多台设备统一管理；
10. 内部采用至少满足30A/277VAC级别的大电流继电器，电路板至少为双面纤维板，主电源需要走线二次加厚加粗处理，适应AC 200–260V宽电压输入；
11.主电缆线规格至少为3×4mm²，长度≥1.2米，配标准电源插头；
12.面板集成液晶电压表，实时显示输入电压；至少配置断路器为32A短路过流保护，火线独立控制，确保用电安全；
13.开启类型为按键式轻触开关，操作直观可靠；
14.数量不少于2台。
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	机柜
	42U定制机柜，含托架≥8对、托板≥1块，绑线棍≥8根，22U竖向绑线排≥1批，8位国标PDU电源≥2个。数量自行设计。
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	播音话筒
	1.专业级有线电容话筒（超心形指向），频率响应20Hz–20kHz；
2.灵敏度-34dB级（@1kHz）；
3.最大声压级耐受≥128dB（@THD≤0.5%）；
4.输出阻抗≤150Ω；
5.供电方式为12–48V DC幻象电源；
6.等效噪声级≤22dBA；
7.适用于会议、论坛及演播室等专业拾音场景；
8.数量不少于2支。
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	背景副屏幕
	1.尺寸≥43英寸；
2.32:9超宽屏显示器；
3.分辨率≥3840×1080（WFHD），面板为IPS类广视角硬屏；
4.亮度≥350cd/㎡，支持VESA DisplayHDR 400；
5.色深≥10bit，色域覆盖≥96% DCI-P3/100% sRGB；
6.支持色域模式切换及六轴调色校色能力；刷新率≥120Hz；
7.须内置PIP/PBP双画面功能，支持双信号源分屏显示；
8.接口须含HDMI≥2路、DisplayPort≥1路、全功能USB-C（支持PD供电≥65W及视频传输），并配备USB集线器及KVM功能；
9.支架支持升降（行程≥120mm）及俯仰调节，支持VESA 100×100mm壁挂；
10.数量不少于1台。
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	桌面监视屏幕
	1.4K超高清专业设计显示器，分辨率≥3840×2160；
2.刷新率≥120Hz；
3.须支持VESA DisplayHDR 500，色域覆盖≥99% DCI-P3；
4.静态对比度≥2000:1；
5.面板为IPS类广视角硬屏，色深≥10bit，色准ΔE≤2（典型值）；
6.支持硬件校准与六轴独立调色；
7.接口须含HDMI 2.1≥2路、DisplayPort 1.4≥1路、USB-C全功能接口（支持PD≥65W反向供电及视频传输），并配备USB 3.0集线器；
8.支架支持升降、俯仰、左右旋转及竖屏pivot调节；
9.支持VESA 100×100mm壁挂；
10.数量自行设计，但不得少于2台。
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	手持控制器
	1.控制设备，用于演播室系统移动端操控；
2.屏幕尺寸≥11.5英寸；
3.面板类型为IPS全贴合屏，分辨率≥2200×1440，刷新率≥120Hz（支持多档智能可变刷新）；
4.具备低蓝光护眼能力；
5.运行内存≥8GB；
6.内置存储≥128GB；
7.处理器为八核移动平台（最高主频≥2.4GHz）；
8.前后摄像头配置前置≥800万像素/后置≥1300万像素并支持自动对焦；
9.后置支持4K视频录制；
10.网络连接须同时支持Wi-Fi 6（2.4GHz+5GHz双频）及蓝牙5.0以上；接口为USB Type-C；
11.电池容量≥7700mAh并支持快充；
12.配套屏幕保护壳及保护膜；
13.数量不少于2套。
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	无影棚灯光大功率影视平板补光灯
	1.大功率影视平板柔光灯：额定功率 ≥120W；
2.光源采用 1200颗高亮度贴片LED​组成的双色温混光阵列；
3.显色性能，CRI 95–98、TLCI ≥95，符合国际广播级色彩一致性标准，确保摄像机录制画面无色偏、色彩还原真实；
4.色温连续无级可调范围 3200K±150K（暖白）～5600K±300K（冷白），适配演播室、外景及混合光源环境；
5.照射角度 不小于120°，可通过选配格栅、柔光箱、蜂窝控光附件进一步收窄或柔化光质；
6.光学系统配高雾度扩散聚碳酸酯板与可调节遮光板，光线柔和均匀，支持灵活控制照射范围，减少环境光干扰，实现精准布光；
7.机身采用铝合金结构，兼顾强度与散热效率，内置对流散热风道+静音散热系统，支持长时间连续工作无过热风险；
8.供电兼容 AC 100–240V 50/60Hz 全球市电及 DC 12–24V 直流输入，可连接外置V口/安东电池实现纯电池供电，满足棚内固定安装与户外移动拍摄双重需求；
9.产品尺寸 615×490×95mm(±10mm)，净重≤ 6kg，结构紧凑、重量适中，便于灯架安装与现场快速布设，适用于广电演播室、影视剧组、直播电商及高端会议活动的专业布光；
10.数量不少于44台。
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	无影棚聚光灯
	1.双色温 LED 菲涅耳聚光灯（≈200W 级·广播级色彩还原）功率与输出：额定215W恒功率输出，全亮度/全色温范围内功率稳定不衰减，满足持续高强度布光需求；
2.光学系统：标配菲涅耳光学透镜，支持光斑角度连续调节（聚光↔泛光），可在同一灯具上兼顾“硬光造型”与“大面铺光”；
3.光源与接口：采用高显色 COB LED 封装；能快速加装柔光箱、蜂窝、束光筒等控光附件；
4.色彩性能：显色指标 CRI ≥96、TLCI ≥97；色彩质量按 Rf≈93、Rg≈100​表述，并满足 SSI/TM‑30​类专业评价口径，强调人物肤色、服饰与场景细节的精准还原，适合对“无色偏/可重复色彩”要求高的演播室与拍摄场景；
5.色温控制：2700K–6500K 无级可调，冷暖光可精细校准，描述强调过渡无断层、可一键思路匹配日光/室内光等环境基调（具体匹配精度以实测与现场灰卡/色卡校验为准）；
6.控制方式：支持智能 App 场景式控光，内置多场景预设，面向多机位直播、大型演播室、多灯编组等复杂布光场景做快速切换与管理；
7.适用场景：广电演播室、影视剧组、高端直播/商业拍摄等对光质硬度可控 + 色彩可信度 + 附件生态要求一致的场合；
8.数量不少于14台。
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	固定灯光架
	1.固定式灯光安装架（定制加工）：演播厅专业灯光使用基础架，采用高强度方管作为主承重骨架，确保整体结构强度与长期承重稳定性；
2.桁架单元之间间隔布置横向支撑或吊点横梁，形成均匀分布的安装点位，满足多灯具等距布光与载荷分散要求；
3.表面处理严格执行除锈、防锈底漆+黑色哑光面漆多层涂装工艺，涂层附着力强、耐腐蚀，适应演播室、剧场等室内环境的长期使用；
4.系统为刚性固定连接式设计，通过膨胀螺栓直接固定于建筑顶面或承重梁上，不依赖悬吊，支架前端预留标准灯钩安装孔位接口，兼容常规舞台灯具、影视聚光灯及LED面光灯的快速安装与角度调节；
5.单点吊挂承重能力≥50kg；
6.数量为1套。
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	恒力铰链带自动刹车
	1.悬吊长度不少于1.5米恒力铰链；
2.恒力弹簧选用进口高强弹不锈钢经特殊处理，天花路轨吊臂厚度不少于0.75MM，宽度不少于23MM经久耐用，抗腐蚀；
3.抗疲劳：5000次内不超过1%；
4.使用寿命：持续拉伸不少于20年；
5.材质：铝合金材料制成，全喷塑处理，抗静电；
6.数量不少于14个。
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	灯具安装配件
	此项为影视灯光配件，数量配合实际灯光需求
1.含广电灯光悬挂专用保险链 ；
2.含220V/10A电源接插件；
3.含12V/24V三芯、五芯控制接插件；
4.含广电灯光专用号码牌、双色100*100mm(±10mm)。
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	万用蟹夹
	1.主体为锻压高强合金钢，适配Φ38–50mm圆管/方管；
2.顶部预留保险绳挂孔，底部配合标准灯钩使用；单只额定承重≥50kg，安全系数≥5倍；
3.表面哑光黑处理防反光，配双顶丝锁紧防脱落；
4.验收要求：满负荷挂载无变形、无滑移，符合演播室吊装安全标准；
5.数量自行设计，不少于68个。
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	演播室灯具阻燃DMX控制线
	1.氧铜多股软导体，带整体屏蔽层，阻燃护套，额定电压300V；
2.符合GB/T 19666阻燃标准及DMX512控制协议传输要求；
3.按实际路由长度敷设，两端压接XLR-3芯公/母或按灯具接口配套；4.数量自行设计，不少于74组。
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	机柜
	1.19英寸标准机架，宽600×深600×高988mm（±10mm）（总高不高于1000mm），黑色静电喷塑；
[bookmark: OLE_LINK13]2.方孔条≥2.0mm热镀锌、安装梁≥1.5mm、其余至少为SPCC冷轧板≥1.2mm；
3.静载≥800kg；
4.前后六角网孔门（通风率≥75%），带锁，侧门快拆；
5.底部配可调支脚×4 + 重型脚轮×4；标配固定板×1、M6卡式方螺母螺丝包×20套；
6.顶装风扇模块×2、6位国标PDU×1；符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、GB/T3047.2-92标准；
7.防护等级≥IP20；
8.数量自行设计，但不得少于1个。
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	DMX灯控台
	1.DMX512/1990标准，最大256个DMX控制通道，1路光电隔离DMX信号输出（XLR-5或XLR-3按系统约定），最大可配接控制≥12～16台电脑灯（每台最多32通道）/或≥64路调光；
2.存储容量≥80个重演场景，多步场景单条最多≥100步，可同时输出/运行≥16个重演场景；
3.配≥16根集控推杆；
4.支持按键点控+推杆集控方式，带背光LCD显示屏，界面中英文可切换；
5.支持立即黑场（Blackout）、断电数据保持、USB（FAT32）场景备份/恢复，电源AC 100–240V 50/60Hz；
6.数量不少于3台。
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	直通箱
	1.12路级三相直通配电柜，AC380V±10%输入；
2.至少满足12路独立输出（4kW/6kW可选）；
3.每路带独立空开+指示灯，工业级接线端子，标准机架安装；
4.数量自行设计，但不得少于5台。
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	信号放大器
	1.DMX-512信号分配放大器，至少满足一进八出；
2.光电全隔离≥1000V；
3.各输出独立电源，驱动距离≤2000m；
4.19英寸1U机架，AC100-240V；
5.数量不少于3套。
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	融媒体采编基础支撑系统
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	智能装备恒湿管理柜主柜
	1.智能装备恒湿管理柜主柜，柜体采用≥1.2mm镀锌板材质，配备≥15.6寸触控显示屏；
2.需集成人脸识别模块，刷卡模块，指纹模块，恒湿模块，柜体尺寸为1980*1100*500mm（±10mm）；
3.采用工业级设计，支持7×24小时连续运行，低发热低功耗，采用RS485通讯，具备抗干扰设计，集成共模电感+TVS管抗干扰；
4.须支持局域网本地化部署，数据不出内网；环境适应性需要满足范围至少；
5.作温度-10~60℃，储存温度-20~70℃，工作湿度5%~90%RH；
6.数量为1套。
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	智能装备恒湿管理柜从柜-通柜
	1.智能装备恒湿管理柜从柜（通柜），柜体采用≥1.2mm镀锌板材质；.
2.内置恒湿控制模块及管理模块，采用通柜开启设计便于大件存取；
3.柜体尺寸为1980*1100*500mm（±10mm）；
4.采用工业级设计，支持7×24小时连续运行，低发热低功耗；
5.采用RS485通讯，具备抗干扰设计，集成共模电感+TVS管抗干扰；
6.环境适应性需要满足范围至少：工作温度-10~60℃，储存温度-20~70℃，工作湿度5%~90%RH；
7.数量为1套。
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	智能装备恒湿管理柜从柜-多门副柜
	1.智能装备恒湿管理柜从柜（多门副柜），柜体采用≥1.2mm镀锌板材质；
2.内置恒湿控制模块及管理模块，采用多门独立开启设计便于分类存取；
3.柜体尺寸为1980*1100*500mm（±10mm）；
4.采用工业级设计，支持7×24小时连续运行，低发热低功耗；
5.采用RS485通讯，具备抗干扰设计，集成共模电感+TVS管抗干扰；
6.环境适应性需要满足范围至少：工作温度-10~60℃，储存温度-20~70℃，工作湿度5%~90%RH；
7.数量不少于1套。
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	智能柜系统定制
	1.配套智能柜使用的后台管理及二维码盘点系统：二维码盘点系统，通过局域网本地化部署，数据不出内网，后台管理系统（Web端），全流程操作日志（借还、异常操作）；
2.支持按时间、人员、物品等多维度筛选导出。借用次数统计、使用时长分析；
3.支持工具（需归还）与耗材（无需归还）双模式。 工具可一格多放，二维码追溯借还责任；
4.数量为1套。
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	装备资产二维码热转印打印机
	1.便携式热转印智能标签打印机（碳带+不干胶标签介质）；
2.打印分辨率 ≥300 dpi；
3.有效打印宽度 ≤48 mm，适用标签宽度范围 20–50 mm（含白底四防纸、哑银PET、透明等常见办公/资产标签材质）；
4.打印头为热转印型式，需配套碳带组件工作（非热敏直打）；
5.连接方式支持 Bluetooth（移动端编辑打印）＋USB（PC端编辑打印），物理接口含 USB‑C（充电/数据）；内置可充电锂离子电池（容量 2000 mAh 级），支持脱离线缆便携打印；
6.机身尺寸178×108×74 mm（±10mm），重量760 g（±10g）；工作温度5–40℃；
7.随箱应配：主机×1、碳带×≥1、USB‑C数据/充电线×1、说明书/质保凭证×1；
8.数量为1套。
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	装备资产二维码打印机耗材
	1.热转印专用色带（碳带）：打印宽度50mm（±10mm），单卷长度24m（±10mm）；
2.采用树脂基或混合基配方，具备长效保存、抗高温、高清打印特性，适配前述热转印标签打印机使用；
3.专用自粘打印纸：提供白色、黄色两种基色，采用高附着性不干胶材料，具备长效不褪色、防水、防油、耐高低温、耐摩擦性强等特性，撕下后不留残胶；
4.打印成品应保证细小文字清晰可辨，满足资产标识、线缆标签、配电箱标识等长期户外/工业环境使用要求；
5.数量为1批，满足装备柜装满至少2套设备使用量。
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	展示屏
	1.定制75寸广告屏，采用Android系统方案，系统版本11.0及以上；
2.可外接U盘播放音乐、图片及视频；可调节图像，背光，设置，声音等功能；
3.采用16：9高清全视角LCD，最大分辨率支持3840*2160；
4.侧置USB,HDMI,网口等众多接口；
5.多种信号接口，支持多种信号输入/出；
6.视角≥178°(H) / 178°(V)；
7.色彩度≥1.07B(8bit)；
8.背光类型D-LED；
9.可受中控控制开关机/升级高亮背光，采用3MM钢化玻璃，玻璃面板支持莫氏 7 级硬度；
10.视频播放支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4等多种格式；
11.图片播放支持BMP、JPEG、PNG、GIF等多种格式；
12.网络通信支持以太网、WIFI；采用专业级芯片及处理技术，确保高画质；
13.采用工业级高性能液晶屏，确保图象高清晰、高亮度和使用稳定性；
14.外壳采用高强度钢材设计，外观超薄，美观结实，具有优良的防护等级和电磁屏蔽性能；
15.支持由中控系统远程控制开关机与状态管理；
16.数量不少于1套。
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	8口poe千兆交换机
	1.千兆PoE交换机，提供≥8个10/100/1000M自适应PoE电口+≥1个千兆SFP光口；
2.整机PoE供电总功率≥120W，单端口PoE最大输出≥30W，须支持IEEE 802.3af/at标准；
3.PoE端口须支持优先级机制，整机功耗超限时自动保障高优先级端口供电；
4.须支持端口隔离及VLAN功能，非阻塞线速转发；
5.数量不少于3台。
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	机柜
	1.定制9U壁挂式机柜：宽450×深550×高400mm（±10mm）（9U），冷轧钢喷塑；
2.方孔条热镀锌；
3.快拆侧板，壁挂安装；
4.含M6方螺母包及接地端子；
5.数量不少于1个。
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	路由器
	1.接口与性能：固化千兆以太网口≥27个，其中固化WAN口≥3个、固化LAN口≥23个，支持WAN/LAN角色灵活切换（切换口≥1个），出口链路支持冗余备份（WAN口≥4个）；整机转发性能满足中小型企业/园区千兆线速转发需求；
2.无线与协议：支持802.11a/b/g/n/ac/ax（Wi-Fi 6）等无线协议，兼容新旧终端接入；支持国家标准IPSec VPN协议，实现跨互联网加密传输；
3.终端与认证：支持实时查看终端流量、在线状态、认证类型、VLAN、接入位置等信息；Portal认证页面可自定义（标题、文字、免责声明等）；云端扩展认证服务支持员工认证（WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-PSK、802.1X、企业微信/钉钉认证）及访客认证（短信.Facebook/Twitter/Line等社交认证）；
4.应用识别与流控：内置应用特征库，可识别≥300种主流应用（邮件、游戏、P2P、流媒体、金融交易、办公OA等）；支持基于IP段、时间、上下行、线路维度的带宽保证通道，确保关键业务体验；
5.高密优化与安全：支持多播/广播优化、ARP广播转单播，减少无线空口资源浪费；支持无线DOS防御（并发数/新建连接速率/小包速率阈值自定义）；支持NAT、DHCP、DDNS、静态IP/PPPoE/DHCP三种上网方式；
6.管理与运维：提供WEB图形化界面管理，支持微信小程序快速开局；
7.设备尺寸适配标准机柜安装，工作温度0℃~45℃，湿度5%~95%（非凝结）；
8.数量不少于1台。
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	防火墙
	1.网络层吞吐量≥3G，应用层吞吐量≥1G，并发连接数≥100万，HTTP新建连接数≥3万。接口≥6千兆电口+2千兆光口SFP；
2.产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式；
3.产品支持链路健康检查功能，支持基于多种协议对链路可用性进行探测，探测协议至少包括DNS解析、ARP探测和PING方式；
4.产品支持DNS透明代理功能，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率；
5.产品支持对HTTPS协议加密流量进行解密，支持配置基于区域、对象、业务类型、服务器IP/端口的解密策略；
6.产品支持IPSec VPN智能选路功能，根据线路质量和应用实现自动链路切换；
7.产品支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库超过128万种，可识别主机的异常外联行为；
8.产品支持三权分立功能，根据管理员权限分为安全管理员、审计员、系统管理员三种角色；
9.产品支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理；
10.数量不少于1台。
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	以太网交换机
	1.以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G/10G BASE-X SFP Plus端口）；
2.须配置冗余可插拔AC电源模块（≥2个）；
3.配套万兆SFP+光模块（850nm，传输距离≥300m，LC接口）≥4个；
4.数量不少于1套。

	13
	48口交换机
	1.三层千兆接入交换机，千兆电口≥48个，万兆SFP+光口≥4个，Console口≥1个；
2.交换性能≥1.08Tbps，包转发率≥560Mpps；
3.须支持STP/RSTP/MSTP协议及4K个VLAN；MAC地址表≥32K；
4.支持MAC自动学习及源MAC过滤/端口学习数限制；
5.须支持IGMP Snooping、防网关ARP欺骗及端口隔离；
6.须支持SNMPv1/v2c/v3及WEB网管；
7.数量不少于2台。
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	AC控制器
	无线控制器（AC）：
1.支持不少于8个千兆以太网口，1个千兆光接口，1个USB口，支持不少于2个WAN口做链路冗余备份；
2.支持802.11a/b/g/n/ac/ax等协议；
3.支持查看实时流量收发状态、在线状态、认证类型、在线时长、VLAN信息、终端信息、接入位置等信息；
4.支持Portal认证页面自定义，包括页面展示信息、页面标题、文字描述、免责声明等信息；
5.支持OPEN、802.1X账号认证、WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA-PSK/WPA2-PSK混合加密；
6.支持应用识别，能识别不低于300种常见的网络应用，能识别邮件、游戏、P2P流媒体、WEB流媒体、金融交易、办公OA、移动终端应用等主流应用；
7.支持针对不同流量内容设定保证通道，针对上/下行、IP地址端、时间、线路等维度进行进行通道带宽的保证，以便具有良好的使用体验；
8.支持高密优化，支持多播优化、广播优化、ARP广播转单播，有效减少无线空口资源不必要的浪费，提升使用体验；
9.支持NAT、DHCP、DDNS动态域名，支持路由网关功能，支持静态IP、DHCP、PPPoE拨号三种上网方式；
10.为方便无线网络管理，网关支持WEB图形化界面管理，支持基于微信小程序开局；
11.支持国家标准IPSec VPN协议，实现跨互联网加密传输；
12.支持无线DOS防御，可基于并发数/新建连接速率/小包速率DIY设定阈值；
13.数量不少于1台。
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	AP模块
	1. 支持IEEE 802.11ax标准，可同时工作在802.11ax和802.11a/b/g/n/ac模式，向下兼容所有主流无线协议。
2. 采用双频设计，支持2.4GHz和5GHz频段同时工作，整机支持≥6条空间流。
3. 整机最大接入速率≥5377.5 Mbps。其中5GHz单射频最大接入速率≥4.8 Gbps，2.4GHz单射频最大接入速率≥0.5 Gbps。
4. 支持20MHz、40MHz、80MHz、160MHz工作频宽，5GHz单射频最高可支持160MHz频宽。
5. 内置矩阵式天线，支持波束成形技术，无需外置天线。
6. 提供≥1个2.5G/1000M自适应以太网上联口，支持PoE供电（802.3af/at标准）。
7. 支持PoE供电和本地直流电源适配器供电两种供电模式。
8. 支持802.1X、CA证书、短信认证、双因素认证、微信小程序认证、MAC认证、Portal认证等多种认证方式。
9. 支持智能负载均衡，能够基于用户数、信号强度、信道利用率等多种策略自动调整AP间的接入压力。
10. 支持QoS服务质量保障，支持不同SSID或VLAN映射不同的QoS策略，支持智能带宽限速。
11. 具备潜在风险终端和网络访问流量的识别与封堵功能，支持WIDS/WIPS无线入侵检测与防御，能够对非法AP进行实时检测、告警及反制。
12. 支持100%胖瘦一体化工作模式（Fat AP/Fit AP），无需通过软件升级即可在胖AP和瘦AP模式间切换，以适应集中管理或本地独立组网需求。
13. 支持虚拟AP功能，一台物理AP可虚拟为多台逻辑AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响，不同虚拟AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License。
14. 支持≥32个SSID，支持SSID隐藏、中文SSID，支持基于SSID的接入用户数限制。
15. 支持802.11k/v/r快速漫游协议，用户在同一控制器下的AP间移动时，切换时延≤50ms，保证业务不中断。
16. 支持动态信道选择（DCS）、自动功率调整和DFS功能，自动优化射频环境，避免同频干扰。
17. 支持MU-MIMO和OFDMA技术，提升高密度用户场景下的并发能力和频谱效率。
18. 支持频谱分析功能，能够可视化呈现射频干扰源对无线局域网性能的影响。
19. 支持IPv4/IPv6双协议栈，具备同时获取IPv4/IPv6地址的能力。
20. 支持应用识别功能，能识别不低于300种常见的网络应用，包括邮件、游戏、P2P、流媒体、金融交易、办公OA、移动终端应用等主流应用。
21. 支持数据探针功能，可对终端设备进行探测与信息收集。
22.数量不少于8台
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	光模块
	1.不劣于10G级万兆单模光模块；
2.最大传输距离10KM,双纤口；
3.适用LC型接头跳线；
4.数量不少于8台。
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	展示灯光设备中控系统
	建设一套基于专用低频段抗干扰无线组网的展厅智能物联网中控系统有。
▲1.无线信号频段必须避开2.4G、5.0G公共无线频段以避免信号干扰；（投标人应提供制造商提供的含技术指标的产品宣传彩页或者制造商官网的相应技术指标的网页（带网址信息，可复查）截图或技术白皮书或第三方检测报告作为证明资料，并加盖投标人公章。）
▲2.采用网状网的无线网络架构，拥有自适应组网，无线中继功能，动态路由功能，可在传输路径不通时，重新探测新的传输路径；（投标人应提供制造商提供的含技术指标的产品宣传彩页或者制造商官网的相应技术指标的网页（带网址信息，可复查）截图或技术白皮书或第三方检测报告作为证明资料，并加盖投标人公章。）
3.终端控制子节点免除传统弱电控制布线；
4.核心网关承担指令分发与状态汇聚；
5.终端无线子节点集成干接点直控能力，可直接管理电脑、一体机等终端设备，配套协议控制模块提供标准串行通信接口，全面兼容并管控投影机、矩阵、融合主机等第三方AV设备；
6.系统支持手持平板、墙面屏幕面板多类型终端协同操控，具备双向实时反馈机制（含电流侦测与状态回码），确保设备实际开关状态即时同步至操控终端；
▲7.软件支持零编程可视化场景编辑，可在手持终端app图形界面对下属管理设备进行情景功能设定，无需在电脑端进行大量代码编程操作也可灵活添加下属设备；（投标人应提供制造商提供的含技术指标的产品宣传彩页或者制造商官网的相应技术指标的网页（带网址信息，可复查）截图或技术白皮书或第三方检测报告作为证明资料，并加盖投标人公章。）
8.可实现大屏播放控制包括不限于片源选择、音量控制、演示文档控制等功能；
9.终端采用低压供电，超低待机功耗，适应常规室内环境长期连续运行，后期新增设备可通过无线节点灵活扩展接入，无需线路改造；
▲10.可在手持终端上通过图形化界面对灯光、设备等进行分别编组，可对编组进行定时管理；（投标人应提供制造商提供的含技术指标的产品宣传彩页或者制造商官网的相应技术指标的网页（带网址信息，可复查）截图或技术白皮书或第三方检测报告作为证明资料，并加盖投标人公章。）
11.管理功能基于云端服务器上传下发命令；
▲12.为确保软件技术能力、要求生产厂家拥有控制系统相关软件著作权（投标人需提供复印件或扫描件并加盖投标人章）；
本系统管控本次改造中除专业影视灯光及演播厅专业设备外的全部照明灯光、LED大屏及配套多媒体设备，远程运维功能依赖现场原有互联网实现。
13.数量为1套。
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	嵌入旋转三基色面光灯
	1.采用高显色指数LED作为发光原件，能够满足专业摄像要求；
2.额定功率≥140W；
3.光源采用≥360颗高显指LED灯珠；显色指数Ra≥95、R9≥90、TLCI≥95；
4.色温支持3200K-5600K连续可调，调节精度±150K；出光角度≥120°，具备≥3个DMX控制通道；
5.光效≥72lm/W，光通量≥10000lm；
6.照度≥1052lx@4m（全功率标准测试条件）；使用寿命≥50000小时（L70标准）；
7.控制协议须支持≥4种独立调光方式，至少包含RS-485中控协议、DMX512（1990版）、DALI、0/1-10V及2.4G无线调光中的四种；
8.数量为14套。
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	侧翻灯光控制系统
	1.用于侧翻灯光角度亮度色温控制；
2.通道：24路独立调光通道，电气隔离输出；
3.电压：AC88～256V 50/60Hz；
4.电源输入：三芯带锁输入，输出，手拉手方式；
5.通讯协议：DMX 512（1990版）；
6.中控控制：RS232/RS485输出口，连接中控实现远程调用集控；
7.扩展功能：支持主、从机扩展通道，可扩展独立通道不少于192个，连接数不少于4台；
8.USB输出5V：LED照明灯供电；
9.配备对应灯光数量使用的信号放大模块，模块参数达到或高于下面标准：220-240VAC，50Hz；DMX数字信号光电藕合隔离2进4出；4位独立放大的DMX信号输出；有效提高DMX信号传送能力；有效提高DMX信号抗干扰能力；DMX信号光电隔离；防止市电高压串入调光台；防止雷击高压串入调光台；
10.配备对应灯光数量使用的电源转接模块，参数达到或高于下面标准：最大负载：3500W；输入电源支持：220V/50Hz；输入3*2.5电缆线，输出3*1.5电缆线；三芯16A航空自锁电源插头输入输出；
11.数量为1套。
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	高清小间距LED显示屏
	用于发布厅背景显示的高清小间距LED显示屏系统，
1.像素结构 1R1G1B；
▲2.LED像素点间距 ≤1.25mm，像素密度 ≥640,000 dot/㎡；（投标人应提供制造商提供的含技术指标的产品宣传彩页或者制造商官网的相应技术指标的网页（带网址信息，可复查）截图或技术白皮书或第三方检测报告作为证明资料，并加盖投标人公章。）

3.单模组尺寸 320(W)×160(H) mm）（±10mm）（厚度含安装磁吸结构16.6–28.6 mm）；
4.模组分辨率不小于 256×128，灯珠封装尺寸1010级 SMD，模组重量0.54 kg/块；维护方式为完全前维护（磁吸拆装）；
5.信号接口采用 HUB320类排针排母接收卡接口（出货配置按接收卡通道数配套）；
6.防护等级不低于IP30；
7.光学性能：白平衡亮度 ≥500 cd/㎡（典型可到600 cd/㎡级），色温 3000–10000K 可调，水平/垂直视角 ≥160°/160°，对比度 ≥3000:1，亮度均匀性 ≥97%，色度均匀性控制在 ±0.003 Cx,Cy以内；
8.驱动与画质：恒流驱动、扫描≥64S，换帧频率 ≥60Hz，刷新率 ≥3840Hz，灰度等级最高支持 16bit；
9.功耗/供电：峰值功耗 ≤450W/㎡、平均功耗 ≤150W/㎡，模组级供电电压 DC 4.5–5V（系统侧整屏配电按 AC 200–240V设计）；
10.工作环境 -10～+40℃ / 10–80%RH（无冷凝）；
11.整屏实施应采用同系列模组+配套接收卡+专用电源+箱体/框架成套供货，并保证模块拼装后无可见黑线、亮度色度一致性达标，验收以实地全屏白场/灰阶/刷新实测及控制系统带载稳定性为准；
12.显示面积尺寸不小于11.3平方米。
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	显示屏控制系统
	1.支持多路HDMI高清信号输入；
2.支持亮度自定义调节；
3.图像瞬间切换，保障画面显示，支持画中画；
4.支持点对点显示；
5.数量为1套。
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	显示屏钢结构
	1.按照显示屏尺寸及要求定制，尺寸应不小于14平米；
2.室内LED显示屏专用钢结构框架系统：主体承重结构经精密激光切割成形，整体框架设计需满足≥1.5倍屏体自重的安全冗余系数，具备抗震及抗变形能力；
3.表面处理采用防锈工艺，色泽均匀、附着力强、耐腐蚀、防静电；
4.结构需预留标准化安装孔位及调节机构，支持前维护/后维护方式，保证屏体拼装后平整度≤0.3mm/m²、缝隙≤0.5mm；
5.框架需确保内部设备通风散热良好、走线整齐规范。
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	智能配电箱
	1.按照显示屏尺寸及要求定制，输入电源AC 380V/三相五线制，输出为LED显示单元供电回路，辅助设备独立支路；
2.配电柜内集成智能监控单元（MCU），支持通过中控系统或上位机软件实现远程分步上电/断电控制（时序上电）；
3.具备单路/分组上电延时设定功能，防止瞬间冲击电流过大；
4.系统需具备智能电能监测功能，可实时采集并显示总电量、电压、电流、功率因数、有功功率、频率及各支路开关状态，并支持故障报警（过压、欠压、过流、漏电、温度异常等）；
5.柜内配置复合防雷模块（SPD），并具备防雷失效指示与遥信报警触点；
6.保护机制须完整覆盖过压、欠压、过流、短路、断路及漏电保护，所有输出回路均配置高分断微型断路器（MCB），确保单点故障不影响整屏运行；
7.柜体采用标准GGD/非标定制型材，防护等级≥IP20，具备良好的散热与电磁屏蔽性能，门带安全锁具；
8.数量为1套。
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	大屏控制设备
	1.机架式播控工作站：中央处理器≥6核12线程，基础频率≥3.30GHz、最大睿频≥4.80GHz，缓存≥18MB，平台兼容DDR4/DDR5内存体系；
2.系统内存≥16GB（DDR4 3200MHz或DDR5级）；
3.系统盘≥512GB SSD（固态硬盘），可另预留扩展盘位；
4.独立显卡，显存≥4GB GDDR6，具备≥3个独立显示输出接口（含HDMI/DisplayPort组合）；
5.支持多屏扩展/分屏显示（至少驱动2台以上外接显示设备同时输出不同画面内容）；
6.硬件解码能力覆盖HEVC(H.265)/H.264/AVC等常用高清编码；附带对应驱动与基础播控播放软件环境，可通过外接触控面板/中控系统实现节目播放控制、信号切换编排及播放列表管理等播控功能；
7.主机接口应包含USB×≥6（含USB 3.2/3.0型高速口）、RJ45千兆网口×≥1、音频输入/输出等；
8.随机配套显示器×1台，尺寸≥23.8″，分辨率≥1920×1080，刷新率≥60Hz，接口含HDMI（或DP）并随箱配对应信号线；
9.整机提供标准电源线及键鼠套装；
10.数量为1套。
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	大屏控制软件
	1.大屏控制软件提供中文操作、控制和维护界面；
2.大屏控制软件要支持选配冗余热备份信号的切换控制；
3.控制软件要支持选配PPT嵌入控制功能，可以完成PPT的在线实时翻页，并且必须保留PPT所有的翻页特效；
4.大屏控制软件提供模式和预案的管理；
5.数量为1套。
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	视频切换矩阵
	1.视频切换矩阵：工业级设计，支持至少4K×2K@30Hz分辨率；
2.支持3D视频及HDCP协议；
3.≥16bit色彩深度；
4.宽电压供电（100-240V）；
5.支持面板按键/IR/上位机/RS232等多种控制方式；
6.防静电能力≥16kV；
7.支持的EDID读取机制；
8.数量为1套。
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	无线视频信号投射
	1.无线视频信号投屏系统：支持4K分辨率；
2.5GHz频段传输；
3.外置高增益天线；
4.支持双画面同时投屏及画面混合显示；
8.数量为1套。
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	无线手持话筒
	1.采用UHF超高频段双接收数字导频技术，传输可靠；
2.运用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术，在50MHz频率带宽内以250KHz信道间隔提供不小于200个信道选择，便于多套设备同时使用并轻松规避各类干扰；
3.具备先进自动对频技术，发射器与接收机频率失调时仅需一键操作，发射机即可自动追锁接收机频率并调整一致，操作便捷；
4.具备高低功率切换功能，大型演出（1000㎡以上场所）启用高功率发射，小型演出场所切换至低功率发射以节约电池电量；
5.支持接收灵敏度调节功能，可根据实际需求调节灵敏度以提升抗干扰能力或增加接收距离；
6.开阔环境使用距离最大200米；
7.内置自动搜索无干扰频点功能，一键锁频防止使用中误操作；
8.采用电子音量控制，可调范围0-39，每步进2dBm；
9.设有一键安装模式，内置100组安装频点，便于多套设备同时使用的频点配置；
10.技术参数如下：频率范围640MHz-690MHz/740MHz-790MHz，调制方式为宽带FM，可调范围至少50MHz，信道数目至少200，信道间隔250KHz，频率稳定度±0.005%以内，动态范围100dB，最大频偏±45KHz，音频响应80Hz-18KHz(±3dB)，综合信噪比>105dB，综合失真≤0.5%，工作温度-10°C至+40°C；
11.接收机指标：采用二次变频超外差方式，第一中频110MHz、第二中频10.7MHz，无线接口BNC/50Ω，灵敏度12 dBμV (80dBS/N)，灵敏度调节范围12-32 dBμV，杂散抑制≥75dB，最大输出电平+10 dBV；
12.发射器指标：佩挂发射器采用1/4波长鞭状天线、手持麦克风内置螺旋天线，输出功率高功率50mW/低功率30mW，杂散抑制-60dB，
13.供电采用两节AA电池，使用时间高功率时大于5小时、低功率时大于10小时；
14.一套内容为2支手持发射话筒1台接收机。数量为2套。
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	天线放大器
	1.UHF全频段天线分配及有源指向性天线系统（≥10通道级）；
2.单一主机须支持8–10个无线接收通道的射频信号分配与供电管理；
3.内置开关电源，提供≥4组DC 12V输出端子，可直接为多台无线接收机供电；
4.支持多台分配主机级联扩展；
5.频率响应范围覆盖450–970MHz UHF频段；
6.输入交流电压100–240V自适应；
7.主机为标准1U机架式设计；
8.配套有源指向性天线须采用对数周期偶极振子阵列设计，集成低噪声放大器并具备增益选择开关，支持多种安装方式（支架固定/天花板悬挂/墙面安装），射频频率范围450–970MHz；
9.整套系统通过BNC接口实现射频信号与电源一体化传输；
10.数量为1套。
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	线性音柱扬声器
	1.专业级线性阵列音柱，额定功率≥200W，额定阻抗8Ω；
2.须内置≥8只3英寸全频驱动单元呈线性排列；
3.灵敏度≥94dB（1W/1m），频率响应80Hz–20kHz，最大声压级≥117dB；
4.水平覆盖角≥120°、垂直覆盖角≥90°；
5.箱体采用ABS工程塑胶+金属网罩设计；
6.外形尺寸900×87×98mm（±10mm）；
7.重量≤6kg，适合壁挂或嵌入式安装；
8.数量为6只。
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	数字全频功放
	1.双通道D类数字功率放大器，8Ω立体声模式每通道额定输出≥500W，4Ω立体声模式每通道≥850W，桥接8Ω模式≥1400W；
2.频响5Hz–25kHz（±0.5dB），信噪比≥115dB（A计权），阻尼系数≥500（8Ω，5Hz–1kHz）；
3.输入灵敏度支持多档切换，总谐波失真<0.1%（额定功率）；
4.内置多重智能保护（功率限制/过热/短路/过载/直流保护）；
5.标准19英寸机架式；
6.数量为3台。
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	调音台
	1.模拟调音台（带数字播放/录音与DSP效果）；
2.输入通道数≥12路（含≥8路单声道话筒/线路输入），每路须配备低噪声话筒前置放大器及+48V幻象电源开关；另须提供≥8路线路输入及≥2路立体声输入；
3.话筒/线路通道须具备断点插入点（Insert）及高通滤波器，前4路话筒通道须内置单旋钮压缩器，所有话筒/线路通道配备≥3段参量/半参量EQ；
4.主输出须同时提供平衡式XLR及TRS接口，并具备分组/辅助发送/监听输出体系；
5.须内置24-bit DSP效果引擎（预设效果程序≥100种），并支持脚踏开关控制；
6.须集成USB音频接口用于播放与录制（采样率支持≥48kHz），同时具备蓝牙音频传输功能用于移动设备无线接入；
7.供电为AC 100–240V宽电压输入；
8.数量为1台。
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	数字音频处理器
	1.1.8×8 DSP数字音频矩阵处理器，须采用浮点DSP架构（内核主频≥300MHz），AD/DA转换≥24-bit，系统音频处理延迟<3ms；
2.模拟侧须提供8路平衡输入（Mic/Line可切换）及8路平衡线路输出，每路输入独立可配置+48V幻象电源（每通道输出电流≥6.5mA）；
3.频响20Hz–20kHz（±0.5dB），THD+N≤-90dB（Line），信噪比≥105dB（Line）；
4.管控接口须含USB（免驱音频/配置）、RS-232（中控对接）及RJ-45以太网口（TCP/IP网络管控）；
5.AC 100–240V宽电压供电，标准机架式；
6.数量为1台。
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	AI话筒处理器
	AI话筒处理：1.须配备≥2英寸全彩高清触摸控制显示屏，分辨率≥1280×720，支持通过触摸界面进行参数独立设置与查看及任意触摸操作；
2.须具备≥4路XLR平衡/6.35mm组合输入接口，每路独立可切换+48V幻象供电；须具备≥2路XLR平衡输出接口；
3.须具备前置增益开关功能，开启前置时增益调节范围须覆盖20～40dB，关闭前置时增益调节范围须覆盖-1～20dB，以满足不同类型话筒的特性匹配需求；
4.须采用AI大模型语音算法，须同时具备智能反馈抑制（支持开关及≥5档调节）与智能降噪功能（支持开关及≥5档调节），以满足不同会议场景的差异化调校需求；
5.须采用AI语音增强算法，基于深度神经网络实现声学自动降噪及去混响处理，环境降噪抑制能力须≥26dB；
6.须采用AI声纹识别技术，基于深度神经网络对人声进行精准识别，须能有效消除桌面敲击声、键盘声、水杯碰撞声、翻页声、鼓掌声等典型会议环境噪声，同时增强语音信号清晰度；
7.须采用AI大模型语音处理技术，具备自适应啸叫抑制功能，自适应反馈抑制增益须≥20dB；同等拾音距离条件下话筒声压须提升≥10dB，同等声压条件下拾音距离须提升≥3倍；须支持即插即用免调试，设备连接后须在10秒内自动运算达到稳态无声反馈工作状态；
8.采样频率须≥44.1kHz，须采用音频时钟同步传输技术，端到端音频延时须<3ms；
9.须具备多场景参数预设调用功能，支持一键导入/保存设置参数；
10.技术指标要求：频率响应20Hz–20kHz，动态范围≥106dB，信噪比≥110dB，总谐波失真<0.03%，等效噪声级≤-20dBV；音频传输须同时支持Dante协议及AES67协议；降噪范围须覆盖-10dB至-40dB；须采用双核DSP处理架构（单核字长≥40-bit，主频≥400MHz×2）；
11.数量为1台。
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	电源时序器
	1.8路智能电源时序器（1U机架式）：配置≥8路大功率受控电源输出 + ≥1路常通直出电源，单路最大输出电流≥30A（视总保险管参数而定），最大通断电压 AC 240V；
2.面板集成系统总开关、手动控制按钮、电源状态指示灯及继电器开关状态指示，支持面板一键启停时序控制；
3.具备手动面板控制与中控/PC软件并行管理能力，可通过RS-232串口接收指令实现远程开关机与状态监控；
4.电源插座采用多功能万用插孔设计，兼容国标、美标、欧标等多种规格二芯电源插头，无需额外转换插头；
5.通信协议开放，采用 DB9（FM）型 RS-232 国际标准通用协议，可无缝对接市面上主流智能中央控制系统及电脑端管理软件；
6.标准 19英寸机架式1U超薄设计，便于机柜集约化部署；
7.工作温度范围 -20°C ~ +70°C，适应各类机房及现场演出环境的高低温工况；
8.数量为1台。
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	高清摄像头
	高清摄像头：1、须采用≥1/2.5英寸CMOS传感器，有效像素≥851万；须支持4K（3840×2160）@30fps超高清视频输出，并向下兼容1080P/720P等分辨率格式；
2、须配备4K超高清广角镜头，光学变焦倍率≥12倍，广角端水平视场角须≥71°；
3、须具备自动休眠功能，功耗低于400mW时自动进入休眠状态以保护设备安全，并支持随时唤醒恢复工作；
4、须同时支持RS232、RS485、网络及USB多种控制方式，兼容主流中控及导播系统对接；
5、须支持U盘本地存储录制功能，无需外接NVR即可实现本地直接录制；
6、须同时具备HDMI 1.4b及3G-SDI双接口输出，可直接输出非压缩数字视频信号，满足演播室及会议场景多路信号调度需求；
7、须具备超高信噪比CMOS传感器，配合3D降噪处理功能，低照度环境下图像信噪比须≥55dB，确保画面干净清晰；
8、须搭载智能曝光图像处理技术，可有效抑制投影、电视等外部光源对画面的干扰影响；
9、数量为1个。
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	机柜
	42U定制机柜，含托架≥8对、托板≥1块，绑线棍≥8根，1U盲板≥10块，22U竖向绑线排≥1批，8位国标PDU电源≥2个。数量1套。
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	融创空间会议一体机
	1.高度集成化会议一体机，集投影、电子白板、音响、显示、视频终端、广告机、Android终端及Windows电脑等多种功能于一体；
2.须搭载Android 14.0及以上及Windows双系统架构，支持自由切换；
3.屏幕尺寸≥65英寸，分辨率≥3840×2160，刷新率≥60Hz，亮度≥350cd/㎡，对比度≥1200:1，视角≥178°；
4.须配备OPS模块（Windows系统，处理器≥i5十代，内存≥8GB，SSD≥256GB）；
5.前置面板须集成开机键、≥3路USB接口、≥1路Type-C接口、≥1路HDMI输入及≥1路TOUCH触摸接口；
6.书写精度±1mm，支持原笔迹书写、手势操作及智能图形/文字识别；
7.须支持多屏互动（1分屏或4分屏），支持手机反向控制及PC硬件投屏器双向操控；
8.须内置≥4800万像素自动对焦摄像头及≥八阵列麦克风（拾音距离≥10米，支持回声消除及环境降噪）；
9.须支持MDM远程集控、定时开关机、防蓝光护眼等管理功能；
10.数量为1套。
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	加重一体机液压壁挂支架
	1.横屏使用定制双液压杆壁挂前维护支架：专为内嵌安装场景开发的工业级高性能产品；
2.采用双液压杆助力前弹结构，支持横屏挂载，最大承重能力≥100kg，满足大尺寸显示终端/重型设备的壁挂安装与安全承载需求；
3.安装方式简洁可靠，适配混凝土/实心砖墙及加固结构墙面，预埋/后置膨胀螺栓固定，安装完成后整机贴合墙面，外观平整美观；
4.维护时通过液压杆弹性助力将设备整体平稳向前弹出，无需拆卸整机即可完成背部接口接线、模块更换及日常检修，单人即可操作，大幅提升运维效率并降低维护风险；
5.支架主体采用高强度钢材精密加工，表面防腐防锈处理，结构稳定不变形；
6.数量为1套。

	四
	融媒体中心暖通系统

	1
	风管机
	数量不少于5台
匹数：不小于5匹
制冷量（kw）：≥12
制热量（kw）：≥14
制冷功率：≥4.85KW
制热功率：≥4.45KW
冷媒;R32
APF:≤3.58
室内机噪声dB（A）：≤42
室外机噪声dB（A）：≤58
室内机重量：≥41Kg
外机重量：≥62Kg
室内机尺寸宽×高×深（mm）1400*250*700（允许偏差：±20mm）
室外机机身尺寸宽×高×深（mm）：940*823*360（允许偏差：±20mm）
电源(V)：380

	2
	风管机
	数量不少于1台
匹数：不低于2匹
制冷量（kw）：≥4.9
制热量（kw）：≥6.3
制冷功率：≥1.8KW
制热功率：≥1.8KW
冷媒;R32
APF:≤4.00
室内机噪声dB（A）：≤32
室外机噪声dB（A）：≤54
室内机重量：≥16Kg
外机重量：≥29Kg
室内机尺寸宽×高×深（mm）900*200*450（尺寸偏差≤±20mm）
室外机机身尺寸宽×高×深（mm）：860*560*330（尺寸偏差≤±20mm）
电源(V)：220

	3
	分体挂机
	数量不少于1台
匹数：不小于1.5匹
制冷量（kw）：≥3.4
制热量（kw）：≥4.9
制冷功率：≥840W
制热功率：≥1230W
室内机噪声dB（A）：≤41
室外机噪声dB（A）：≤51
内机净重（kg）：≥10
外机净重（kg）：≥23
内机机身尺寸宽×高×深（mm）：880*310*210（尺寸偏差≤±20mm）
外机机身尺寸宽×高×深（mm）：820*560*300（尺寸偏差≤±20mm）
电源(V)：220
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	1
	桌子
	1、基材：采用国产E0级实木颗粒板，达GB/T35601-2024标准；
2、贴面：E1级环保耐磨三聚氢胺浸渍饰面，表面耐磨圈数为300转以上；表面退色率(耐光性)色度褪变极微；
3、封边：近色国产PVC封边，封边条厚度不低于2mm，封边拼接紧密，外表结合处缝隙小于0.1mm，转角过度顺畅，不变形开裂；                                             
4、冷轧钢架体，结实耐用。

	2
	椅子
	1.整体材质为塑胶板，采用增强聚丙烯（PP）低温一次注射成形；
2.产品具有耐冲击、抗老化、抗氧化等特点，方便清洁、色调明快，完全符合国标环保要求。

	3
	实木小书柜
	1、基材：采用国产E0级实木颗粒板，达GB/T35601-2024标准；
2.贴面：E1级环保耐磨三聚氢胺浸渍饰面，表面耐磨圈数为300转以上；表面退色率(耐光性)色度褪变极微；
3.封边：近色国产PVC封边，封边条厚度不低于2mm，封边拼接紧密，外表结合处缝隙小于0.1mm，转角过度顺畅，不变形开裂。

	4
	异形书柜
	1、基材：采用国产E0级实木颗粒板，达GB/T35601-2024标准；
2.贴面：E1级环保耐磨三聚氢胺浸渍饰面，表面耐磨圈数为300转以上；表面退色率(耐光性)色度褪变极微。
3.封边：近色国产PVC封边，封边条厚度不低于2mm，封边拼接紧密，外表结合处缝隙小于0.1mm，转角过度顺畅，不变形开裂。

	5
	桌子（不带柜子）
	1、基材：采用国产E0级实木颗粒板，并达GB/T35601-2024标准；
2.贴面：E1级环保耐磨三聚氢胺浸渍饰面，表面耐磨圈数为300转以上；表面退色率(耐光性)色度褪变极微；
3.封边：近色国产PVC封边，封边条厚度不低于2mm，封边拼接紧密，外表结合处缝隙小于0.1mm，转角过度顺畅，不变形开裂；                                                
4、冷轧钢架体，结实耐用。

	6
	椅子
	1、靠背为灰色网布，厚度≥1.0mm；
2、靠背和扶手、腰靠均采用黑色PP连体；
3、座垫面料为布绒，海绵55#高密度、高弹力聚氨脂海绵；透气网布；
4、椅板：曲木板材经模具八层高频热压成型，板材厚10-12mm；
5、底盘：黑色蝴蝶底盘；

	7
	定制实木书柜
	1、基材：采用国产E0级实木颗粒板，达GB/T35601-2024标准；
2.贴面：E1级环保耐磨三聚氢胺浸渍饰面，表面耐磨圈数为300转以上；表面退色率(耐光性)色度褪变极微；
3.封边：近色国产PVC封边，封边条厚度不低于2mm，封边拼接紧密，外表结合处缝隙小于0.1mm，转角过度顺畅，不变形开裂。

	8
	报刊抽屉柜
	1.柜子主体：粉末涂膜冷轧钢板，防水、稳固、光滑耐磨；
2.柜体采用厚度≥0.6mm一级冷轧钢板，主支撑结构件采用0.8mm厚一级冷轧钢板；
3.表面经去油除锈、酸洗磷化处理（钢板：符合GB/T 5213-2008冷轧低碳钢板及钢带标准）。

	9
	演播室2席控制台
	1、基材：E0级高密度纤维板，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能实验方法》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；
2.含水量≤11%；
3.甲醛释放量≤0.05mg/m³；
4.油漆：水性漆，符合HJ2537-2014标准；
5、配备五金件。

	10
	主持椅
	1.西皮饰面；
2.内板不劣于12mm木皮压制而成高密度夹板；
3.座包一体成型定型海绵+座壳，永不变形；
4、升降气杆，配备铝合金圆形脚盘。

	11
	导播室椅子
	1、靠背为灰色网布，厚度≥1.0mm；
2、靠背和扶手、腰靠均采用黑色PP连体；
3、座垫面料为布绒，海绵55#高密度、高弹力聚氨脂海绵；透气网布；
4、椅板：曲木板材经模具八层高频热压成型，板材厚10-12mm；
5、底盘：黑色蝴蝶底盘；

	12
	单人沙发
	1.面料：采用西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于弹性，厚度＞1.2mm；
2.泡绵：坐垫采用45Kg/m3发泡高密度高回弹泡绵，回弹性能好，不变形；
3.根据人体工程学原理设计，坐感舒适；
4.基材：实木内架，经防潮、防腐、防虫等化学处理，含水率≤11%。钢制下架。

	13
	茶几
	1、基材：采用国产E0级实木颗粒板，并达GB/T35601-2024标准；
2.贴面：E1级环保耐磨三聚氢胺浸渍饰面，表面耐磨圈数为300转以上；表面退色率(耐光性)色度褪变极微；
3.封边：近色国产PVC封边，封边条厚度不低于2mm，封边拼接紧密，外表结合处缝隙小于0.1mm，转角过度顺畅，不变形开裂；                                                  
4.冷轧钢架体，结实耐用。

	14
	成品衣柜
	1、基材：采用国产E0级实木颗粒板，达GB/T35601-2024标准；
2.贴面：E1级环保耐磨三聚氢胺浸渍饰面，表面耐磨圈数为300转以上；表面退色率(耐光性)色度褪变极微；
3.封边：近色国产PVC封边，封边条厚度不低于2mm，封边拼接紧密，外表结合处缝隙小于0.1mm，转角过度顺畅，不变形开裂。

	15
	沙发
	1.面料：采用麻布面料，透气性强，柔软而富于弹性，厚度＞1.2mm；2.泡绵：坐垫采用45Kg/m3发泡高密度高回弹泡绵，，回弹性能好，不变形；根据人体工程学原理设计，坐感舒适；
3.基材：实木内架，经防潮、防腐、防虫等化学处理，含水率≤11%。钢制下架。

	16
	化妆台
	1.基材：采用国产E0级实木颗粒板，并达GB/T35601-2024标准；
2.贴面：E1级环保耐磨三聚氢胺浸渍饰面，表面耐磨圈数为300转以上；表面退色率(耐光性)色度褪变极微；
3.封边：近色国产PVC封边，封边条厚度不低于2mm，封边拼接紧密，外表结合处缝隙小于0.1mm，转角过度顺畅，不变形开裂；
4.五金配件：采用偏心件、连接五金件；合金基材，表面镀锌或镀镍，经防锈处理。

	17
	化妆椅
	1.坐板靠背面料：采用西皮面料，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于弹性，厚度＞1.2mm；
2.泡绵：坐垫采用45Kg/m3发泡高密度高回弹泡绵，回弹性能好，不变形；
3.根据人体工程学原理设计，坐感舒适；
4.钢管基材，电镀工艺涂装。

	18
	圆凳
	1.西皮饰面；
2.内板不劣于12mm木皮压制而成高密度夹板；
3.座包一体成型定型海绵+座壳，永不变形；
4.升降气杆，配备电镀五星盘，尼龙万向轮。

	19
	实木柜
	1.基材：采用国产E0级实木颗粒板，达GB/T35601-2024标准；
2.贴面：E1级环保耐磨三聚氢胺浸渍饰面，表面耐磨圈数为300转以上；表面退色率(耐光性)色度褪变极微；
3.封边：近色国产PVC封边，封边条厚度不低于2mm，封边拼接紧密，外表结合处缝隙小于0.1mm，转角过度顺畅，不变形开裂。

	20
	造型屋
	1.不劣于2mm厚镀锌钢材按节点要求铣削隐藏式连接卡槽、螺栓固定孔，边缘多道打磨处理；
2.立柱表面喷砂精细化处理，去除表面氧化层，防腐抗氧化处理；涂刷环氧富锌底漆、耐高温中间漆，表面贴木纹家具膜。

	21
	嵌入式智能电动升降插座系统
	定制化嵌入式智能电动升降插座系统，非标尺寸定制。

	22
	制实木展柜/书柜
	1.基材：采用国产E0级实木颗粒板，达GB/T35601-2024标准；
2.贴面：E1级环保耐磨三聚氢胺浸渍饰面，表面耐磨圈数为300转以上；表面退色率(耐光性)色度褪变极微；
3.封边：近色国产PVC封边，封边条厚度不低于2mm，封边拼接紧密，外表结合处缝隙小于0.1mm，转角过度顺畅，不变形开裂。

	23
	办公桌
	1、基材：采用国产E0级实木颗粒板，并达GB/T35601-2024标准；
2.贴面：E1级环保耐磨三聚氢胺浸渍饰面，表面耐磨圈数为300转以上；表面退色率(耐光性)色度褪变极微；
3.封边：近色国产PVC封边，封边条厚度不低于2mm，封边拼接紧密，外表结合处缝隙小于0.1mm，转角过度顺畅，不变形开裂；
4.冷轧钢架体，结实耐用。

	24
	软包坐凳
	1、基材：采用国产E0级实木颗粒板，并达GB/T35601-2024标准；
2.贴面：E1级环保耐磨三聚氢胺浸渍饰面，表面耐磨圈数为300转以上；表面退色率(耐光性)色度褪变极微；
3.封边：近色国产PVC封边，封边条厚度不低于2mm，封边拼接紧密，外表结合处缝隙小于0.1mm，转角过度顺畅，不变形开裂；
4.坐板采用西皮，定型海绵软包。

	25
	椅子
	1.所有钢管、钢板均采用低炭A3冷扎钢板拉焊或冲压、冲剪成形，经精密度模具冲剪；
2.采用二氧化碳保护焊接工艺进行焊接，经细心打磨、较正、酸洗、碱洗、最新锌系磷化技术磷化、皱灰色环氧树酯粉体静电喷涂、高温烘焗成形。具有整体焊接牢固美观、焊接点均匀、耐磨抗刮花等特点；
3.塑胶板采用增强聚丙烯（PP）低温一次注射成形，产品具有耐冲击、抗老化、抗氧化等特点。

	26
	三角形洽谈桌
	1、 基材：采用国产E0级实木颗粒板，并达GB/T35601-2024标准；
2.贴面：E1级环保耐磨三聚氢胺浸渍饰面，表面耐磨圈数为300转以上；表面退色率(耐光性)色度褪变极微；
3.封边：近色国产PVC封边，封边条厚度不低于2mm，封边拼接紧密，外表结合处缝隙小于0.1mm，转角过度顺畅，不变形开裂；
4.冷轧钢架体，结实耐用。

	27
	长条桌
	1.基材：采用国产E0级实木颗粒板，并达GB/T35601-2024标准；
2.贴面：E1级环保耐磨三聚氢胺浸渍饰面，表面耐磨圈数为300转以上；表面退色率(耐光性)色度褪变极微；
3.封边：近色国产PVC封边，封边条厚度不低于2mm，封边拼接紧密，外表结合处缝隙小于0.1mm，转角过度顺畅，不变形开裂；
4.冷轧钢架体，结实耐用。

	28
	梯形洽谈桌
	1.基材：采用国产E0级实木颗粒板，并达GB/T35601-2024标准；
2.贴面：E1级环保耐磨三聚氢胺浸渍饰面，表面耐磨圈数为300转以上；表面退色率(耐光性)色度褪变极微；
3.封边：近色国产PVC封边，封边条厚度不低于2mm，封边拼接紧密，外表结合处缝隙小于0.1mm，转角过度顺畅，不变形开裂；
4.冷轧钢架体，结实耐用。

	29
	洽谈椅（分色）
	1.所有钢管、钢板均采用低炭A3冷扎钢板拉焊或冲压、冲剪成形，经精密度模具冲剪；
2.采用二氧化碳保护焊接工艺进行焊接，经细心打磨、较正、酸洗、碱洗、最新锌系磷化技术磷化、皱灰色环氧树酯粉体静电喷涂、高温烘焗成形。具有整体焊接牢固美观、焊接点均匀、耐磨抗刮花等特点；
3.塑胶板采用增强聚丙烯（PP）低温一次注射成形，产品具有耐冲击、抗老化、抗氧化等特点；
4.颜色要求：50把白色，黄蓝绿各10把。

	30
	会议桌
	1.基材：采用国产E0级实木颗粒板，并达GB/T35601-2024标准；
2.贴面：E1级环保耐磨三聚氢胺浸渍饰面，表面耐磨圈数为300转以上；表面退色率(耐光性)色度褪变极微；
3.封边：近色国产PVC封边，封边条厚度不低于2mm，封边拼接紧密，外表结合处缝隙小于0.1mm，转角过度顺畅，不变形开裂；
4.五金配件：采用偏心件、连接五金件；合金基材，表面镀锌或镀镍，经防锈处理。

	31
	椅子（带桌板）
	1.椅身:PP材料；
2.坐垫:采用网布，具有抗菌、抗静电、耐磨性强，清洁方便；
3.海绵:采用定型海绵，回弹率≥53%，75％压缩永久变形≤2.4%、拉伸强度≥164kpa，伸长率≥ 185%，撕裂强度≥2.8N/cm,回弹性好，经久不变形；
4.结构:椅座、椅架、横梁等连接稳固，具有保护功能；

	32
	椅子
	1.面料：椅子坐垫和靠背均采用1.0mm以上环保皮，防水性和耐磨性好；
2.辅料：高密高弹定型海绵，回弹性佳，软硬适中；
3.脚架：选用曲木脚架，线条利落，依据人体工学原理设计；
4.整体符合国家行业环保标准。

	33
	木柜
	1.基材：采用国产E0级实木颗粒板，达GB/T35601-2024标准；
2.贴面：E1级环保耐磨三聚氢胺浸渍饰面，表面耐磨圈数为300转以上；表面退色率(耐光性)色度褪变极微；
3.封边：近色国产PVC封边，封边条厚度不低于2mm，封边拼接紧密，外表结合处缝隙小于0.1mm，转角过度顺畅，不变形开裂。

	34
	办公桌（不带柜子）
	1.基材：采用国产E0级实木颗粒板，并达GB/T35601-2024标准；
2.贴面：E1级环保耐磨三聚氢胺浸渍饰面，表面耐磨圈数为300转以上；表面退色率(耐光性)色度褪变极微；
3.封边：近色国产PVC封边，封边条厚度不低于2mm，封边拼接紧密，外表结合处缝隙小于0.1mm，转角过度顺畅，不变形开裂；
4.冷轧钢架体，结实耐用。

	35
	办公椅
	1.所有钢管、钢板均采用低炭A3冷扎钢板拉焊或冲压、冲剪成形，经精密度模具冲剪；
2.采用二氧化碳保护焊接工艺进行焊接，经细心打磨、较正、酸洗、碱洗、最新锌系磷化技术磷化、皱灰色环氧树酯粉体静电喷涂、高温烘焗成形。具有整体焊接牢固美观、焊接点均匀、耐磨抗刮花等特点；
3.塑胶板采用增强聚丙烯（PP）低温一次注射成形，产品具有耐冲击、抗老化、抗氧化等特点。

	36
	单人沙发
	1.面料：采用布艺，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于弹性，厚度＞1.2mm；
2.泡绵：坐垫采用45Kg/m3发泡高密度高回弹泡绵，，回弹性能好，不变形；根据人体工程学原理设计，坐感舒适；
3.基材：实木内架，经防潮、防腐、防虫等化学处理，含水率≤11%。钢制下架。

	37
	双人位沙发
	1.面料：采用布艺，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于弹性，厚度＞1.2mm；
2.泡绵：坐垫采用45Kg/m3发泡高密度高回弹泡绵，，回弹性能好，不变形；根据人体工程学原理设计，坐感舒适；
3.基材：实木内架，经防潮、防腐、防虫等化学处理，含水率≤11%。钢制下架。

	38
	茶几
	1、基材：采用国产E1级刨花板，并达GB/T35601-2024标准；
2.贴面：E1级环保耐磨三聚氢胺浸渍饰面，表面耐磨圈数为300转以上；表面退色率(耐光性)色度褪变极微；
3.封边：近色国产PVC封边，封边条厚度不低于2mm，封边拼接紧密，外表结合处缝隙小于0.1mm，转角过度顺畅，不变形开裂；                                                 
4.冷轧钢架体，结实耐用。
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	主播椅
	1.面料：采用西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于弹性，厚度＞1.2mm；
2.泡绵：坐垫采用45Kg/m3发泡高密度高回弹泡绵，回弹性能好，不变形；根据人体工程学原理设计，坐感舒适；
3.基材：实木内架，经防潮、防腐、防虫等化学处理，含水率≤11%。钢制下架。

	40
	桌子
	1、 基材：采用国产E0级实木颗粒板，达GB/T35601-2024标准；
2.贴面：E1级环保耐磨三聚氢胺浸渍饰面，表面耐磨圈数为300转以上；表面退色率(耐光性)色度褪变极微；
3.封边：近色国产PVC封边，封边条厚度不低于2mm，封边拼接紧密，外表结合处缝隙小于0.1mm，转角过度顺畅，不变形开裂；
4.五金配件：采用偏心件、连接五金件；合金基材，表面镀锌或镀镍，经防锈处理。

	41
	双人位沙发
	1.面料：采用布艺，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于弹性，厚度＞1.2mm；
2.泡绵：坐垫采用45Kg/m3发泡高密度高回弹泡绵，，回弹性能好，不变形；根据人体工程学原理设计，坐感舒适；
1、 3.基材：实木内架，经防潮、防腐、防虫等化学处理，含水率≤11%。钢制下架。
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	木柜
	1.基材：采用国产E0级实木颗粒板，达GB/T35601-2024标准；
2.贴面：E1级环保耐磨三聚氢胺浸渍饰面，表面耐磨圈数为300转以上；表面退色率(耐光性)色度褪变极微；
3.封边：近色国产PVC封边，封边条厚度不低于2mm，封边拼接紧密，外表结合处缝隙小于0.1mm，转角过度顺畅，不变形开裂。

	43
	桌子（不带柜子）
	1.基材：采用国产E0级实木颗粒板，并达GB/T35601-2024标准；
2.贴面：E1级环保耐磨三聚氢胺浸渍饰面，表面耐磨圈数为300转以上；表面退色率(耐光性)色度褪变极微；
3.封边：近色国产PVC封边，封边条厚度不低于2mm，封边拼接紧密，外表结合处缝隙小于0.1mm，转角过度顺畅，不变形开裂；                                                  
4.冷轧钢架体，结实耐用。
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	椅子
	1.所有钢管、钢板均采用低炭A3冷扎钢板拉焊或冲压、冲剪成形，经精密度模具冲剪；
2.采用二氧化碳保护焊接工艺进行焊接，经细心打磨、较正、酸洗、碱洗、最新锌系磷化技术磷化、皱灰色环氧树酯粉体静电喷涂、高温烘焗成形。具有整体焊接牢固美观、焊接点均匀、耐磨抗刮花等特点；
3.塑胶板采用增强聚丙烯（PP）低温一次注射成形，产品具有耐冲击、抗老化、抗氧化等特点。

	45
	木柜
	1.基材：采用国产E0级实木颗粒板，达GB/T35601-2024标准；
2.贴面：E1级环保耐磨三聚氢胺浸渍饰面，表面耐磨圈数为300转以上；表面退色率(耐光性)色度褪变极微；
3.封边：近色国产PVC封边，封边条厚度不低于2mm，封边拼接紧密，外表结合处缝隙小于0.1mm，转角过度顺畅，不变形开裂。

	46
	桌子（不带柜子）
	1.基材：采用国产E0级实木颗粒板，并达GB/T35601-2024标准；
2.贴面：E1级环保耐磨三聚氢胺浸渍饰面，表面耐磨圈数为300转以上；表面退色率(耐光性)色度褪变极微；
3.封边：近色国产PVC封边，封边条厚度不低于2mm，封边拼接紧密，外表结合处缝隙小于0.1mm，转角过度顺畅，不变形开裂；                                                
4.冷轧钢架体，结实耐用。
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	椅子
	1.所有钢管、钢板均采用低炭A3冷扎钢板拉焊或冲压、冲剪成形，经精密度模具冲剪；
2.采用二氧化碳保护焊接工艺进行焊接，经细心打磨、较正、酸洗、碱洗、最新锌系磷化技术磷化、皱灰色环氧树酯粉体静电喷涂、高温烘焗成形。具有整体焊接牢固美观、焊接点均匀、耐磨抗刮花等特点；
3.塑胶板采用增强聚丙烯（PP）低温一次注射成形，产品具有耐冲击、抗老化、抗氧化等特点。

	48
	木柜
	1.基材：采用国产E0级实木颗粒板，达GB/T35601-2024标准；
2.贴面：E1级环保耐磨三聚氢胺浸渍饰面，表面耐磨圈数为300转以上；表面退色率(耐光性)色度褪变极微；
3.封边：近色国产PVC封边，封边条厚度不低于2mm，封边拼接紧密，外表结合处缝隙小于0.1mm，转角过度顺畅，不变形开裂。

	49
	桌子（不带柜子）
	1.基材：采用国产E0级实木颗粒板，并达GB/T35601-2024标准；
2.贴面：E1级环保耐磨三聚氢胺浸渍饰面，表面耐磨圈数为300转以上；表面退色率(耐光性)色度褪变极微；
3.封边：近色国产PVC封边，封边条厚度不低于2mm，封边拼接紧密，外表结合处缝隙小于0.1mm，转角过度顺畅，不变形开裂；                                                 
4.冷轧钢架体，结实耐用。
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	椅子
	1.所有钢管、钢板均采用低炭A3冷扎钢板拉焊或冲压、冲剪成形，经精密度模具冲剪；
2.采用二氧化碳保护焊接工艺进行焊接，经细心打磨、较正、酸洗、碱洗、最新锌系磷化技术磷化、皱灰色环氧树酯粉体静电喷涂、高温烘焗成形。具有整体焊接牢固美观、焊接点均匀、耐磨抗刮花等特点；
3．塑胶板采用增强聚丙烯（PP）低温一次注射成形，产品具有耐冲击、抗老化、抗氧化等特点。

	51
	工具桌
	1.基材：采用国产E0级实木颗粒板，并达GB/T35601-2024标准；
2.贴面：E1级环保耐磨三聚氢胺浸渍饰面，表面耐磨圈数为300转以上；表面退色率(耐光性)色度褪变极微；
3.封边：近色国产PVC封边，封边条厚度不低于2mm，封边拼接紧密，外表结合处缝隙小于0.1mm，转角过度顺畅，不变形开裂；                                                 
4.冷轧钢架体，结实耐用。

	六
	[bookmark: OLE_LINK6]融媒体中心形象识别系统

	1
	走廊区域仿真绿植
	仿真龟背叶，尺寸1300mm*750mm（±10mm）。

	2
	电镀背发光精工字
	1.厚度不小于1.5mm ，304不锈钢激光切割焊接、精工打磨抛光、表面拉丝、电镀着色、无指纹处理；
2.内嵌底板采用结皮PVC板，背板采用水晶板喷砂处理，透光率≥92%；
3.光源采用高亮防水LED软灯带/模组，色温不低于6000K。

	3
	精工弧形线条
	厚度不小于1.5mm，304不锈钢激光切割焊接、精工打磨抛光、表面拉丝、电镀着色、无指纹处理；底板结皮PVC板雕刻。

	4
	校馆剪影发光造型
	厚度不小于1.5mm ，304不锈钢激光切割焊接、精工打磨，丝网印处理；底板结皮PVC板，打磨喷漆，光源采用高亮防水LED软灯带/模组，色温6000K。

	5
	电镀背发光精工字
	厚度不小于1.5mm ，304不锈钢激光切割焊接、精工打磨抛光、表面拉丝、电镀着色、无指纹处理；内嵌底板采用结皮PVC板，背板采用水晶板喷砂处理，透光率≥92%，光源采用高亮防水LED软灯带/模组，色温6000K。

	6
	精工字
	厚度不小于1.5mm ，304不锈钢激光切割焊接、精工打磨抛光、表面拉丝、电镀着色、无指纹处理；底板结皮PVC板。

	7
	超级发光字
	字壳材质采用专用铝边带（开槽铝型材，一体化折弯，侧边烤漆工艺；面材液态亚克力浇筑固化，无缝粘接，防水密封，透光率≥92%，光源采用高亮防水LED软灯带/模组，色温不低于6000K。

	8
	亚克力烤漆字
	厚度不小于10mm亚克力切割、侧边精细打磨，表面烤漆处理。

	9
	城市剪影发光造型
	厚度不小于1.5mm，304不锈钢激光切割焊接、精工打磨，丝网印处理；底板结皮PVC板，打磨喷漆，光源采用高亮防水LED软灯带/模组，色温不低于6000K。

	10
	宣绒布画面
	加厚高密阻燃宣绒布，100%聚酯纤维高密织造，哑光磨砂面质感，克重≥350g/㎡；采用高清UV喷绘工艺，墨水采用环保墨水；基底处理涂刷基膜、环保糯米胶。

	11
	PVC喷印画面
	厚度不小于20mm PVC结皮板切割、侧边精细打磨、表面UV喷印处理。

	12
	立体展板画面
	厚度不小于20mm PVC结皮板切割、侧边精细打磨、喷漆；饰面3mm亚克力表面UV喷印处理。

	13
	亚克力烤漆线条
	厚度不小于20mm PVC结皮板切割、侧边精细打磨、喷漆；饰面3mm亚克力表面UV喷印处理。

	14
	习语长廊文化墙
	精工发光字、墙面浮雕打印、雕刻烤漆字、磁吸展板造型可更换画面、雕刻线条等装饰。

	15
	花箱仿真绿植景观
	3600*500*600mm（±10mm）高花箱，厚度不小于15mm加厚防腐木喷漆，底角增设砥柱，增加承重力，采用镀釉螺栓加固，防锈耐用；5盆高度不低于1200mm高天堂鸟仿真花带轻奢花盆。

	16
	定制悬挂式绿植
	吊篮花：金属吊杆及支架、花盆直径≤200mm、盆内吊兰仿真绿植。

	17
	书柜台面定制绿植景观
	仿真绿植，盒子直径≤500mm。

	18
	电镀背发光精工字
	厚度不小于1.5mm ，304不锈钢激光切割焊接、精工打磨抛光、表面拉丝、电镀着色、无指纹处理；内嵌底板采用结皮PVC板，背板采用水晶板喷砂处理，透光率≥92%，光源采用高亮防水LED软灯带/模组，色温不低于6000K。

	19
	定制展示架
	2200*2700mm（±10mm）高，高透亚克力，光学级防眩光处理，定制化304不锈钢悬挂系统，模块化CNC精密加工。

	20
	宣绒布画面
	加厚高密阻燃宣绒布，100%聚酯纤维高密织造，哑光磨砂面质感，克重≥350g/㎡；采用高清UV喷绘工艺，墨水采用环保墨水；基底处理涂刷基膜、环保糯米胶。

	21
	电镀背发光精工字
	厚度不小于1.5mm ，304不锈钢激光切割焊接、精工打磨抛光、表面拉丝、电镀着色、无指纹处理；内嵌底板采用结皮PVC板，背板采用水晶板喷砂处理，透光率≥92%，光源采用高亮防水LED软灯带/模组，色温不低于6000K。

	22
	亚克力烤漆字
	厚度≥10mm 亚克力切割、侧边精细打磨，表面烤漆处理。

	23
	立体展板画面
	厚度≥20mm PVC结皮板切割、侧边精细打磨、喷漆；饰面3mm亚克力表面UV喷印处理。

	24
	PVC喷印画面
	厚度≥20mm PVC结皮板切割、侧边精细打磨、表面UV喷印处理。

	25
	定制环形飘带灯
	选用航空级铝合金型材，通过数控滚圆设备冷弯成型为整圈环形主龙骨。金属骨架成型后，依次进行喷砂除锈、环氧富锌底漆、丙烯酸聚氨酯面漆三道涂层工艺，涂刷绝缘防腐涂料；采用硅胶一体化封装柔性灯带，设置高密度LED灯珠，满足演播室专业灯光色彩还原要求。

	26
	定制流水灯
	现场放样，采用厚度≥1.2mm，304不锈钢，现场纯人工手工冷弯、反复锤制塑形、校正调弧、修边整平，多道手工工序精细化调整，保证整体曲面弧度顺滑连贯、过渡自然，无硬折、无扭曲、无变形；不锈钢打磨去毛刺，表层耐候哑光喷涂处理，抗氧化、防霉变、抗形变；内置高密度定制柔性 LED 流水光源模组；配套专用智能流水驱动控制系统，支持追逐、流水、渐变、呼吸等动态效果内置高透光防眩光光学级 PC 漫反射透镜，防频闪、防蓝光、柔光匀光处理。

	27
	宣绒布画面
	加厚高密阻燃宣绒布，100%聚酯纤维高密织造，哑光磨砂面质感，克重≥350g/㎡；采用高清UV喷绘工艺，墨水采用环保墨水；基底处理涂刷基膜、环保糯米胶。

	28
	顶部飘带氛围装饰
	波浪款弹力布，垂吊高度≤700mm。

	29
	立体展板画面
	厚度≥20mm PVC结皮板切割、侧边精细打磨、喷漆；饰面3mm亚克力表面UV喷印处理。

	30
	卷轴装饰造型
	厚度≥20mm PVC结皮板，数控CNC精密雕刻、整体弧度流畅自然、圆弧边角经过多道精细打磨处理，所有边角钝化处理，无毛刺、无尖角、无刀痕、整体细腻平整，表面采用哑光烤漆工艺处理。

	31
	PVC裱宣绒布画面
	厚度≥20mm PVC结皮板切割、侧边精细打磨、喷漆；饰面宣绒布UV喷绘。

	32
	电镀背精工发光字
	厚度不小于1.5mm， 304不锈钢激光切割焊接、精工打磨抛光、表面拉丝、电镀着色、无指纹处理；内嵌底板采用结皮PVC板，背板采用水晶板喷砂处理，透光率≥92%，光源采用高亮防水LED软灯带/模组，色温不低于6000K。

	33
	PVC板喷印
	厚度不小于 20mm PVC结皮板切割、侧边精细打磨、表面UV喷印处理。

	34
	亚克力烤漆字
	厚度不小于10mm 亚克力切割、侧边精细打磨，表面烤漆处理。

	35
	亚克力喷印
	厚度不小于5mm 亚克力切割、侧边精细打磨，表面UV喷印处理。

	36
	屏风造型
	2200*2700mm（±10mm）高，定制金属格栅屏风造型。

	37
	墙面造型展板
	厚度不小于20mm PVC结皮板切割、侧边精细打磨、喷漆、表面烤漆处理。

	38
	PVC板喷印
	厚度不小于20mm PVC结皮板切割、侧边精细打磨、表面UV喷印处理。

	39
	PVC烤漆字
	厚度不小于20mm PVC结皮板切割、侧边精细打磨、表面烤漆处理。

	40
	立体字
	厚度不小于20mm PVC结皮板切割、侧边精细打磨、喷漆；饰面3mm亚克力表面UV喷印处理。

	41
	立体展板画面
	厚度不小于20mm PVC结皮板切割、侧边精细打磨、喷漆；饰面3mm亚克力表面UV喷印处理。

	42
	PVC烤漆字
	厚度不小于20mm PVC结皮板切割、侧边精细打磨、表面烤漆处理。

	43
	PVC烤漆线条
	厚度不小于20mm PVC结皮板切割、侧边精细打磨、表面烤漆处理。

	44
	墙壁装饰架
	六边形结构 厚度不小于18mm 实木板装饰架、层板架。

	45
	PVC烤漆字
	厚度不小于20mm PVC结皮板切割、侧边精细打磨、表面烤漆处理。

	46
	PVC烤漆板
	厚度不小于20mm PVC结皮板切割、侧边精细打磨、表面烤漆处理。

	47
	墙壁装饰架
	六边形结构 厚度不小于18mm实木板装饰架、层板架。

	48
	PVC烤漆字
	厚度不小于20mm PVC结皮板切割、侧边精细打磨、表面烤漆处理。

	49
	PVC烤漆板
	厚度不小于20mm PVC结皮板切割、侧边精细打磨、表面烤漆处理。

	注：融媒体中心形象数量自行设计，应结合融媒体中心整体设计充分考虑，文化设计、线路布局、材料使用等，使用材料不劣于需求中的要求。

	七
	[bookmark: OLE_LINK7]融媒体管理平台系统

	（一）
	采编发一体化协作平台—AI智能投稿平台
	1.系统需提供二级单位向宣传部投稿的渠道和流程，宣传部可接收和处理各二级单位的投稿稿件；
2.系统需提供在工作桌面，查看全部待处理稿件，并展示投稿统计数据；
3.系统需提供在线写稿，可对稿件内容、标题等信息进行编辑，提供字体、字号、段落设置以及自动排版等格式编辑功能，可以设置封面图、填写作者及摄影摄像人员信息；
4.系统需支持正文投稿或链接投稿，对链接投稿支持访问链接投稿地址，以快速确认内容是否正确；
5.系统需支持导入word中已写好的稿件内容，并保留原格式；
6.系统需支持在写稿时，可对图片进行裁剪、水印、滤镜等快速编辑；
7.系统需支持在写稿时，可对视频进行裁剪、水印、滤镜、背景乐等快速编辑；
8.系统需提供文章素材模块，支持在稿件投递过程中，可以将拍摄的照片素材，以单独的文章素材模块进行上传；
9.系统需支持在浏览器内对稿件进行打印，可对内容进行在线预览；
▲10.系统需提供一键排版，能够在线预览不同样式效果，并提供稿件一键排版软件相关著作权；（投标人需提供产品功能截图或其他能体现出满足本条参数的材料，并加盖投标人章）
11.系统需支持按照学校实际投稿审核流程，进行系统审核流程及相关人员权限配置；
12.系统需支持不同用户可在线查看并编辑审核与自己相关的稿件内容，并将其提交给相应的用户进行审核；
13.系统需支持能够将投稿稿件，分享给系统外部人员进行查看，即不通过登录系统就可查看稿件内容；
14.系统需支持各二级单位查看本人及本单位其他人员投稿稿件，可按草稿、已发布等不同状态进行个人投稿稿件筛选；
15.系统需支持严格的角色权限划分，不同二级单位只能查看自己单位的投稿稿件内容；
16.系统需支持直观查看投稿稿件的标题、投稿媒体、创建人、投稿状态，对于发布稿件，支持查看发布链接；
▲17.系统需支持查看流程记录、历史记录，并对比不同版本的变更内容（投标人需提供产品功能截图或其他能体现出满足本条参数的材料，并加盖投标人章）
18.系统需支持查看本单位投稿统计数据，能够按不同时间段筛选，查看不同人员提交及发布的投稿数量，并进行排名；
19.系统需支持为宣传部老师提供接收处理各二级单位投稿稿件的统一模块，并可对稿件进行筛选、审核、下载等处理；
20.系统需支持快速查看稿件标题、来稿单位、写稿人、投稿媒体信息，方便宣传部更方便地进行稿件处理；
21.系统需支持按照二级单位和个人分别统计投稿情况；
22.系统需支持按照自定义时间进行投稿数据统计，同时支持对搜索结果数据导出。

	（二）
	采编发一体化协作平台-网站发布、新媒体发布
	▲1.系统需实现与采购人现有网站群的无缝集成，支持将稿件内容直接推送至博达网站群中宣传部管辖的学校官网，并可对本系统已发布内容进行统一维护与管理；（投标人需提供承诺函，并加盖公章）
2.系统需支持在工作桌面展示宣传部最新发稿，并可通过点击标题直接访问；
3.系统需提供宣传部对稿件的集中处理模块，能够直观展示待处理、已处理及发起的稿件审核流程；
4.系统需支持从网站的栏目视角与整体视角对网站内容进行维护，宣传部能够统一查看网站所有文章及本人创建文章；
▲5.系统需支持按树状形式展示网站中栏目，每个栏目中，展示该栏目下的稿件信息。可对稿件进行置顶、头条、推荐的操作。支持文章拖动排序；（投标人需提供产品功能截图或其他能体现出满足本条参数的材料，并加盖投标人章）
6.系统需支持设置封面图，并对设置了封面图的稿件可在列表中直观展示，并可快速浏览；
7.系统需支持宣传部对发布至网站的稿件行快速撤稿，撤稿稿件应在撤稿箱中集中管理；
8.系统需支持对稿件内容、标题、作者等信息进行编辑，可对内容中的字体、字号、加粗、段落等格式进行设置。可从编辑器中，直接上传图片、视频等资源，可发布链接文章，提供审核记录和流程记录；
9.系统需支持在写稿时将PDF文件插入编辑器正文,并发布至网站以正文形式进行展示；
10.系统需支持在稿件编辑时，对正文中的多张图片选择不同的图片合成模版进行快速合成，同时支持合成后的图片一键插入正文；
11.系统需支持在稿件编辑时，可在图片、视频上，进行水印的设置与生成，可开关水印、设置水印图片、水印位置与水印大小等；
12.系统需支持同一篇文章宣传部可一键发布至不同的网站和栏目，并可分别设置封面图和是否置顶；
13.系统需支持宣传部对发布至网站的文章进行快速访问，并应展示文章的发布栏目和链接地址，以方便用户核对；
14.系统需支持宣传部可快速访问网站前台，以实现对网站发文的快速浏览；
15.系统需支持批量下载稿件，并应下载稿件原图，以方便宣传部在系统外部使用，同时在系统中应有下载记录；
16.系统需支持对宣传部不同人员设置不同的栏目管理权限，以实现不同人员维护不同栏目的文章；
17.系统需支持当绑定宣传部多个网站时可快速下拉切换，以方便对各个网站进行维护；
18.系统需支持查看宣传部所属网站稿件三审三校记录清单，可导出三审三校台账，并下载审批表；
19.系统需支持预设网站审批表模版，并可依据学校的实际审批表模版进行更改并导入系统；
20.系统需支持查看宣传部所属网站的发布统计，可查看各网站的累计发布文章数量及趋势图；
21.系统需提供对宣传部所属网站文章发布明细的展示，可直接访问文章发布链接，并可同步网站点击量，可自定义表头对明细进行导出；
22.系统需支持在资源库中对已绑定网站媒体发布稿件原图进行存储，并支持在资源库中以word文稿形式存储稿件；
23.系统需支持查看稿件列表，可查看稿件详情，可下载为word，可查看发布的媒体以及链接，以及稿件的版本信息、关系图谱；
24.系统需支持在写稿时插入资源库资源；
25.系统需支持对接微信公众号，并在系统中完成公众号内容的三审三校及留痕；
26.系统需支持微信公众号内容的获取，可对待发布公众号文章进行预览，并提交审核；
27.系统需支持审核完成之后，直接发布内容至通过微信认证的公众号；
28.系统需支持在公众号审核过程中及发布之后，可查看稿件正文、审核记录及各个审核流程环节的人员、时间、状态信息；
29.系统支持通过系统发布的公众号稿件，可直接获取并在网站上编辑和发布；
30.系统需支持查看公众号已经推送的图文，支持删除已经发布的图文，删除之后，公众号中应同步删除；
31.系统需支持按照不同状态对公众号图文进行快速筛选查看；
32.系统需支持通过手机端对公众号内容进行发布前审核，可以查看发布预览链接、可以查看审核记录，支持从手机端直接发布至通过微信认证的公众号；
33.系统需支持可根据用户实际需求，提交给相应的人员审核或发布；
34.系统需支持在公众号审核过程中使用与公众号官方一致的文章预览链接，并实现在发布前后任意时间，链接都不能过期；
35.系统需支持宣传部查看全校公众号稿件三审三校记录清单，可导出三审三校台账，并下载审批表；
36.系统需支持预设公众号审批表模版，并可依据学校的实际审批表模版进行更改并导入系统。

	（三）
	采编发一体化协作平台-
移动端
	1.系统需支持通过手机端登录并进行页面适配，可根据用户权限，对待稿件进行处理；
2.系统需支持根据待处理、已处理进行查看，快速查看稿件信息，点击打开查看并处理；
3.系统需支持编写网站稿件，可插入图片、视频、音频，并可对正文进行撤销和恢复操作；
4.系统需支持设置稿件为正文稿件或者链接稿件；
5.系统需支持对正文进行全屏编辑，以提升小屏幕下的用户编写和查看体验；
6.系统需支持一键排版将文章快速修改为网站默认格式，样式发布效果应与PC端一致；
7.系统需支持上传封面图及从正文中选择封面图，并可在审核过程中对封面图进行更改替换；
8.系统需支持与PC端一致的网站扩展字段展示及设置；
9.系统需支持网站文章发布，选择需要发布的网站可查看网站文章列表，可对栏目进行筛选；
10.系统需支持按照审核中、发布、撤稿不同状态进行稿件查看，并可通过关键词对稿件进行搜索；
11.系统需支持与PC端审核流一致，支持多层级审核，自定义流程节点。支持稿件修改、打回，可以进行原因备注。审核人可以提交给下一级审核者，或者根据权限进行发布；
12.系统需支持查看稿件全流程记录，可查看每一个审核环节的操作人、操作时间及流程节点名称；
13.系统需支持同一篇文章可一键发布至不同的网站和栏目，并可分别设置封面图和是否置顶；
14.系统需支持切换登录部门，可查看个人基本信息，包括账号、姓名、联系方式、部门、角色等；
15.系统需具备对接学校企业微信、钉钉等移动办公平台的能力，以便通过办公平台登录系统；
16.系统需支持通过移动端消息提醒机制，对稿件、网站发布等业务进行消息提醒。

	（四）
	AI媒体资源库管理平台
	1.系统需支持对宣传部各类媒体资源进行统一存储和管理，支持图片、视频、音频等多种媒体类型；
2.系统需支持提供资源库首页，能够通过关键词快速查询资源库中的资源，能够根据类别标签快速筛选相关资源；
3.系统需支持用户提交宣传素材，填写详细信息，包括主题、类别等，并且通过审核方可入库；
4.系统需支持通过上传文件及上传文件夹两种方式上传宣传素材；
5.系统需支持对单独的宣传素材资源进行信息设置，包括名称、拍摄时间、作者、人员信息及说明，以更灵活地进行素材管理；
6.系统需支持快速将宣传素材同步给相关单位进行使用；
7.系统需支持按照文件夹分层形式对资源进行管理，并且可对文件及文件夹进行分享、下载、重命名等操作；
8.系统需支持按照名称、日期、大小对文件进行升序和降序展示，并支持按照大图、缩略图、列表、时光轴形式进行资源展示；
9.系统需支持对资源进行快速检索，可通过关键字对资源名称、资源标签进行单层及多层级搜索；
10.系统需支持通过浏览器上传本地文件、文件夹及压缩包，系统可实现对上传地压缩包自动解压并按照目录层级进行存储；
11.系统需支持按照图片、视频、音频、其他文件等资源分类方式，对不同类别的资源进行统一展示和管理；
12.系统需支持文件删除后，进入回收站，到固定时间后自动清理，回收站内的内容可再恢复，也可彻底删除，可以清空回收站；
13.系统需支持按照关键字、来源单位、尺寸、格式、大小、视频时长等不同条件对资源进行筛选检索；
14.系统需支持查看资源的详细信息，包括名称、上传人、部门、上传时间、资源大小、存储路径等信息，可以对资源的标签进行单独设置，也可查看相关资源；
15.系统需支持管理员可对资源进行公开、半公开及不公开的设置，以便更精细化的对资源权限进行管理；
16.系统需支持二级单位对半公开的资源提交申请，经由宣传部管理员审核通过之后，方可下载使用；
17.系统需支持查看个人上传、下载、收藏、分享的资源；
18.系统需支持可进行系统标签的维护，包括标签名称、类型、颜色、排序信息，系统可自动进行各个标签的使用情况统计；
19.系统需支持对资源存储情况进行统计，可统计资源所占空间大小及不同资源的数量趋势；
20.系统需支持配置二级单位资源空间，可设置二级单位资源空间存储上限，设置资源公开权限，并可进行排序；
21.系统需支持对系统中已下载的资源进行统计，可按照下载次数对资源进行排序，同时提供资源的下载明细；
22.系统需支持自定义资源存储路径，可对不同业务产生的资源进行固定路径配置，可按照年月日及部门信息自动生成文件存储路径；
23.系统需支持本地化的Windows资源上传助手客户端，可以对图片视频等资源进行上传，上传速度快，链接不易断开，可上传文件夹及大型文件，可批量上传，可断点续传；
24.系统需支持Windows客户端查看资源上传列表，及各项资源上传过程和结果；
25.系统需提供资源上传助手软件相关著作权；
26.系统需支持对宣传部线下的历史图片和视频资源，按照统一规则迁移至资源平台；
27.系统需支持按照学校要求的资源层级径规则，在资源平台中对迁移的资源进行存储和管理。

	（五）
	AI工具集成-
AI-AIGC写稿助手系统
	1.系统需支持接入 AI大模型，为智能写稿提供基础模型保障；
2.系统需支持在网站编辑器中嵌入AI写稿助手，实现编辑器正文与AI的互动；
3.系统需支持通过对话形式，与写稿助手进行互动问答，并实现多轮问答；
4.系统需支持通过上传领导讲话稿直接生成新闻文章，并对文章进行对话修改；
5.系统需支持根据文章内容智能生成标题和新闻摘要；
6.系统需支持利用大模型自身能力实现AI纠错；
7.系统需支持以知识库的形式对已发布文章进行调用，使生成的内容更符合学校新闻写作要求；
8.系统应支持大模型的思考过程，以便对生成内容的方向与思路更好的把握；
9.系统应支持将大模型生成的内容一键复制，以方便在系统外部使用；
10.系统应支持调用云端大模型，不依赖于本地服务器，以节约资源。

	（六））
	AI工具集成一
AI资源库服务系统
	1.系统需支持接入AI大模型对图片、文档进行解析，自动标注并构建动态编目体系；
2.系统需支持通过AI对话模式对资源进行查找和使用，通过自然语言即可找到目标资源；
3.系统需支持通过智能体快速查找如会议、美食、风景等资源素材；
4.系统需支持对于智能查找的图片以图片集合的方式呈现，能够快速浏览，并对各个资源进行查看和使用；
5.系统需支持对各个资源进行AI解析，能够对资源进行AI描述，以更好地对资源进行检索和分析；
6.系统需支持上传图片，并对图片的图像视觉特征进行提取分析，通过图片比对，寻找相似图、原图、人物图等；
7.系统需支持自动检测资源库中图片的人物面部信息，形成人脸聚合清单，供管理人员进行人物标记，建立人脸信息库；
8.系统需支持通过大模型对资源进行深度理解，通过自然语言从多维度对资源进行查找和筛选过滤。

	（七）
	文化驾驶舱可视化大屏系统
	1.系统需支持以1920×1080的高清分辨率设计，支持在各种普通显示屏中很好地兼容展现；
2.系统需支持提供整体的数据汇总展示，显示媒体发文量；
3.系统需支持指定的宣传视频资源在大屏进行动态可视化播放，提升展现效果；
4.系统需支持展示公众号、微博、抖音阅读量，发稿量、传播指数等数据，可以展示热文的排行，可用趋势图，展示访问量趋势；
5.系统需支持根据传播数据，将媒体热文进行排行展示；
6.系统需支持对公众号、微博、抖音媒体数据的采集、展示；
7.系统需支持对数据利用曲线图或折线图等形式进行表现，达到更为直观的数据及数据趋势展现效果；
8.系统需支持对学校官网指定栏目文章进行采集，并在大屏进行数据展示；
9.系统需支持对学校微信公众号发布的文章及互动数据进行采集，并在系统进行数据展示；
10.系统需支持对学校官方微博发布的内容及互动数据进行采集，并在系统进行数据展示；
11.系统支持对学校官方抖音账号内容及互动数据进行采集，并在系统进行数据展示；
12.系统需支持在大屏上展示采集到的网站文章的标题及封面图，并可点击打开文章查看内容；
13.系统需支持在大屏上展示采集到的公众号文章的标题、阅读数、点赞数、在看数，并可打开文章查看内容；
14.系统需支持在大屏上展示采集到的微博内容及点赞数、转发数、评论数，并可打开内容进行查看；
15.系统需支持在大屏上展示采集的抖音的视频，并且可以进行滚动播放；
16.系统需支持采集微信公众号、微博、抖音的粉丝数量，并在大屏上展示。

	八
	舆情监测、分析、统计系统

	1
	全网信息采集
	1.覆盖社交媒体（如微博、微信、抖音、快手等）、新闻网站、论坛、博客、视频平台等主流渠道；
2.实现7×24小时不间断采集文本、图片、音视频等多模态数据；
3.支持定向监测指定信源（如特定账号、网站、地域范围），无需手动设置关键词即可获取最新信息；

	2
	敏感信息识别与预警
	1.内置敏感词库，支持自定义关键词、短语及语义规则，实时检测敏感内容（如涉政、涉黄、涉暴、侵权等）；
2.分析内容情感倾向、风险等级，触发预警时通过微信、短信、邮件、弹窗等多渠道实时通知用户。

	3
	舆情分析与统计
	1.提供多维数据分析，包括舆情热度、传播路径、媒体分布、情感倾向占比、热点事件趋势等；
2.支持全网事件分析、传播分析、评论分析等，生成可视化图表（如饼图、柱状图、折线图）辅助决策。



[bookmark: _Toc32181]六、中南民族大学融媒中心装修部分要求
1.装修内容详见“附件工程量清单”
2.工程部分分包及要求
（1）投标人自行承担“中南民族大学融媒中心建设项目装饰部分”的，投标人必须具备有效的国家建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级或以上资质和安全生产许可证。（提供相关证明材料）；投标人将“中南民族大学融媒中心建设项目装饰部分”分包给其它投标人承担的（即分包人或合作单位，全文同），分包人应具备有效的国家建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级或以上资质和安全生产许可证。（提供相关证明材料），该投标人须同时提供分包意向协议（内容必须详细列明针对本项目相关合作内容与责任划分）加盖双方公章；否则，其投标作无效处理。
（2）中标人、分包人及分包事项均视为中标人及中标人应完成事项，如分包人出现安全、质量、工期延误均由中标人承担。本项目采购合同中对中标人工作、项目质量、安全文明与环境保护施工要求、人员、保险等相关约定同样适用于分包人、分包事项及其人员。
（3）工程分包不减轻或免除中标人的责任和义务，中标人和分包人就分包工程向采购人承担连带责任。中标人应在分包合同签订后7天内，且不得晚于开工前3天，向采购人和监理人（如本项目未委托第三方监理人的，则监理人职责由采购人履行）提交分包合同副本。
3.中南民族大学融媒中心建设项目装饰部分竣工验收
①工程质量应达到本项目施工合同书约定的质量标准，工程验收及质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据，并满足本项目招标文件（含工程量清单、设计文件（或设计说明，如有）、图纸、技术答疑文件（如有））及采购合同要求。
②工程完工后，由中标人向采购人提出书面验收申请，并附验收所需要的全部材料。采购人将组织相关人员对采购项目进行验收，验收意见作为验收书的参考资料存档备查；
③工程完工后，采购人有权根据工程建设实际情况，聘请双方认可的有独立检测资质的第三方单位对工程质量进行检测，包括但不限于对装饰场所进行建筑工程室内环境污染物浓度限量检测；工程检测不合格的，相关检测费用由中标人承担，采购人有权拒绝对中标人交付工程的验收，所造成的一切后果由中标人自行承担。
4.中南民族大学融媒中心建设项目装饰部分报价要求：
（1）投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。
1) 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
2)  国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；
3)  企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法；
4)  招标文件（包括工程量清单、图纸及要求）及其澄清、修改文件；
5)  建设工程设计文件及相关资料；
6)  施工现场情况、工程特点及响应时拟定的施工组织设计或施工方案；
7)  与建设项目相关的标准、规范等技术资料；
8)  市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；
9)  其他的相关资料。
★（2）投标人必须按工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位必须与工程量清单一致。不能直接修改本清单的工程量，不能直接删除或在中间插入清单项目。否则按无效投标处理
（3）工程量清单应采用综合单价计价。综合单价中应包括招标文件中划分的应由投标人承担的风险范围及其费用，招标文件中没有明确的，应提请采购人明确。即工程量清单成交价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费及利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。
（4）工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，可视为此项费用已经包含在已标价工程量清单中其他项目的单价或合价之中。当竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。
[bookmark: _Toc969]七、商务要求
[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK68][bookmark: OLE_LINK47]★1.服务期：自合同签订之日起20日内完成总体设计方案；设计方案通过采购人书面认可后，60天内完成装修部分建设；其他功能要求服务自合同签订之日起半年内建设完成并交付使用，并验收合格。融媒体中心人员委培及品牌推广服务期为合同签订后一年。（提供承诺函并加盖公章，未按要求提供视为无效投标）
★2.项目涉及的硬件及软件质保期：自项目整体验收合格后3年。（提供承诺函并加盖公章，未按要求提供视为无效投标）
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK39]★3.工程部分质保期：质量保修期从项目经采购人验收合格时间起算，保修期2年；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏5年（其他质保期限按国家规定标准要求执行）。保修期满后中标人仍须对项目故障承担维修义务，维修仅收取必要材料成本费用，双方对于保修期后维修服务另有约定的，按约定处理。（提供承诺函并加盖公章，未按要求提供视为无效投标）
4.包装和运输：由投标人提供。
5.售后服务要求：软件报修响应为现场驻场方式，故障修复或更换时间不大于24小时。质保期后，中标人提供终身有偿维修服务（含硬件及软件），价格按届时市场公允的配件成本加合理人工费计算，且不高于同期市场平均价格。
6.培训要求：产品验收交付后，提供培训计划和方案，提供不少于2次培训。
[bookmark: OLE_LINK69][bookmark: OLE_LINK70]★7.付款条件：投标人完成总体项目服务方案，并得到采购人书面认可，支付首笔项目进度款，支付金额不超过项目总金额的15%；完成基础办公环境部署（其中装饰装修施工的费用需经过审计单位审核），支付第二笔项目进度款，累计支付金额不超过项目总金额的50%；完成各系统现场部署及初步调试试运行，并得到采购人书面认可，支付第三笔项目进度款，累计支付金额不超过项目总金额的80%；总体建设完成并交付后，支付项目金额剩余部分。（以合同签订为准）。
8.投标人应具有类似项目经验且获得过业主的正面反馈，拟派的项目项目负责人具有高级信息系统项目管理师证书，拟投入本项目的驻场工程师不少于2人且具有高级信息系统项目管理师证或广播电视相关专业高级工程师职称证书。
9.报价要求：本次采购包括了为实现本项目采购服务、货物（设备或系统、软件、平台）及其相关服务的全部性能（功能）、技术指标、安全性等正常运行（或正常表达）并达到质量要求所需的全部配件、辅材、安装、施工、服务等已列明或未列明的全部内容，投标人应在其总报价中充分予以考虑。在本项目采购合同实施中，采购人将不予支付其他任何费用，并认为此类费用已包含在签约合同总金额中。


附件：整个空间的平面图
[image: fd5658ac2c0f089e60098d56e5c74fed]
备注：绿色区域属于建设区域


第4章 [bookmark: _Toc131491110][bookmark: _Toc130283090][bookmark: _Toc24197]评标方法、步骤及标准
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律、法规和规章的规定，确定以下评标方法、步骤及标准。
[bookmark: _Toc9747][bookmark: _Toc11096][bookmark: _Toc492403833]一、评标方法
本次评标采用综合评分法（百分制），即 在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件规定的各项因素进行综合评审后，以得分高低依次排序。
其中：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100
其他分值按打分表计算。
[bookmark: _Toc26120][bookmark: _Toc492403834][bookmark: _Toc505]二、评标步骤
采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定对投标人进行资格审查。评标委员会对投标文件的评审分为符合性检查、商务评议、技术评议和价格评议。
[bookmark: _Toc15560][bookmark: _Toc492403835][bookmark: _Toc2615]（一）投标文件初审
1、资格审查
采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明材料等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，具体评审因素详见《资格审查表》。
2、符合性检查
评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对投标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应，具体评审因素详见《符合性检查表》。
[bookmark: _Toc492403836][bookmark: _Toc31838][bookmark: _Toc17097]（二）澄清有关问题
评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库[2026]2号）规定，自2026年2月1日起，政府采购评审中出现异常低价情形，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序。适用情形：（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 65 %的；（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 65 %的；（3）投标报价低于采购项目最高限价 65 %的；（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
评审委员会启动异常低价投标审查后，属于上述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
[bookmark: _Toc492403837][bookmark: _Toc6922][bookmark: _Toc1057]（三）投标报价修正（如有）
投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
[bookmark: _Toc8733][bookmark: _Toc27624][bookmark: _Toc492403838]（四）比较与评价
评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。具体评审因素详见《评分标准》,本项目评分保留小数点后两位。
[bookmark: _Toc492403839][bookmark: _Toc30864][bookmark: _Toc25369]（五）推荐中标候选人名单
中标候选人数量详见《投标人须知前附表》。评标委员会按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
（六）编写评标报告
评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告。
[bookmark: _Toc121334909]
附表1：资格审查表
	序号
	资格要求
	须提供的资料

	1. 
	具有独立承担民事责任的能力 
	如投标人是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，应提供有效的自然人身份证明。

	2. 
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	由投标人对以下内容提供书面承诺及声明，或提供相应证明材料。
投标人是法人的，应具有上一年度（2024年度或2025年度）经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明。其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，应具有银行出具的资信证明。
有专业担保机构对投标人进行资信审查后出具投标担保函的，可以不用具备经审计的财务报告和银行资信证明文件。
备注：如果投标人同时提供了1）书面承诺及声明、2）相应证明材料，且二者内容不一致的，采购人或者采购代理机构有权任选其中一种进行评审，由投标人自行承担一切后果。

	3. 
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	由投标人提供书面承诺及声明，或提供相应证明材料。

	4. 
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	由投标人对以下内容提供书面承诺及声明，或提供相应证明材料。
投标人依法缴纳税收：本项目公告发布时间前12个月内（至少有1个月）缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）；
投标人依法缴纳社会保障资金：本项目公告发布时间前12个月内（至少有1个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）；
投标人为其他组织或自然人的，也应满足以上要求；
递交投标文件截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供将依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收缴纳凭据。
递交投标文件截止时间的当月成立但因社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供将依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。
依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，具有相应文件证明其依法免税或不需要交纳社会保障资金。
备注：如果投标人同时提供了1）书面承诺及声明、2）相应证明材料，且二者内容不一致的，采购人或者采购代理机构有权任选其中一种进行评审，由投标人自行承担一切后果。

	5. 
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	由投标人提供书面承诺及声明，或提供相应证明材料。

	6. 
	法律、行政法规规定的其他条件
	由投标人提供书面承诺及声明，或提供相应证明材料。

	7. 
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动
	由投标人在《投标函》中声明

	8. 
	为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。
	由投标人在《投标函》中声明

	9. 
	未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
	以采购人和采购代理机构在投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询的投标人参加政府采购活动前三年内的结果为准（采购人和采购代理机构对信用信息查询记录和证据截图或下载存档）。

	10. 
	落实政府采购政策需满足的资格要求： 
	[bookmark: OLE_LINK12]/

	11. 
	本项目的特定资格要求：/
	/


备注：
（1）所有证书、证明文件包括按要求提供的官网截图必须是真实可查证的，须注明资料来源。资格证明文件应为原件的扫描件或复印件，投标文件中须编入清晰的扫描件或复印件。所有证明材料须清晰可辨认，如因证明材料模糊无法辨认，缺页、漏页导致无法进行评审认定的责任由投标人自负。如发现弄虚作假将按照有关规定严肃处理。
证明材料仅限于投标单位本身，参股或控股单位及独立法人子公司的材料不能作为证明材料，但投标单位兼并的企业的材料可作为证明材料。
（2）对于投标文件中有任意一条不满足上表要求的将导致其投标无效，不进入下一项评审。
[bookmark: _Toc121334910]
附表2：符合性检查表
	序号
	审核内容

	1. 
	按照招标文件规定要求签署、盖章；

	2. 
	按招标文件要求进行报价；

	3. 
	投标有效期满足招标文件规定；

	4. 
	投标文件中未附有采购人不能接受条件；

	5. 
	投标文件满足招标文件商务、技术等实质性要求（包括标记★的条款）；

	6. 
	投标人未出现招标文件中规定无效投标的其它条款；

	7. 
	投标人未有下列任一情形：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装。

	审核结论

	说明：

	1）评标委员会分别对每一投标文件依据上表进行检查。

	2）评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实不正确的内容时除外。

	3）满足要求的条款打“√”，否则为“×”。

	4）对于投标文件中有任意一条不满足要求将导致其投标无效，不进入下一项评审。





[bookmark: _Toc121334911][bookmark: _Toc111542945]附表3：评分标准
	[bookmark: _Hlk173939033]评标项目
	评审因素
	分值
	分值类型
	评分标准

	价格评分
20分
	[bookmark: OLE_LINK75]价格评议
	20
	客观分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价)×价格权值×100
价格权值= 20 %

	商务评分
20分
	公司资质
	3
	客观分
	[bookmark: OLE_LINK35]投标人具有有效的信息技术服务管理体系认证证书得1分；
投标人具有有效的质量管理体系认证证书得1分；
投标人具有有效的信息安全管理体系认证证书得1分；
注：须提供认证证书扫描件及“全国认证认可信息公共服务平台”http://cx.cnca.cn/）等级证书官网查询结果截图及相关证明材料并加盖投标人公章，未提供或未按要求提供不得分

	
	业绩要求
	6
	客观分
	投标人2023年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩，每提供一个得2分，最高得6分。（提供合同关键页：包括但不限于合同首页、双方签字盖章页、合同金额、合同内容等作为证明材料，未提供或未按要求提供不得分）

	[bookmark: OLE_LINK43]
	用户评议
	6
	客观分
	投标人2023年1月1日至今的类似项目，获得用户“好或满意或优秀”及以上评价的，每提供一份得2分，本项最多得6分。（提供用户加盖公章的书面评议及用户联系方式及联系人，复印件加盖公章，提供不全不得分）

	
	项目人员要求
	2
	客观分
	[bookmark: OLE_LINK32]投标人拟派项目负责人具有高级信息系统项目管理师证得2分。（提供证书复印件、劳动合同复印件并加盖公章）

	
	
	3
	客观分
	[bookmark: OLE_LINK48]投标人投入本项目的驻场工程师不少于2人的得3分，驻场工程师具有高级信息系统项目管理师证或广播电视相关专业高级工程师职称证，并提供承诺函，未提供承诺函或人数少于2人不得分。（提供证书复印件、劳动合同复印件并加盖公章）

	技术评分
60分
	技术响应
	18
	客观分
	投标人对标注“▲”参数（共计18个）完全响应得18分，每满足1项得1分，满分18分。（投标人须提供包含相关指标项的证明材料。该参数如未要求提供证明材料的，则以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或其他第三方佐证材料，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按负偏离处理。）

	
	[bookmark: OLE_LINK41]总体实施方案
	6
	主观分
	[bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK49]根据投标人编制的总体实施方案进行评审，主要从以下方面：
一、评审内容：
1、项目总体实施计划；
2、项目总体进度控制方案；
3、项目总体质量控制方案。
二、评审考核标准：
（1）科学性：切合采购人及本项目实际情况，叙述清楚、符合本项目客观实际；
（2）合理性：方案合理、恰当，遵循客观规律，满足本项目客观实际，符合法律法规要求；
（3）针对性：方案必须契合本项目实际情况。
对上述3项评审内容进行打分，每项评审内容完全满足（1）－（3）项评审标准的得2分，满足2项的得1分，满足1项的得0.5分，其他情况不得分。满分6分。

	
	各分项实施方案
	18
	主观分
	根据投标人编制的总体实施方案进行评审，主要从以下方面：
一、评审内容：
1、整体空间设计及实施方案
2、融媒体中心装修部分的实施方案
[bookmark: OLE_LINK56]3、全景演播实训系统设计和实施方案；
[bookmark: OLE_LINK57]4、含融媒体采编基础支撑系统设计和实施方案；
[bookmark: OLE_LINK58]5、融媒体中心融媒体管理平台系统设计和实施方案；
6、舆情监测、分析、统计系统设计和实施方案；
二、评审考核标准：
（1）科学性：切合采购人及本项目实际情况，叙述清楚、符合本项目客观实际；
（2）合理性：方案合理、恰当，遵循客观规律，满足本项目客观实际，符合法律法规要求；
（3）针对性：方案必须契合本项目实际情况。
对上述6项评审内容进行打分，每项评审内容完全满足（1）－（3）项评审标准的得3分，满足2项的得2分，满足1项的得1分，其他情况不得分。满分18分。

	
	售后服务方案
	3
	主观分
	根据投标人编制的售后服务方案进行评审，主要从以下方面：
一、评审内容：
1、售后服务人员的配备、紧急故障处理预案、维修处理方案；
2、及时响应保障及质保期（内）外服务方案；
3、修复时间及违约处罚。
二、评审考核标准：
（1）科学性：切合采购人及本项目实际情况，叙述清楚、符合本项目客观实际；
（2）合理性：方案合理、恰当，遵循客观规律，满足本项目客观实际，符合法律法规要求；
（3）针对性：方案必须契合本项目实际情况。
对上述3项评审内容进行打分，每项评审内容完全满足（1）－（3）项评审标准的得1分，满足2项的得0.5分，满足1项得0.2分，其他情况不得分。满分3分。

	
	[bookmark: OLE_LINK40]融媒体中心人员委培及品牌推广服务
	9
	主观分
	根据投标人编制的融媒体中心人员委培及品牌推广服务方案进行评审，主要从以下方面：
一、评审内容：
1、融媒体中心日常工作提供图文、视频、新媒体产品等内容的策划服务方案；
2、融媒体中心师生提供人员委培服务方案；
3、融媒体中心人员提供实训服务方案。
二、评审考核标准：
（1）科学性：切合采购人及本项目实际情况，叙述清楚、符合本项目客观实际；
（2）合理性：方案合理、恰当，遵循客观规律，满足本项目客观实际，符合法律法规要求；
（3）针对性：方案必须契合本项目实际情况。
对上述3项评审内容进行打分，每项评审内容完全满足（1）－（3）项评审标准的得3分，满足2项的得2分，满足1项的得1分，其他情况不得分。满分9分。

	
	人员培训方案
	6
	[bookmark: OLE_LINK37]主观分
	[bookmark: OLE_LINK36]根据投标人编制的人员培训方案进行评审，主要从以下方面：
一、评审内容：
1、培训计划；
2、培训人员配置；
3、培训考核方案。
二、评审考核标准：
（1）科学性：切合采购人及本项目实际情况，叙述清楚、符合本项目客观实际；
（2）合理性：方案合理、恰当，遵循客观规律，满足本项目客观实际，符合法律法规要求；
（3）针对性：方案必须契合本项目实际情况。
对上述3项评审内容进行打分，每项评审内容完全满足（1）－（3）项评审标准的得2分，满足2项的得1分，满足1项的得0.5分，其他情况不得分。满分6分。

	总分
	100
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合同编号：
合同项目名称：

合同双方：

甲方（委托人）：
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
联系人：

乙方（受托人）：
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
联系人：
开户银行：
帐号：

根据国家有关法律、行政法规，本合同当事人遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：
一、合同主要条件要素：
1、乙方根据本合同的规定向甲方提供以下服务：
按照本项目合同文件服务内容与要求，完成本项目各项服务内容。
2、合同金额：本合同项目服务费用金额为人民币    元整（￥      元整），乙方完成及达到本合同文件规定的要求与标准完成与本服务项目有关的所有费用均包含在合同金额中，委托人不再另行支付任何费用。
3、服务时间：
4、服务地点：
5、付款方式：
6、履约保证金： 
7、其它：

二、合同文件的组成和解释顺序如下：
1.本合同执行中双方共同签署的补充与修正文件及双方确认的明确双方权利、义务的会谈纪要；
2.本合同书
3.本项目中标或成交通知书
3.乙方的本项目响应文件或响应文件
4.本项目采购文件或采购文件中的合同条款
5.本项目采购文件或采购文件中的采购需求
6.其他合同文件（需列明）
上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，按照上述文件次序在先者为准。同一层次合同文件有矛盾的，以时间较后的为准。

三、合同条款：
1. 权利瑕疵担保
1．1 乙方保证对其提供的服务享有合法的权利，甲方接受乙方服务不会因此而侵犯任何人的合法权益。
1．2 乙方保证在提供服务上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。甲方接受乙方服务不会因此而存在合同外义务的负担。
1．3 乙方保证其提供服务没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
1．4 如所提供服务构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。
2．保密
2. 1在履行本合同的过程中，如果甲方或乙方提供、接触、知悉的内容属于保密的，应签订保密协议，甲乙双方均有保密义务。
2.2 保密的内容包括但不限于书面、电子数据等承载保密信息的各种形式。
3. 服务质量标准和要求
3．1乙方所提供的服务标准按照国家标准或行业标准或企业标准确定，均有标准的以高者（严格者）为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。
3．2 乙方所提供的服务还应符合国家和湖北省、武汉市之有关规定。
4. 乙方的权利和义务
4. 1乙方有权在履行合同期间内取得按合同约定应有的报酬。
4. 2乙方在项目服务过程中，如甲方提供的资料不明确时可向甲方提出书面报告。
4. 3乙方有权在合同履行期间得到甲方必要的支持，有权拒绝执行甲方任何不符合有关法律、法规规定的要求。
4. 4乙方应严格遵守国家、地方的法律、法规的规定，保证在合法且不侵犯他人利益的原则下进行所委托项目服务活动，并对其所进行的与委托有关的服务活动负责。
4. 5乙方应按本合同所述的时间、服务范围和内容,尽自己的一切努力,按行业通常接受的技术惯例和专业供应商承认的标准，高效地履行自己的义务。在项目执行过程中支持和维护国家和甲方的合法利益；
4. 6 向甲方提供与本项目服务有关的资料，包括项目服务单位、人员的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、项目服务工作计划等，并按合同约定的范围、时间工作依据、工作标准等，出具内容齐全、规范、准确的相关报告等。
4. 7 乙方应对履行本合同所规定的服务以及在履行中因自己违约而给甲方造成的损失承担责任并应当向甲方进行赔偿,累计赔偿总额不应超过酬金总额。但下例情况除外:
    （1）非乙方的行为、过失、违约或失职造成的损失或伤害；
    （2）不可抗力造成的损失。
4. 8乙方必须为本项目涉及的各种资料、数据和收据等保密。未经甲方书面同意,乙方及乙方员工不得泄露、遗失、复印与本合同规定业务活动有关的一切资料和内容。所有甲方或第三人（与合同业务有关相关单位）提供的与本合同规定业务活动有关的一切资料，在合同结束后均应归还。
4. 9乙方应对本项目所提供服务结果的可靠性、准确性、全面性向甲方负责，由于服务结果的可靠性、准确性、全面性不足而导致甲方工作偏差或失误，乙方应承担责任。
4. 10乙方在履行合同期间或合同规定期限内，履行本合同所确定的项目负责人及主要专业技术、管理人员等必须是本单位职工和该项目的实际操作者，未经甲方同意，乙方不得调换或撤离上述人员。
4.11按本合同支付给乙方的报酬应为本合同服务的唯一报酬。
4.12乙方在本合同履行期间均不能直接或间接从事与本合同中活动相冲突的商业或职业活动，不得以任何理由向甲方任何工作人员行贿或有类似的行为。
5. 甲方的权利和义务
5. 1甲方有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容, 有权检查乙方的服务工作质量，有权要求乙方以书面形式就前述内容进行汇报。
5. 2甲方有权对具体的问题提出建议和意见。
5. 3当甲方认定项目服务专业人员不按项目服务合同履行其职责，或专业能力、管理能力、责任心较差，不能有效与甲方配合并履行其项目服务义务；或与第三人串通给甲方造与经济损失的，甲方有权要求更换项目服务专业人员，直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。
5. 4甲方有权同意或不同意乙方因自身工作需要而更换合同约定的主要工作小组成员的要求。
5. 5甲方有权得到合同范围内乙方的服务和其服务成果。乙方提交的全部服务成果及相关资料，所具有的知识产权归甲方所有并使用（合同另有规定的除外），乙方就此不做任何的权利保留。
5. 6 甲方应当在合同履约中，督促、协调与本项目服务有关的第三人（与合同履行有关的相关单位）协同乙方办理有关服务事项。
5. 7甲方应当在7个工作日内就乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。乙方要求第三人提供有关资料时，甲方可根据自己的能力负责协调、转达及资料转送，但并不成为甲方当然的义务。
5. 8甲方应当履行本合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给乙方造成的直接经济损失。
6. 违约责任
6. 1乙方按合同约定的质量标准履行服务职责而甲方逾期支付服务费用的，应按银行同期贷款利息向乙方支付违约金，违约金最高为逾期支付服务费用的5%。
6. 2乙方未按合同约定的质量标准履行服务职责，但未给甲方造成损失的，甲方可要求乙方整改，乙方达到服务质量标准后，甲方应支付相应的服务费用。
6. 3乙方未按合同约定的质量标准履行服务职责，给甲方造成损失的，乙方应按实赔偿，并向甲方支付违约金，违约金最高为合同金额的5%。因乙方服务能力、服务质量问题导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权单方解除合同并根据情况向乙方追回已付合同款项及追索最高为合同金额5%的违约金。
6. 4因乙方原因导致违反法律、法规和规章规定的行为的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方按合同6.3条承担违约金并赔偿相关损失。
6 .5合同履约过程中，若乙方在合同中承诺的主要服务人员安排情况自行变动而未经甲方同意的，将按照合同6.3条的违约责任处理，情况严重者，甲方有权终止合同。
7. 争议解决方式
7. 1双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解；也可（请在选择项中打“√”）
□提请武汉仲裁委员会仲裁。
□向甲方所在地法院提起诉讼。
8. 合同生效
8. 1本合同经双方签字、盖章后生效。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。
8.2 合同中有关双方的地址、传真等联系方式等信息均为双方的文书信息送达地址，同时也作为双方争议发生的相关诉讼法律文书送达地址（包括原审、二审、再审、执行阶段等），变更须书面通知对方。
9. 合同附件
9. 1 本合同附件与合同具有同等效力。
9. 2合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。
10. 合同修改
10．1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

四、合同附件：
履约验收方案

签约各方：
甲方：                                   乙方： 
（盖章）                                （盖章）
法定代表人或授权委托人（签章）           法定代表人或授权委托人（签章）
合同签订地点：                           合同签订地点：
   年  月   日                                 年   月   日


[bookmark: _Toc16012]履约验收方案
一、成立验收小组及成员情况
1、验收小组组成
由采购人组建验收小组，必要时采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收的参考资料。
2、验收小组成员
二、验收时间及验收地点
1、验收时间
2、验收地点
三、验收方式
服务类项目的验收方式包括交付验收和过程验收。
四、验收内容
验收内容包括每一项技术和商务要求的履约情况，验收标准要包括所有客观、量化指标。不能明确客观标准、涉及主观判断的，可以通过在采购人、使用人中开展问卷调查等方式，转化为客观、量化的验收标准。
五、验收程序
实施验收准备、正式实施验收到出具履约验收结论的程序。（包括但不限于听取采购人、供应商对项目实施的情况汇报，现场查看和听取使用情况，查看运行情况安全、技术保障等情况）。
六、验收标准
项目验收标准应当符合采购合同、响应文件、招标文件等约定，未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。


第6章 [bookmark: _Toc10206]投标文件格式
封面：
政府采购



投标文件
（正本/副本）



项目编号：
项目名称：




投标人名称：                
日期：             年      月      日

资格自查表

	序号
	资格要求
	须提供的资料
	对应页码

	1. 
	具有独立承担民事责任的能力 
	如投标人是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，应提供有效的自然人身份证明。
	

	2. 
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	由投标人对以下内容提供书面承诺及声明，或提供相应证明材料。
投标人是法人的，应具有上一年度（2024年度或2025年度）经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明。其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，应具有银行出具的资信证明。
有专业担保机构对投标人进行资信审查后出具投标担保函的，可以不用具备经审计的财务报告和银行资信证明文件。
备注：如果投标人同时提供了1）书面承诺及声明、2）相应证明材料，且二者内容不一致的，采购人或者采购代理机构有权任选其中一种进行评审，由投标人自行承担一切后果。
	

	3. 
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	由投标人提供书面承诺及声明，或提供相应证明材料。
	

	4. 
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	由投标人对以下内容提供书面承诺及声明，或提供相应证明材料。
投标人依法缴纳税收：本项目公告发布时间前12个月内（至少有1个月）缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）；
投标人依法缴纳社会保障资金：本项目公告发布时间前12个月内（至少有1个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）；
投标人为其他组织或自然人的，也应满足以上要求；
递交投标文件截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供将依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收缴纳凭据。
递交投标文件截止时间的当月成立但因社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供将依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。
依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，具有相应文件证明其依法免税或不需要交纳社会保障资金。
备注：如果投标人同时提供了1）书面承诺及声明、2）相应证明材料，且二者内容不一致的，采购人或者采购代理机构有权任选其中一种进行评审，由投标人自行承担一切后果。
	

	5. 
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	由投标人提供书面承诺及声明，或提供相应证明材料。
	

	6. 
	法律、行政法规规定的其他条件
	由投标人提供书面承诺及声明，或提供相应证明材料。
	

	7. 
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动
	由投标人在《投标函》中声明
	

	8. 
	为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。
	由投标人在《投标函》中声明
	

	9. 
	未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
	以采购人和采购代理机构在投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询的投标人参加政府采购活动前三年内的结果为准（采购人和采购代理机构对信用信息查询记录和证据截图或下载存档）。
	

	10. 
	落实政府采购政策需满足的资格要求：/
	[bookmark: OLE_LINK55]/
	

	11. 
	本项目的特定资格要求：/
	/
	




符合性自查表

	序号
	审核内容
	对应页码

	1. 
	按照招标文件规定要求签署、盖章；
	

	2. 
	按招标文件要求进行报价；
	

	3. 
	投标有效期满足招标文件规定；
	

	4. 
	投标文件中未附有采购人不能接受条件；
	

	5. 
	投标文件满足招标文件商务、技术等实质性要求；
	

	6. 
	投标人未出现招标文件中规定无效投标的其它条款（包括标记★的条款）；
	

	7. 
	投标人未有下列任一情形：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装。
	

	审核结论
	




评标导航表

	评审
项目
	项目
	分值
	评分标准
	投标人响应
	投标文件对应页码

	报价
部分
	
	
	
	
	

	
	
	
	支持中小企业政策
	
	

	
	
	
	采购节能产品政策
	
	

	
	
	
	采购环保产品政策
	
	

	商务
部分
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	技术
部分
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：为方便评委评标，投标人可根据招标文件中载明的《评分标准》，将具体响应情况及投标文件中对应页码在上表中注明。未在上表中标注对应页码，导致评委评标时漏看的，一切后果由投标人自负。


投标文件目录（略）


[bookmark: _Toc430813342][bookmark: _Toc5130][bookmark: _Toc432367422]一、投标函及附件
[bookmark: _Toc430813343][bookmark: _Toc28399][bookmark: _Toc432367423]（一）投标函
致：（采购人和招标代理机构）
根据贵方为（项目）招标采购的投标邀请（项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表我方（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本份：
1. 投标函文件；
2. 报价文件；
3. 商务文件；
4. 技术文件；
5. 资格审查资料。
根据此函，签字代表宣布同意如下：
1. 所附投标价格表中规定的应提交和交付的服务的投标总报价：             。
2. 我方接受本招标文件合同书格式及合同条款，并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3. 我方已详细审查全部招标文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4. 本投标有效期为自开标之日起（由投标人填写）个日历天。
5. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
6. 本项目如由中标人支付招标代理服务费，我方同意按投标人须知前附表中规定向采购代理机构支付招标代理服务费。
7. 重要声明：
1）与我方单位负责人为同一人的其他单位名称：
√无；□有，具体单位名称为：（由投标人如实填写）。
2）与我方存在控股、管理关系的其他单位的名称：
√无；□有，具体单位名称为： （由投标人如实填写）。
3）参与本项目采购活动前，是否为本项目前期准备提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务：
√无；□有，已提供的具体服务内容为： （由投标人如实填写）。
（备注：以上3项声明，必须如实选择，选中项用√表示，未选中项用□表示。①“单位负责人”是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。②本条所规定的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接的控股或管理关系。③供应商如未如实填报，视为提供虚假材料谋取中标，应承担相应法律责任。）
4）我方在本投标文件中所提供的全部资料均真实有效，我方承诺对其真实性负责并承担相应后果。
8. 与本投标有关的一切正式往来函件、通讯请发往：
地址传真
电话电子函件




投标人名称投标人授权代表姓名、职务（印刷体）
公章投标人授权代表签字
日期
[bookmark: _Toc28275][bookmark: _Toc432367425][bookmark: _Toc430813345]（二）法定代表人身份证明

投标人名称：
单位性质：
地址：
成立时间：年月 日 
经营期限：
姓名：性别：
年龄：职务：
系 （投标人名称）的法定代表人。 
特此证明。 



投标人： （盖单位章） 
年 月 日 
附：法定代表人身份证复印件
	





[bookmark: _Toc432367426][bookmark: _Toc430813346][bookmark: _Toc13303]（三）法定代表人授权书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明


投标人：（盖单位章）
法定代表人：（签字）
身份证号码：
委托代理人：（签字）
身份证号码：
年月日

附：授权代表身份证复印件
	






[bookmark: _Toc430813348][bookmark: _Toc31020][bookmark: _Toc432367428]二、报价文件
[bookmark: _Toc430813349][bookmark: _Toc432367429][bookmark: _Toc635]（一）开标一览表
项目名称：                项目编号：                    货币单位：人民币
	投标报价
	服务期
	投标声明

	
	
	




投标人名称[盖章]：
投标人授权代表签字：               日期：

注：为方便开标唱标，投标人应将《开标一览表》和《法定代表人授权书》单独密封提交，并在密封袋上标明“开标一览表”字样。




[bookmark: _Toc19765][bookmark: OLE_LINK59]（二）投标分项报价表

项目名称：                       项目编号：                    货币单位：人民币
	序号
	名称
	数量
	单价
	总价
	备注

	1.服务部分

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	总计
	
	
	
	
	

	2.工程部分

	1
	中南民族大学融媒中心建设项目装饰部分
	
	

	总计
	




投标人名称[盖章]：                               
投标人授权代表签字：                              日期：              






（三）装修工程部分报价书
1、投标人应根据采购人提供的技术需求和招标文件的相关要求及现场勘察的实际情况，按照采购人提供的图纸做出施工方案，依据项目的全部内容做出项目报价。
2、施工内容应满足采购人的需求，包含完成项目的全部费用。
3、报价书应包括：
（1）总报价；
（2）总说明；
（3）工程项目投标报价汇总表；
（4）单项工程投标报价汇总表；
（5）单位工程投标报价汇总表；
（6）分部分项工程量清单与计价表；
[bookmark: OLE_LINK60]（投标人报价书中“分部分项工程量清单与计价表”的序号、项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位、工程量等内容应与本招标文件“第三章  项目采购需求”的“工程量清单”的相应内容一致，否则，导致被评标委员会认定其响应文件按无效响应处理的风险由投标人自行承担。）
（7）工程量清单综合单价分析表
（8）措施项目清单与计价表（一）；
（9）措施项目清单与计价表（二）
（10）其他项目清单与计价汇总表；
（11）暂列金额明细表；
（投标人报价书中“暂列金额明细表”（若有的）内容应与本招标文件“第三章  项目采购需求”的“工程量清单”相应内容一致，否则，导致被评标委员会认定其响应文件按无效响应处理的风险由投标人自行承担。）
（12）材料暂估单价表；
（13）专业工程暂估价表；
（14）计日工表；
（15）总承包服务费计价表；
（16）规费、税金项目清单与计价表
（17）投标报价需要的其他资料。

4、主要材料价格表，应注明所用材料的规格、型号、厂家、单价等。

授权代表签字（盖章）：
日  期：


[bookmark: _Toc21590][bookmark: _Toc9411]
三、商务文件
[bookmark: _Toc30847][bookmark: _Toc432367433][bookmark: _Toc29656][bookmark: _Toc430813356]（一）投标人基本情况表
项目名称：                            项目编号：               

	投标人名称
	

	联系地址
	

	企业资质
	

	企业从业人员数量
	

	资产总额
	截止上一年度资产总额：

	营业收入
	上一年度营业收入：

	法定代表人
	姓名：　　　职务：　　　职称：       电话：

	技术负责人
	姓名：　　　职务：　　　职称：       电话：

	联系方式
	联系人：                      电　话：
传　真：　　　　　　　　　　　邮  箱：

	基本账户
	名　称：　　　　　　　　　　　账  号：



[bookmark: OLE_LINK61]
投标人名称[盖章]：                               
[bookmark: _Toc430813358]投标人授权代表签字：                              日期：              


[bookmark: _Toc20104][bookmark: _Toc24360]（二）资格证明文件

投标人须提供的资格证明文件详见第四章《资格审查表》。





[bookmark: _Toc29551][bookmark: _Toc19231]（三）关于资格条件的有关承诺及声明

（投标人应根据本单位实际情况进行承诺和声明）

采购人和采购代理机构：
一、我方在此郑重承诺，我方满足本招标文件第一章《招标公告》第二条“申请人资格要求”（具体要求详见第五章《评审程序、方法及标准》中的《资格审查表》），且无纳税、社保等方面失信记录。
二、我方在此声明，我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有以下重大违法记录：
1、我方因违法经营被追究过刑事责任；
2、我方因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照；
3、我方因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚。
我方保证上述承诺或声明内容的客观、真实、准确，并愿意承担我方因提供虚假承诺或声明谋骗取中标、成交所引起的一切法律后果。
特此声明！


投标人：                    （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：               （签字）
[bookmark: _Toc27204][bookmark: _Toc25994]          年        月        日






[bookmark: _Toc16922][bookmark: _Toc22723]
（四）中小企业声明函

中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加   （单位名称）    的   （项目名称）       采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.     （标的名称）     ，属于    软件和信息技术服务业     ；承接企业为     （企业名称）     ，从业人员         人，营业收入为                   万元，资产总额为               万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）     ；
2.     （标的名称）     ，属于     软件和信息技术服务业     ；承接企业为     （企业名称）     ，从业人员         人，营业收入为                   万元，资产总额为               万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）     ；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章） ：

日期：

   备注：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
   2、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
3、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
4、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
           



中小企业声明函（工程）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加           的       采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.     （标的名称）     ，属于      建筑业     ；承接企业为     （企业名称）     ，从业人员         人，营业收入为                   万元，资产总额为               万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）     ；
2.     （标的名称）     ，属于      建筑业     ；承接企业为     （企业名称）     ，从业人员         人，营业收入为                   万元，资产总额为               万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）     ；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章） ：

日期：

   备注：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
   2、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
3、在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业。
4、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。




[bookmark: _Toc432367435][bookmark: _Toc430813365][bookmark: _Toc4475][bookmark: _Toc7893]（五）监狱企业证明文件
投标人如是监狱企业，提供相关证明文件。





投标人名称[盖章]：                               
投标人授权代表签字：                                          日期：                


[bookmark: _Toc32686][bookmark: _Toc27599]
（六）残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：
日  期：

备注：
1、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
2、对于非专门面向中小企业的项目或采购包，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条规定，对符合条件的投标人给予价格评审优惠。其中，对符合以下情形之一的小微企业，以价格优惠幅度的上限享受评审优惠：残疾人企业或监狱企业；纳入创新产品应用示范推荐目录内的企业；政府采购项目的品目属于政府优先采购《节能产品政府采购品目清单》 《环境标志产品政府采购品目》范围内，获得相关证书的企业。投标人如是残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，否则在评审时不享受相关价格评审优惠。
[bookmark: _Toc17973][bookmark: _Toc8913][bookmark: _Toc13492][bookmark: _Toc98696095]
（七）纳入创新产品应用示范推荐目录内的企业证明材料
对于非专门面向中小企业的项目或采购包，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条规定，对符合条件的供应商给予价格评审优惠。其中，对符合以下情形之一的小微企业，以价格优惠幅度的上限享受评审优惠：残疾人企业或监狱企业；纳入创新产品应用示范推荐目录内的企业；政府采购项目的品目属于政府优先采购《节能产品政府采购品目清单》 《环境标志产品政府采购品目》范围内，获得相关证书的企业。投标人如是纳入创新产品应用示范推荐目录内的小微企业，应当提供相关证明材料；否则在评审时不享受相关价格评审优惠。


[bookmark: _Toc97585614][bookmark: _Toc3502][bookmark: _Toc15696][bookmark: _Toc31920]（八）政府优先采购相关证书
   对于非专门面向中小企业的项目或采购包，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条规定，对符合条件的供应商给予价格评审优惠。其中，对符合以下情形之一的小微企业，以价格优惠幅度的上限享受评审优惠：残疾人企业或监狱企业；纳入创新产品应用示范推荐目录内的企业；政府采购项目的品目属于政府优先采购《节能产品政府采购品目清单》 《环境标志产品政府采购品目》范围内，获得相关证书的企业。采购项目或采购包的品目如在政府优先采购《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目》范围内，且投标人是获得相关证书的小微企业，应当提供相关证书复印件；否则在评审时不享受相关价格评审优惠。
[bookmark: _Toc32195][bookmark: _Toc8283]
（九）业绩情况一览表
项目名称：                    项目编号：            
	序号
	完成时间
	项目
名称
	服务内容
	合同总额
	委托方
名称
	联系人
	联系电话

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	
	
	


注：投标人须按上表提供业绩证明资料。





投标人名称[盖章]：                               
投标人授权代表签字：                                          日期：                
[bookmark: _Toc432367437][bookmark: _Toc430813369][bookmark: _Toc432367436][bookmark: _Toc430813366]
近3年投标人类似项目获得业主优良评价情况表
项目名称：                    项目编号：          
	序号
	建设项目名称
	评价结果
	评价日期
	业主单位

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



备注：
1. 投标人应列出近3年（从招标公告发布之日起往前推算）获得业主优良评价的类似项目。
2. 本表应附的相关证明材料包括但不限于：相应建设项目咨询合同书、发包人或政府造价咨询管理部门评价意见等证明材料；
3. 本表应加盖投标人公章，所附证明材料也应盖章。

投标人名称[盖章]：                               
投标人授权代表签字：                                          日期：                
[bookmark: _Toc1255][bookmark: _Toc9656]
（十）信誉、信用等证明文件
10-1近3年投标人获奖情况表
项目名称：                    项目编号：          
	序号
	获奖名称
	获奖日期
	颁奖单位

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



备注：
1.投标人应列出近3年（从招标公告发布之日起往前推算）获得相关行政管理部门颁发的各类表彰和荣誉称号。 
2.本表应附的相关证明材料包括但不限于：表彰文件、颁奖机构颁发的获奖证书等。
3.本表应加盖投标人公章，所附证明材料也应盖章。

投标人名称[盖章]：                               
投标人授权代表签字：                                          日期：                


[bookmark: _Toc30693][bookmark: _Toc20502]（十一）商务偏离表
项目名称：                项目编号：          
	序号
	招标文件条款项
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	1
	服务期
	
	
	

	2
	付款方式
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



遵守声明：                             

投标人名称[盖章]：                               

投标人授权代表签字：                                          日期：                

注：
1. 投标人应对商务基本要求，提出遵守声明。
2. 投标人须在本附件内，列出不能符合的有关段落，附件并举出原因，同时，投标人亦须提出解决偏离的详细方案。
3. 除本附件列出的偏差获得采购人许可外，在合同签订后，所有不符合招标要求的项目，投标人必须加以纠正。
[bookmark: _Toc432367438][bookmark: _Toc430813370]

[bookmark: _Toc27903][bookmark: _Toc21203][bookmark: _Toc31816][bookmark: _Toc132788393]（十二）承担中南民族大学融媒中心建设项目装饰部分的供应商相关资料
1、如投标人自行承担中南民族大学融媒中心建设项目装饰部分，需提供满足中南民族大学融媒中心建设项目装饰部分的资质要求的相关证明材料。
2、如投标人拟将中南民族大学融媒中心建设项目装饰部分分包的，需提供：
（1）分包意向协议；
（2）分包人资质证明材料；
（3）其它。

注：承担中南民族大学融媒中心建设项目装饰部分的供应商如不满足相应资质要求，作无效投标处理。

[bookmark: _Toc3494][bookmark: OLE_LINK72][bookmark: _Toc19264][bookmark: OLE_LINK78]
（十三）符合本国产品标准的证明文件
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1. （产品名称1） 1，生产厂为 （厂名） 2，厂址为 （生产厂址） 。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥ （规定比例） 3。 （产品名称1） 的 （关键组件） 4在中国境内生产。 （产品名称1） 的 （关键工序） 5在中国境内完成。
2. （产品名称2） ，生产厂为 （厂名） ，厂址为 （生产厂址） 。 （产品名称2） 的中国境内生产的组件成本占比≥ （规定比例） 。 （产品名称2） 的（关键组件） 在中国境内生产。 （产品名称2） 的 （关键工序） 在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：              
日期：    年  月  日


1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。


财政部会同有关部门规定的有关证明文件
（出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。）





投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日


符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例
（当采购项目或者采购包中含有多种产品，当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商应声明为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例。）

致：采购人或采购代理机构
我方为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为    %。
上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日




（十四）其它
1、招标文件要求提供的资料和证明材料；
2、投标人认为需要提供的其它商务资料和说明。

[bookmark: _Toc430813371][bookmark: _Toc432367439][bookmark: _Toc29901][bookmark: _Toc24951]四、技术文件
[bookmark: _Toc431964667][bookmark: _Toc10305][bookmark: _Toc485936398][bookmark: _Toc25643]（一）项目实施方案


[bookmark: _Toc431964668][bookmark: _Toc26997][bookmark: _Toc14809][bookmark: _Toc485936399]（二）拟投入人员情况
项目名称：                  项目编号：                 
	序号
	姓名
	职务/
职称
	学历
	专业资格
	在本项目中担任的工作
	工作经历
	类似
经验

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


注：表后须附拟投入人员的职称证书、学历证书、资质证书、上岗证书等证明文件和有关证书复印件，类似经验应提供合同复印件等能证明其真实性的材料。无证明材料的内容专家在评审时将不予考虑。


投标人名称：（盖章）                     

法定代表人或投标人授权代表签字：                                           

日期：             
[bookmark: _Toc22804][bookmark: _Toc485936400][bookmark: _Toc431964669][bookmark: _Toc22803]
（三）拟投入设备、工具情况（如有）
项目名称：                  项目编号：                 
	序号
	名  称
	规格型号
	单 位
	数 量
	国别/生产企业
	备  注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


注：投标人为本项目拟配置的主要设备、工具、材料请对照招标文件第三章项目采购需求中技术要求的内容详细说明

投标人名称：（盖章）                     

投标人授权代表签字：                                           日期：             



[bookmark: _Toc431964670][bookmark: _Toc485936401][bookmark: _Toc18184][bookmark: _Toc21680][bookmark: _Toc15745]
（四）质量保证计划

1、投标人应按照招标文件的要求，提出详尽的服务质量保证计划和措施。
 2、保证服务质量的措施及处罚细则。












投标人名称：（盖章）                     

法定代表人或投标人授权代表签字：                                           

日期：              

（5） [bookmark: _Toc21478][bookmark: _Toc26531][bookmark: _Toc138838485][bookmark: _Toc260903011][bookmark: _Toc415646555][bookmark: _Toc485936403][bookmark: _Toc431964672][bookmark: _Toc428651630][bookmark: _Toc431940821]
标注“★”的条款的响应情况
根据招标文件要求提交相应证明材料。
[bookmark: _Toc12855][bookmark: _Toc430813372][bookmark: _Toc432367440][bookmark: _Toc5311][bookmark: _Toc11742]（六）所涉及的硬件部分的技术规格书等材料
货物技术规格书至少包括
1、 货物技术规格书应按招标文件第三章采购需求要求中的技术规格逐条响应，提供具体的货物性能参数，并进行详细说明，附上相关证明资料。
2、 投标人认为需要提供的其他技术资料。


（七）其它
本文件应包括如下内容：
1、招标文件要求投标人须提交的其它技术资料；
2、投标人认为需加以说明的其它内容。



















投标人名称：（盖章）                     

投标人授权代表签字：                                           日期：              
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附件：关于印发中小企业划型标准规定的通知
关于印发中小企业划型标准规定的通知
　　
工信部联企业[2011]300号
　　
　　各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：
　　
　　为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发[2009]36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。
　　
　　
　　                                                                                           工业和信息化部          国家统计局
　　                                                                                       国家发展和改革委员会       财政部
　　                                                                                                  二○一一年六月十八日
　　
　　
　　                                                            中小企业划型标准规定

　　一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发[2009]36号)，制定本规定。

　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

　　四、各行业划型标准为：

　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
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